[bookmark: _Toc32412_WPSOffice_Level1]采购内容及要求
1、 清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	150W LED投光灯（2200K 窄光10°配路灯支架）
	12
	套

	2
	10W 激光萤火虫灯（白光）外壳装饰隐蔽
	6
	套

	3
	7W 线型LED投光灯（3000K，窄光10°）
	50
	米

	4
	30W LED投光灯（3000K，中光45°）
	20
	套

	5
	500W LED光束灯
	6
	套

	6
	12W 线型LED地埋投光灯（2200K，窄光10°）
	20
	米


注：1、所有变色及需控制的灯具必须采用DMX512协议，配置恒压驱动电源，灯与灯之间、楼层与楼层之间的控制及电源的连接线、延长线、公母头、三通等所有线缆及辅材由投标单位提供，价格含在投标价格中。投标单位需现场查勘，了解照明效果。
2、所有不需变色及不带控制的灯具必须采用恒压设计方式，必须配置可调驱动电源（0%-100%亮度可调）。
3、必须配置符合采购文件要求的控制系统及其所有附件，包含但不限于主控、分控、信号放大器、驱动电源、软件系统等，除网线外，所有其他设施均由中标单位提供，价格含在灯具中。
4、网线由采购单位提供，价格不含在此次报价中。
5、中标后批量供货阶段，现场看样，待采购单位确认效果后，才能批量供货。
2、 [bookmark: _Toc28002][bookmark: _Toc23859_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14980][bookmark: _Toc30974][bookmark: _Toc1071_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc5066][bookmark: _Toc6623]灯具详细参数
[bookmark: _Toc5267][bookmark: _Toc1294_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc10259][bookmark: _Toc19541]1）150W LED投光灯 (2200K，窄光10°)
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: QQ截图20180131103602]

	
	尺寸
	长度（L）
	≤400mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	宽度（W）
	≤340mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	高度（H1)
	≤235mm
	允许偏差
	越小越好

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。304不锈钢支架与紧固螺丝。

	
	
	出光面
	8mm厚钢化玻璃

	
	外壳颜色
	灯具可见时，灯具与被照面或安装构件颜色一致。

	
	输入电压
	AC220V

	
	灯具功率
	150W

	光学
	半峰发散角
	10°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥80lm/W

	备注
	投标报价含上述所有附件。灯体可以360°旋转调整投射角度。

	安装方式
	抱箍在现有路灯杆上，每个杆上抱箍4套灯（投射位置根据现场确定）

















2）10W 激光萤火虫灯（白光）
	灯具
	外形
（仅供参考）
	可根据所投标品牌调整

	
	尺寸
	长度✖宽度✖高度（不含支架）
	≤0.005m³

	
	材质
	灯具外壳
	高导热铝

	
	
	出光面
	钢化玻璃

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	
	灯具功率
	≤10W

	
	电压
	AC220V

	
	光源
	激光（半导体）

	光学
	半峰发散角
	——
	配光要求
	——

	光效
	——

	控制系统
	单机自走

	备注
	投射距离：3-8米，投影面积：≥50平方。光斑模拟动态萤火虫，大小随机，实现闪烁、动态效果。
安装位置：周边庭院灯杆上或树上，建筑上。
灯具支架：由中标单位根据现场情况深化，可接受抱箍、滑槽等方式，保证白天美观，且方便维护。
根据现场试灯效果确定安装距离，外部装饰需隐蔽。
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3） [bookmark: _Toc6499]7W 线形LED投光灯（3000K，窄光10°）

	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: IMG_256]

	
	尺寸
	长度（L）
	1000mm
	允许偏差
	±1mm

	
	
	宽度（W）
	≤30mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	高度（H）
	≤30mm
	允许偏差
	越小越好

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	出光面
	钢化玻璃或透明PC

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	光学
	半峰发散角
	10°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥70lm/W



























4） 30W LED投光灯（3000K，中光45°）
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: 图片2]

	
	尺寸
	直径（φ1）
	220mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	宽度（W）
	180mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	出光面直径（φ2）
	100mm
	允许偏差
	越大越好

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	出光面
	厚度5mm以上清光钢化玻璃

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	光学
	半峰发散角
	45°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥70lm/W

	备注
	投标报价含上述所有附件。灯体可以360°旋转调整投射角度。



























5） 500W LED光束灯 

[image: ][image: ]

	应用类型
	表演类
	反射率
	0.4
	注：灯具图片仅作参考，灯珠排布及灯具外型由厂家深化，设计方及业主方最终确定.灯具尺寸小于图示尺寸。灯具形状必须与上图一致。


 (
照明目标
)

	效果描述
	视看范围200-1000m，光束长度大于300m，可以实现单束光360°慢摆


 (
设备
需求
)

	光源类型
	金卤或LED
	工作电压
	AC 220V

	系统功率
	≤500W
	灯具颜色
	灰色或可定制

	光通量
	≥12000lm
	材质
	铝合金，光学玻璃。

	光束角度
	2.3~25变焦
	安装方式
	

	色温色彩
	8000K
	防护等级
	IP65

	颜色片
	11种颜色加白光
	重量
	≤26kg

	静图案盘
	白光
	寿命
	≥1500h

	附件要求
	


 (
控制要求
)

	控制协议
	DMX512    ≥16通道

	动态效果
	

	其他要求
	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、缓启动、断电自保护、过热自动保护、安全互锁。由于灯具位置距离雾森较近，需要防水雾保证灯具正常工作。



6） 12W 线形LED地埋投光灯 （2200K，窄光10°）
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\图片1.png图片1]

	
	尺寸(建议)
	长度（L）
	1000mm
	允许偏差
	±1mm

	
	
	宽度（W）
	≤100mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	高度（H）
	≤100mm
	允许偏差
	越小越好

	
	材质
	灯具外壳
	压铸铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	出光面
	厚度8mm清光钢化玻璃

	
	外壳颜色
	面盖为不锈钢本色

	光学
	半峰发散角
	10°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥60lm/W
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