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1、 清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	2W LED投光灯（琥珀色590-595nm）
	250
	套

	2
	2W LED 投光灯(2200K，窄光)
	60
	套

	3
	2W 线形LED投光灯(2200K，窄光)
	150
	米

	4
	7W线形LED投光灯(2200K，中光)
	60
	米

	5
	10W LED投光灯(2200K，宽光)
	3
	套


[bookmark: _Toc28002][bookmark: _Toc23859_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14980]注：1、所有变色及需控制的灯具必须采用DMX512协议，配置恒压驱动电源，灯与灯之间、楼层与楼层之间的控制及电源的连接线、延长线、公母头、三通等所有线缆及辅材由投标单位提供，价格含在投标价格中。投标单位需现场查勘，了解照明效果。
2、所有不需变色及不带控制的灯具必须采用恒压设计方式，必须配置可调驱动电源（0%-100%亮度可调）。
3、必须配置符合采购文件要求的控制系统及其所有附件，包含但不限于主控、分控、信号放大器、驱动电源、软件系统等，除网线外，所有其他设施均由中标单位提供，价格含在灯具中。
4、网线由采购单位提供，价格不含在此次报价中。
5、中标后批量供货阶段，现场看样，待采购单位确认效果后，才能批量供货。
2、 [bookmark: _Toc30974][bookmark: _Toc5066][bookmark: _Toc6623][bookmark: _Toc1071_WPSOffice_Level3]灯具详细参数
[bookmark: _Toc5267][bookmark: _Toc1294_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19541][bookmark: _Toc10259][bookmark: _Toc32660]1）2W  LED投光灯（琥珀色590-595nm）
	灯具
	外形
（仅供参考）
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	尺寸
	直径（φ1）
	45mm
	允许偏差
	±5mm

	
	
	宽度（W）
	47mm
	允许偏差
	±5mm

	
	
	出光面直径（φ2）
	30mm
	允许偏差
	±3mm

	
	材质
	灯具外壳
	压铸铝灯体

	
	
	出光面
	4mm以上钢化玻璃

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	光学
	半峰发散角
	10-20°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥70lm/W

	备注
	灯具支架由中标单位根据现场情况深化，外观扁平式



2） 2W LED投光灯（2200K，10°-20°）
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: 图片2]

	
	尺寸
	直径（φ1）
	45mm
	允许偏差
	±5mm

	
	
	宽度（W）
	47mm
	允许偏差
	±5mm

	
	
	出光面直径（φ2）
	30mm
	允许偏差
	±3mm

	
	材质
	灯具外壳
	压铸铝灯体

	
	
	出光面
	4mm以上钢化玻璃

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	光学
	半峰发散角
	10-20°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥70lm/W

	备注
	灯具支架由中标单位根据现场情况深化，外观扁平式




3） [bookmark: _Toc21114][bookmark: _Toc20167_WPSOffice_Level3]2W线形LED投光灯(2200K，10°-20°)
	灯具
	外形
（仅供参考）
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	尺寸
	长度（L）
	1000mm
	允许偏差
	±1mm

	
	
	宽度（W）
	≤10mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	高度（H）
	≤6mm
	允许偏差
	越小越好

	
	材质
	灯具外壳
	铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	出光面
	——

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	
	输入电压
	DC12V

	光学
	半峰发散角
	10°-20°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥70lm/W

	控制系统
	静态，无控制



4）7W 线形LED投光灯（2200K，20°-45°）

	灯具
	外形
（仅供参考）
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	尺寸
	长度（L）
	1000mm
	允许偏差
	±1mm

	
	
	宽度（W）
	≤30mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	高度（H）
	≤30mm
	允许偏差
	越小越好

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	出光面
	钢化玻璃或透明PC

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	光学
	半峰发散角
	20°-45°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥70lm/W

	控制系统
	静态，无控制





5）10W  LED投光灯（2200K，宽光）
	灯具
	外形
（仅供参考）
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	尺寸
	直径（φ1）
	91mm
	允许偏差
	±9mm

	
	
	宽度（W）
	96mm
	允许偏差
	±9mm

	
	
	出光面直径（φ2）
	65mm
	允许偏差
	±6mm

	
	材质
	灯具外壳
	压铸铝灯体

	
	
	出光面
	4mm以上钢化玻璃

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	光学
	半峰发散角
	45-60°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥70lm/W

	灯具支架由中标单位根据现场情况深化
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