[bookmark: _Toc32412_WPSOffice_Level1]红梅公园（第一批）北入口、东门口、南入口景观灯具技术文件
1、 清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	20W LED投光灯(3000K、宽光)
	12
	套

	2
	30W 线性LED地埋灯(3000K、中光)
	4
	套

	3
	30W LED投光灯(3000K、中光，插地)
	6
	套

	4
	30W LED 投光灯(3000K、中光)
	30
	套

	5
	160W LED图案灯（7500K）
	6
	套

	6
	2.5米立杆投光灯灯杆（RAL7012）
	10
	个

	7
	5米立杆投光灯灯杆（RAL7012）
	6
	个

	8
	30W LED 投光灯(3000K、窄光5°—10°)
	12
	套

	9
	10W LED 投光灯(3000K、中光，插地)
	45
	套

	10
	80W LED投光灯(3000K、中光，带控)
	4
	套

	11
	24W 线形LED投光灯(RGBW，窄光)
	384
	米

	12
	5W线形 LED 软灯带(2200K、大于90°)
	300
	米



注：1、所有变色及需控制的灯具必须采用DMX512协议，配置恒压驱动电源，灯与灯之间、楼层与楼层之间的控制及电源的连接线、延长线、公母头、三通等所有线缆及辅材由投标单位提供，价格含在投标价格中。投标单位需现场查勘，了解照明效果。
2、所有不需变色及不带控制的灯具必须采用恒压设计方式，必须配置可调驱动电源（0%-100%亮度可调）。
3、必须配置符合采购文件要求的控制系统及其所有附件，包含但不限于主控、分控、信号放大器、驱动电源、软件系统等，除网线外，所有其他设施均由中标单位提供，价格含在灯具中。
4、网线由采购单位提供，价格不含在此次报价中。
[bookmark: _Toc28002][bookmark: _Toc23859_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14980]5、中标后批量供货阶段，现场看样，待采购单位确认效果后，才能批量供货
2、 [bookmark: _Toc30974][bookmark: _Toc1071_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6623][bookmark: _Toc5066]灯具详细参数
[bookmark: _Toc5267][bookmark: _Toc19541][bookmark: _Toc10259][bookmark: _Toc1294_WPSOffice_Level3]1）20W  LED 投光灯(3000K、45°-60°)
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: ]

	
	尺寸
	长度（L）
	200mm
	允许偏差
	±10%

	
	
	宽度（W）
	170mm
	允许偏差
	±10%

	
	
	高度(H)
	170mm
	允许偏差
	±10%

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	出光面
	厚度5mm以上清光钢化玻璃

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	光学
	半峰发散角
	45°-60°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥60lm/W



2）30W 线性LED地埋灯(3000K、20°-45°)
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\图片1.png图片1]

	
	尺寸(建议)
	长度（L）
	1000mm
	允许偏差
	±1mm

	
	
	宽度（W）
	≤100mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	高度（H）
	≤100mm
	允许偏差
	越小越好

	
	材质
	灯具外壳
	压铸铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	出光面
	厚度8mm清光钢化玻璃

	
	外壳颜色
	面盖为不锈钢本色

	光学
	半峰发散角
	20°-45°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥60lm/W



3） 30W  LED 投光灯(3000K、20°-45°插地)
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\图片3.jpg图片3]

	
	尺寸
	直径（φ1）
	130mm
	允许偏差
	±13mm

	
	
	宽度（W）
	125mm
	允许偏差
	±10mm

	
	
	出光面直径（φ2）
	90mm
	允许偏差
	±9mm

	
	
	杆件长度（L）
	500mm
	允许偏差
	±5mm

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。插杆为铝型材材质。

	
	
	出光面
	厚度5mm以上清光钢化玻璃

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	光学
	半峰发散角
	——
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥60lm/W




4） 30W  LED 投光灯(3000K、20°-45°)
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: QQ截图20180131103602]

	
	尺寸
	长度（L）
	240mm
	允许偏差
	±24mm

	
	
	宽度（W）
	200mm
	允许偏差
	±20mm

	
	
	厚度（H）
	120mm
	允许偏差
	±12mm

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。304不锈钢支架与紧固螺丝。

	
	
	出光面
	5mm钢化安全玻璃

	
	外壳颜色
	灯具可见时，灯具与被照面或安装构件颜色一致。

	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	光学
	半峰发散角
	20°—45°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥80lm/W

	备注
	投标报价含上述所有附件。灯体可以360°旋转调整投射角度。



5）160W LED图案灯（7500K）
	灯具
详细参数
	灯具
	外形尺寸（仅供参考）
	可根据所投标品牌调整

	
	
	尺寸
	长度✖宽度✖高度（不含支架）
	≤0.02m³

	
	
	灯具材质
	全铝合金外壳或压铸铝外壳，结构强度极高，喷漆处理。高效热导管散热系统，让芯片扇热良好，无灯珠损坏风险。具有过流、过压、过热保护。

	
	
	工作位置
	周边庭院灯杆上或树上，建筑上。

	
	
	灯具重量（含光源）
	≤10kg

	
	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	
	
	引出线
	电源线、信号线，长度大于0.5m，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	光源
	系统功率
	≤160W

	
	
	
	输入电压
	AC220V

	
	
	
	灯珠寿命
	≥50000小时

	
	
	
	光效
	≥30lm/W

	
	
	镜头
	高精度组合光学镜头，焦距可调节，成像清晰可调。

	
	
	调焦
	电子线性调焦，焦距可调节。

	
	
	调光、调速
	线性调光、调速

	
	
	投影距离
	3米—8米，投影面积：约1.5-3平方。

	
	效果要求
	颜色
	可任意定位颜色，彩色GOBO片。

	
	
	图案
	静态投影。不少于4个旋转图案，根据业主要求投标单位深化设计。图案要求不能有边界。

	
	控制要求
	不少于8通道，DMX512标准协议。灯具投影内容不低于4组，投影内容和变化时间按甲方要求深化，同一组场景灯具必须配置一个主控制器统一控制变化模式。


[bookmark: _Toc30298]
6) 2.5米立杆投光灯灯杆
	外形
（仅供参考）
	[image: ]

	尺寸
	如图（所有尺寸误差不超过2%）

	




灯杆
技术
要求
	制作要求
	灯杆高度2.5米。

	
	材质
	采用型号DN150、DN80普通钢管。钢制品为优质Q235钢材。法兰盘材质为12毫米Q235优质钢板。

	
	法兰
尺寸
	[image: ]

	






灯杆
其他
要求
	焊接工艺
	必须采用自动埋弧焊接工艺。整个杆体应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷，需为双面焊接。焊接工艺符合国家标准。要求提供焊接探伤报告。

	
	喷塑要求
	灯杆经表面静电喷塑，塑粉采用室外用纯聚酯热固性粉末涂料。涂膜厚度≥85um，其涂膜附着性能、耐冲击性能、阻燃性能、耐酸/碱/盐水溶液浸泡、耐候性能等各项均符合GB1720、GB1732、GB1763、ASTM F1043-95及GB/T《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》等相关标准。不允许做磨砂喷塑，喷塑涂层外观表面平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。

	
	喷塑表面涂层要求
	厚度
	平均厚度应达到85μm 以上

	
	
	附着力
	应达到GB/T 9286 规定的0 级要求

	
	
	硬度
	按GB/T 6739规定，并达到2H要求。

	
	
	冲击强度
	不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。

	
	颜色要求
	RAL7012或按采购单位要求

	
	配置要求
	检修门内配置不锈钢螺丝（母）和不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的镀锌螺母。必须配置接地螺栓，地脚螺栓:4-M16x620，235MPa。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺；



7) 5米立杆投光灯灯杆
	外形
（仅供参考）
	[image: ]

	尺寸
	如图（所有尺寸误差不超过2%）

	




灯杆
技术
要求
	制作要求
	灯杆高度5米。

	
	材质
	采用型号DN150、DN80普通钢管。钢制品为优质Q235钢材。法兰盘材质为12毫米Q235优质钢板。

	
	法兰
尺寸
	[image: ]

	






灯杆
其他
要求
	焊接工艺
	必须采用自动埋弧焊接工艺。整个杆体应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷，需为双面焊接。焊接工艺符合国家标准。要求提供焊接探伤报告。

	
	喷塑要求
	灯杆经表面静电喷塑，塑粉采用室外用纯聚酯热固性粉末涂料。涂膜厚度≥85um，其涂膜附着性能、耐冲击性能、阻燃性能、耐酸/碱/盐水溶液浸泡、耐候性能等各项均符合GB1720、GB1732、GB1763、ASTM F1043-95及GB/T《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》等相关标准。不允许做磨砂喷塑，喷塑涂层外观表面平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。

	
	喷塑表面涂层要求
	厚度
	平均厚度应达到85μm 以上

	
	
	附着力
	应达到GB/T 9286 规定的0 级要求

	
	
	硬度
	按GB/T 6739规定，并达到2H要求。

	
	
	冲击强度
	不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。

	
	颜色要求
	RAL7012或按采购单位要求

	
	配置要求
	检修门内配置不锈钢螺丝（母）和不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的镀锌螺母。必须配置接地螺栓，地脚螺栓:4-M16x620，235MPa。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺；



8） 30W LED 投光灯(3000K、窄光5°—10°)
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: QQ截图20180131103602]

	
	尺寸
	长度（L）
	240mm
	允许偏差
	±24mm

	
	
	宽度（W）
	200mm
	允许偏差
	±20mm

	
	
	厚度（H）
	120mm
	允许偏差
	±12mm

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。304不锈钢支架与紧固螺丝。

	
	
	出光面
	5mm钢化安全玻璃

	
	外壳颜色
	灯具可见时，灯具与被照面或安装构件颜色一致。

	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	输入电压
	DC24V

	光学
	半峰发散角
	5°—10°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥80lm/W

	备注
	投标报价含上述所有附件。灯体可以360°旋转调整投射角度。



9）10W LED 投光灯(3000K、20°-45°插地)
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\图片3.jpg图片3]

	
	尺寸
	直径（φ1）
	91mm
	允许偏差
	±9mm

	
	
	宽度（W）
	96mm
	允许偏差
	±9mm

	
	
	出光面直径（φ2）
	65mm
	允许偏差
	±6mm

	
	
	杆件长度（L）
	500mm
	允许偏差
	±5mm

	
	材质
	灯具外壳
	压铸铝灯体

	
	
	出光面
	4mm以上钢化玻璃

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	光学
	半峰发散角
	20°-45°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥70lm/W

	灯具支架由中标单位根据现场情况深化



10） 80W LED 投光灯(3000K、20°-45°带控)
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: QQ截图20180131103602]

	
	尺寸
	长度（L）
	≤360mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	宽度（W）
	≤310mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	高度（H1)
	≤235mm
	允许偏差
	越小越好

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。304不锈钢支架与紧固螺丝。

	
	
	出光面
	8mm厚钢化玻璃

	
	外壳颜色
	灯具可见时，灯具与被照面或安装构件颜色一致。

	
	输入电压
	AC220V

	光学
	半峰发散角
	20°-45°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥80lm/W

	控制系统
	通用控制器
	整体控制，含所有控制系统

	
	控制协议
	标准DMX512

	
	控制设备1
	含所有主控、分控、信号放大器等

	
	控制设备2
	含所有光纤等信号传输线，不含网线

	
	控制效果1
	亮度可实现0%—100%范围内平滑调节及流动变化

	
	控制单元
	每套灯为一个控制单元

	备注
	投标报价含上述所有附件。灯体可以360°旋转调整投射角度。



11） [bookmark: _Toc28957_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13670]24W 线形LED投光灯（RGBW，10°-20°）

	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: IMG_256]

	
	尺寸
	长度（L）
	1000mm
	允许偏差
	±1mm

	
	
	宽度（W）
	≤30mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	高度（H）
	≤30mm
	允许偏差
	越小越好

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	出光面
	钢化玻璃或透明PC

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	光学
	半峰发散角
	10°-20°
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥50lm/W

	控制系统

	通用控制器
	整体控制，含所有控制系统

	
	控制协议
	标准DMX512

	
	控制设备1
	含所有主控、分控、信号放大器等

	
	控制设备2
	含所有光纤等信号传输线，不含网线

	
	控制效果1
	亮度可实现0%—100%范围内平滑调节

	
	控制效果2
	色温可实现红光—绿光—蓝光—白光平滑调节



12） 5W线形LED软灯带（2200K、大于90°）

	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: 1553847647(1)]

	
	尺寸
	宽度
	13.1mm
	允许偏差
	±2mm

	
	
	厚度
	6mm
	允许偏差
	±2mm

	
	材质
	灯体采用特制的散热PVC材料,最小可剪单元长度≤32mm。
挤出空心或实心灌胶。

	
	外壳颜色
	白色

	
	光源
	颗粒形式
	灯珠数量：每米64颗，每米32个单元，每个单元2颗单色SMD贴片LED。

	光学
	半峰发散角
	大于90°
	配光要求
	表面发光均匀无暗区

	光效
	灯具光效≥60lm/W

	控制系统
	无控制，静态。

	供电半径
	单回路供电半径不小于30米。

	必须配置与灯具等长的支架、线槽，确保其强度。
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