[bookmark: _Toc32412_WPSOffice_Level1]采购内容及要求
1、 清单
	序号
	编码
	名称
	数量
	单位

	1
	0201160110
	100W LED图案灯
	4
	套


（一）100W LED图案灯（6800K）
[bookmark: _Toc32320]1、技术参数
	灯具名称
	100W LED图案灯（6800K）

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	其他属性
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	图案灯
	100W  6800K  LED 圆形 
	5-35°

	灯具编码
	02
	01
	16
	0110
	——

	灯具
详细参数
	灯具
	外形尺寸（仅供参考）
	可根据所投标品牌调整

	
	
	尺寸
	长度✖宽度✖高度（不含支架）
	≤0.03m³

	
	
	灯具材质
	全铝合金外壳或压铸铝外壳，结构强度极高，喷漆处理。高效热导管散热系统，让芯片散热良好，无灯珠损坏风险。具有过流、过压、过热保护。

	
	
	工作位置
	平放或吊挂。

	
	
	灯具重量（含光源）
	≤10kg

	
	
	外壳颜色
	黑色，可按照采购单位要求调试。

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	
	整灯光效
	＞70 lm/W

	
	
	光源
	系统功率
	≤150W

	
	
	
	光源功率
	＞80W

	
	
	
	输入电压
	AC 220V

	
	
	
	色温
	6000K—7000K

	
	
	
	灯珠寿命
	≥50000小时

	
	
	镜头
	高精度组合光学镜头，焦距可调节，成像清晰可以调。

	
	
	光学棱镜
	可选光学棱镜，可顺时针旋转。

	
	
	调光、调速
	线性调光、调速

	
	
	调焦
	电子线性调焦

	
	
	放大
	电子线性放大

	
	
	投影距离
	15米——30米

	
	驱动
	电源
	恒流驱动

	
	效果要求
	颜色
	可任意定位颜色。

	
	
	图案
	静态投影。
不少于3个旋转图案，根据业主要求投标单位深化设计。

	
	控制要求
	不少于8通道，DMX512信号输入、自动运行。
可自行设定时间编程。图案片可电动更换，可顺时针旋转。灯具投影内容不低于3组，投影内容和变化时间按甲方要求深化，同一组场景灯具必须配置一个主控制器统一控制变化模式。（暂定灯具为2组，主控报价含在灯具价格中）。

	投影
内容
	节目清单
	中标单位按要求深化设计，
节目主题数量不少于3组。

	
	参考效果
	[image: 袁—南立面]
投影尺寸：6m*6m，投影距离：15-30米

	
	GOBO片
	[image: 宝塔-3]

	立杆
	安装
方式
	4米高立杆安装。（报价不含灯杆）
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