采购内容及要求
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1. 
	佩戴式防爆照明灯
	海洋王
	只
	9
	根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，按照9只配 (含帽夹)。

	2. 
	正压式空气呼吸器
	德尔格PSS 2600，
梅思安
	套
	5
	根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，按照5套配。

	3. 
	空气呼吸器气瓶
	6.8L，梅思安
	具
	5
	根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，备用气瓶按照1:1配备，配5具。

	4. 
	便携强光防爆工作灯
	海洋王
RJW7102A/LT
	盏
	4
	根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，按照4盏配。

	5. 
	两节拉梯
	铝合金6米拉梯
	架
	1
	根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，配1架。

	6. 
	单杠梯
	竹制4米单杠梯
	架
	1
	根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，根据青果巷实际，换配1架单杠梯。

	7. 
	消防员灭火战斗服
	17款，有3C认证
	套
	3
	根据DB32《江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，仍需采购3套。

	8. 
	消防员灭火防护胶靴
	17款，有3C认证
	双
	3
	根据DB32《江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，仍需采购3双。

	9. 
	消防员手套
	17款，有3C认证，九江，华通，英普路
	副
	3
	根据DB32《江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，仍需采购3副。

	10. 
	人力三轮车
	宽度约70CM
	辆
	2
	紧急情况运输消防器材

	11. [bookmark: _GoBack]
	分水器（二分水）
	FII65/65×2-1.6
	只
	5
	二分水，进出口径65mm，灭火时省水带，同时便于前方控制水带出水。考虑二期范围，按照5只配。

	12. 
	无后座力水枪
	强狮，阿密龙QLD6.0/8I
	支
	6
	根据《DB32江苏省企业专职消防队建设和管理规范》规定，按照6支配。

	13. 
	消防水带
	16-65-20聚氨酯衬里消防水带，华森，三江，水龙江山
	盘
	70
	室外消火栓配备水带耐压较低且存在已破损水带需及时更换，配70盘。

	14. 
	器材箱
	65cmX45cmX22cm，底座有5-10cm支脚
	只
	5
	5只室外器材箱，置于筠星堂内

	15. 
	器材箱
	160*120*40CM
	只
	2
	根据消防大队要求，为微型消防站配备器材箱

	16. 
	水枪
	开花直流水枪
	支
	20
	带开关，为器材箱配备器材。

	17. 
	地上消防栓扳手
	FB450
	把
	10
	街区室外消火栓配备器材。

	18. 
	地下消防栓扳手
	FBA800
	把
	2
	消防管线检查时，关阀使用。

	19. 
	测压水枪
	
	把
	1
	针对街区情况，配1支，用于日常消防检查时消防管线的测压。

	20. 
	手台泵
	四冲程单缸风冷，扬程≥30M
	套
	3
	便于南市河作为取水点使用


  
