
采购内容及要求

一、采购内容及清单

	序号
	型号
	数量(台）

	1
	可调LED驱动电源（450W电源（24V））
	1000


二、产品的技术标准：

（1）采用电箱式智能调压电源。
（2）调节灯具发光亮度；解决长距离拉线所产生的压降问题。
（3）用电更安全，集中式供电，规范工程布线。
（4）电箱式结构，安装方便，无需额外安装电箱或防雨装置；双冷式（双风扇）对流散热结构，大幅度提升散热效率及产品寿命，安全稳定；电箱式结构以及内设缓风风道，更适用于恶劣环境：如沿海多台风地带、东北等多雨雪地带、沙尘暴地区、高山森林地区（蚊虫等）。
（5）智能调压、调光功能，适用于LED标识标牌、广告灯箱、大型户外亮化工程及照明工程。
（6）保护功能齐全：2-5秒的延时检测保护、短路保护、过载保护、过热保护等。
（7）能最大限度的减少发光源因通电瞬间输出的电压突变所造成的光衰及死灯。
（8）产品输出功率规格：450W /650W / 1000W / 1200W /1600W/ 2000W；
（9）产品输出电压：带调压功能：9V-16V / 17-27V / 30-39V 等。
（10）电箱式调压电源集中，需提供多路出线，具体由现场决定。
（11）电箱式调压电源必须符合国家相关标准。必须配置可调驱动电源。
（12）电箱式调压电源应考虑一体式防雨和散热。
（13）要有过载过压短路保护，自动温控保护。
（14）电箱式调压电源集中供电时，所提供的电源必须满足现场实际安装需要，每个电源的功率根据现场条件，由设计及业主确定。
（15）电箱式调压电源在干燥、潮湿、淋雨环境下工作温度为-20℃~+70℃，潮湿环境为20~90%RH，质保期5年。
三、主要参数（450W电源（24V））
	设计分项
	具体内容
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Electric box type power supply--Product structure diagram







	尺寸（不大于图示尺寸的200%）
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	输出
	直流电压
	17V-26V

	
	额定电流
	17.3A

	
	额定功率
	311W-450W

	
	电压调整范围
	≥12V

	
	电压精度
	1%

	
	线性调整率
	1%

	
	启动时间
	1S/230VAC

	输入
	电压范围
	185V-250VAC

	
	频率范围
	50Hz-60HZ

	
	功率因数
	PF≥0.7

	
	效率
	80%

	
	交流电流
	2.9A/220V

	
	漏电流
	＜1mA/220VAC

	保护
	过负载
	额定输出功率的105%

	
	短路
	保护模式：打嗝模式，异常条件移除后可自动恢复

	
	过温度
	关断输出电压，异常条件移除后可自动恢复

	环境
	工作温度
	-30～+70℃

	
	工作湿度
	20～90%RH,无冷凝

	
	储存温度湿度
	-40～+85℃,10～95%RH

	
	温度系数
	±0.03%/℃（0～60℃）

	
	耐震动
	10-500Hz，2G 10分钟/周期，X、Y、Z轴各60分钟

	安规和电磁兼容
	安全规范
	GB19510.1-2009;GB19510.14-2009；CCC GB4943

	
	耐压
	I/P-O/P：3KVAC; I/P-FG：1.8KVAC O/P-FG:0.5KVAC

	
	绝缘阻抗
	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH

	
	电磁兼容发射
	GB17743-2007;GB17625.1-2012

	
	电磁兼容抗扰度
	GB17743-2007;GB17625.1-2012


四、其他要求：
1、供应商若非所投电源制造厂商须同时上传所投电源制造厂商出具的有效授权（与报价单一并上传）
2、提供所投品牌相应规格可调电源CCC报告复印件（加盖制造商公章）（与报价单一并上传）
3、提供2020年以后国家级权威检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章）（与报价单一并上传）。检测报告包含：系列产品规格参数（输出电压、功率）、分类、标志、防触电、保护接地装置、防潮和绝缘、介电强度、结构、耐热、防火及耐漏电起痕等。
4、付款方式：乙方在规定时间内将全部货物运达到货地点且经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的95%，质保期（五年）结束后甲方支付总价的5%（质保金）

