采购内容及要求
一、采购清单
	序号
	名称
	数量（个）
	备注

	1
	30W圆形LED水下投光灯
	20
	包含驱动电源

	2
	圆形云石透光装饰罩
	250
	

	3
	方形云石透光装饰罩
	150
	



二、技术参数
1、30W圆形LED水下投光灯

	灯具名称
	30W圆形LED水下投光灯

	详细参数
	灯具
	外形

	[image: 图片2]


	
	
	尺寸
	直径（φ1）
	190mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	宽度（W）
	85mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	出光面直径（φ2）
	≥150mm
	允许偏差
	越大越好

	
	
	材质
	灯具外壳
	黄铜或304不锈钢压铸灯体

	
	
	
	功率
	30W ±10%

	
	
	
	出光面
	10mm钢化玻璃，钻石银表面颜色处理

	
	
	结构
	防水等级IP68,可浸水5米，提供国家级权威机构出具的检测报告

	
	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	
	
	色温/电压
	3000K   12v

	
	光学
	半峰发散角
	宽光
	配光要求
	对称配光

	
	光效
	灯具光效≥75lm/W



2、圆形云石透光装饰罩
	名称：
	圆形云石透光装饰罩

	产品说明
	灯罩采用不锈钢切割加工，表面喷涂颜色与现场一致。内镶嵌米白色花纹式样的透光云石灯罩，云石颜色及纹理与现场一致。
尺寸参考下图，根据现场实际尺寸加工。
灯罩尺寸误差小，云石透光罩与圆环边采用卡扣式结合，安装结构合理。
云石透光罩发光均匀，无暗斑，强度高，不易破坏。
安装方式：结构固定安装。

	灯具尺寸：
	详见尺寸图 

	照明/设计相关细部图：
	    [image: ] [image: C:\Users\12130\AppData\Local\Temp\1603935031(1).png]



3、方形云石透光装饰罩
	名称：
	方形云石透光装饰罩

	产品说明
	米白色花纹式样的透光云石灯罩, 云石颜色及纹理与现场一致。
尺寸为155*155*5毫米。
灯罩尺寸误差小，安装边要与灯体密封贴合，安装结构合理。
云石透光罩发光均匀，无暗斑，强度高，不易破坏。
边框倒角处理
安装方式：结构固定安装。

	灯具尺寸：
	详见尺寸图 

	照明/设计相关细部图：
	    [image: ] [image: C:\Users\12130\AppData\Local\Temp\1603935073(1).png]
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