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	 一、气象监测管理系统平台
（一）平台特点
1、将气象因子可以实时传输展现于电脑端平台，同时预留接口，方便以后扩展其他要素。
2、实时回传、存储、统计和分析各监测站点监测到的各要素数据，实现在线实时监测； 
（提供平台软件截图）
3、支持无限扩展各要素和各种传输协议终端监测设备接入，自由配置要监测内容；
4、可根据需求自定义要素数据警戒线，并设置报警邮箱，实现数据异常自动报警；
（提供平台软件截图）
5、可灵活设置各层级组织成员账户的登陆权限，按需设置不同的数据浏览、系统设置和管理权限。（提供平台软件截图）
6,灵活的数据展示配置,完全自定义设备数据应该展示成表格,柱图,饼图还是其他.还能灵活配置展示大小（提供系统平台软件截图）
（二）平台要求：预留接口，以便日后接入 、负氧离子监测管理系统、水质水文监测管理系统共享监测管理平台。
（三）数据库二次开发：SQL 2012 软件二次开发应用，历史数据存储、调用、分类
（四）物联网数据采集软件：现场监测站监测指标等各种信息数据通过智能网关发送的数据接收、过滤，连接上位机监测软件与现场设备
（五）前端监测软件平台：前端监测软件平台是一套集数据分析处理，用户管理、设备管理等功   能为一体的综合性管理信息化系统。 对数据进行分析、处理、统计。并可进行图表展示，Excel 导出等。
二、数据采集监测站点
（一）数据采集处理及传输单元技术参数
模拟输入通道：16个单端接口或8个差分接口
电压输入量程： 0～2.5V、0～5V、热电隅、电阻测量、±30mV、±300mV、可选
模数（A/D）转换：24位A/D转换
精度：±（0.05%测量值+0.025%量程），高精度模拟测量
SDI12：最多可接入32个传感器；
采样时间：最快10毫秒，其它间隔任意可选
存储形式：平均值，最大值，最小值，累加值
显示：LCD液晶显示
内存：SD卡存储，能存储10万组监测数据
电源电压：7～30VDC，具有电极反接保护功能
电源功耗：＜60mA
工作温度：-40～80℃
工作湿度：0～100%（无水汽凝结）
尺寸：223mm长x177mm宽x50mm高
组网配置：可选配GPRS组网，支持局域网组网传输等多种数据回传解决方案
（二）气象传感器
1、空气温湿度传感器 
量程：-45～65℃   精度：±0.1℃
测量方法：电阻方式
湿度传感器量程：0～100%RH精度：±1%RH
整体重量：< 50g   辐射罩：防雨、防辐射"
2、风速传感器 
量程：0～60m/s；    启动风速：0.5 m/s
精度：±0.5m/s；    分辨率：0.1m/s；
输出形式：脉冲信号  结构设计：三风杯   重量：＜120g"
3、风向传感器 
量程：0～360°；     启动风速：＜0.5 m/s；
精度： ±5°；       分辨率：1°；
输出形式：电压信号   结构设计：风向标
4、雨量传感器
量程：0～700mm/h；   精度：±2%；   分辨率：0.2mm；
工作温度：0～50℃；  环境湿度：0～100%RH；
4、大气压力 
量程：600～1100 hPa； 精度：±1 hPa；   分辨率：0.1 hPa；
稳定性：±1hPa/年；   输出形式：电压信号0～5VDC；
工作温度：-40到60℃；
5、土壤温度、湿度、电导 "湿度传感器： 
量程：1～80（空气＝1，蒸馏水＝80）；精度：<0.5%或±0.2单位；分辨率：0.001；    
电导率传感器:
量程：0.01～1.5 S/m；精度：±2.0%或 0.02S/m（取大）；分辨率：0.001；   
温度传感器：
量程：-10~+60℃；精度：±0.3℃；分辨率：0.1℃；供电：9～20VDC；
6、太阳辐射 "
量程 0 ～2000W/m2；  精度±5% ；  
光谱范围：400～1100nm；响应时间：20ms；线性度：< ±1%；
工作温度：-40～60℃；工作湿度：0～100%RH；重量：＜90g；
结构：可调水平底座。
7、紫外辐射传感器 "光谱范围：210～380nm；
里程：0－50 W/m2；0-200 W/m2；输出形式：电压信号 0～10mV；                   
稳定性：< ±2% ；   温度系数：±0.1% / ℃；                        
精度：±5%；         线性度：< ±1%；                           
工作温度：-40～80℃；工作湿度：0～100%RH；"
（三）防雷单元
1、 避雷器：长度>20cm
2、 电源防雷器：3KA，IP20，导轨安
3、 充放电控制器、电源开关
4、 长排线、电源线、穿线管、接头等若干
（四）防护机箱及安装附件
1、 材质：双开门钢材框架
2、 防护等级：IP65防尘、防水、防虫
3、 防护性能：具有结露保护功能，可防止结露、静电、雷电感应、极板短路等导致的不良影响 或损坏；具备防雷措施，保证设备在野外环境下能可靠稳定运行。
4、 配件：电缆接头、防护罩等若干
5、 安装支架：10米三角铝塔
（五）太阳能供电系统
太阳能支架，光伏板，蓄电池；内置电路线缆及附件
（六）通讯单元
1.采用32位高性能处理器，内置硬件看门狗电路，保证模块运行稳定
2.所有通讯接口均进行防雷击、浪涌处理
3.使用工业级4G模块，内嵌全功能TCP协议栈
4.数据全透明传输，用户无需了解复杂的 TCP/IP、PPP 等协议
5.支持数据中心动态域名或IP 地址访问
6.双天线设计数据传输更稳定可靠
7.具备路由功能，可方便现场设备上网及调试使用
要求：提供三年免费物流网通讯费
（七）系统集成服务/线缆辅材若干 
通讯线缆：国标；总线及接线盒：国标；调试线：国标；系统集成：定制
三、安装调试
需要进行现场环境勘测；现浇混凝土，小型构件 ；电缆，光纤，安装用电源线，控制线及塑料管材；人工平整场地 ；基础垫层，沙石，灰土
要求：▲为保证供应商实质性响应招标文件，成交供应商公示结束后3日天内提供核心组件及软件平台演示，如演示结果与技术要求不符，定为不响应采购需求，采购方有权拒绝与该成交供应商签订购销合同，同时不予退还保证金，并取消其成交人资格。按上述方法由顺延后续排名的候选人进行演示，演示结果满足通过采购需求后，可确定为成交供应商。在签订合同后的10个日历天安装完毕。
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	（一） 红外相机终端APP软件功能介绍：17套
1、 终端系统要求：IOS7.0或ANDROID4.4以及上版本
2、 视频实时预览：该版本支持热点模式视频直连，方便安装测试
3、 APP功能：安装靶标、参数设置、时间同步、拍摄测试、电量提示、TF卡提示、PIR测试、全屏预览你等
4、 快速参数设置：一键参数设置
5、 在线数据管理：视频、图片支持在线查看、删除、下载
（二）、红外相机拍摄终端技术指标: 东方红鹰  E3H   50台
1、图像传感器 ：500万像素1/2.5 
2、拍照模式：4种
3、图片大小： 2000（5120*3840）/1200（4000*3000）/800（3624*2448）/500 （2590*1944） 
4、视频长度：≥180s
5、视频大小：1920*1080/60FPS、1920*1080/30FPS、1280*720/60FPS、1280*720/30FPS
6、图片连拍：≥9(张)
7、PIR感应范围：水平50°，2+5个区域，每个区10°
8、夜视距离：30米
9、WiFi通信连接：2.4G,无线WiFi，热点模式
10、 WIFI 传输距离：30米（正前方，空旷环境）
11、存储卡：最大支持64G  
12、4A*AA/8A*AA锂铁电池/碱性电池/充电电池
备注：需供厂家对此项目的授权委托书 
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