办 公 家 具 采 购 明 细
 一、采购明细：   
	序号
	名称
	图片
	数量
	单位
	单价限价（元）
	金额（元）
	参数.型号.规格

	1
	办公桌
	[image: ]
	2
	张
	6500
	
	[bookmark: _GoBack]1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;2400*1150*760。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。3、胶水采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）4、油漆采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）5、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金件作防锈、防腐处理。符合 GB/T 2454-2013《家具五金》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属层腐蚀试验结果评价》、QB/T 3327-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方  乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准；结果中金属电镀层抗乙酸盐雾72h，耐腐刨等级达到10级（以检测报告为准）。

	2
	办公桌
	[image: ]
	5
	张
	5500
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;2200*1150*760。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准.符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）5、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金件作防锈、防腐处理.符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）。

	3
	衣挂
	[image: 367770dbb2485122c7648c29cf5694c]
	12
	件
	300
	
	实木

	4
	衣挂
	[image: 03d018623a22eae80618d1a934eef5a]
	19
	件
	300
	
	实木

	5
	大班椅
	[image: ]
	7
	把
	6000
	
	1.座面椅身表面：选用头层牛皮真皮，经多次处理，绿色环保。皮面光泽度好，透气强，柔软富有韧性，手感好，具有冬暖夏凉的效果。2.座垫和靠背：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：GB/T 1952.1-2012《软体家具  沙发》检测标准，拉伸强度≥90Kpa，撕裂强度≥2.0N，密度≥20kg/m³，其它检测均为合格项（以检测报告为准）3.扶手：选用优质实木橡木，纯手工雕刻立体感强，手感舒适。高贵大方。4.底盘：采用加厚多功能高档飞机底盘，可升降、转动。5.气压棒：新型加厚防爆，高精密封液压气压棒，可升降数万次，可调节座面至膝盖同高时双脚与地面成为垂直，符合人体工学理论。

	6
	书柜
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	7
	组
	7000
	
	1.饰面选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;2890*430*2200。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。 3、胶水采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）4、油漆采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）。

	7
	沙发
	[image: ]
		7
	件
	5000
	
	单人位沙发2件4个，三人位沙发5件1.面料：选用头层牛皮真皮，经多次处理，，绿色环保。皮面光泽度好，透气强，柔软富有韧性，手感好，具有冬暖夏凉的效果。2.框架：优质实木框架，榫卯结构。采用经过特殊干燥处理的优质硬杂木实木框架，不易变形；框架主体采用榫结构，承托力达150kg。内框选用烘干后的软杂木材，木材四面刨光，沙发框架主体榫结构，木材含水率10%-12%。弹力带选用进口橡筋包根弹力带。蛇簧选用3.0MM直径的优质钢丝制成。游离甲醛释放量≦0.5mg/L,贴进口0.6mm胡桃木皮。3.海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：GB/T 1952.1-2012《软体家具  沙发》检测标准，拉伸强度≥90Kpa，撕裂强度≥2.0N，密度≥20kg/m³，其它检测均为合格项（以检测报告为准）。

	8
	茶几
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	7
	件
	600
	
	1.饰面选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;1200*600*450。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。 3、胶水采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）4、油漆采用优质环保水性漆达到国家E1级环保标准。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）。

	9
	办公桌
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	55
	套
	1800
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;1600*800*760。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。 3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）5、五金配件采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金件作防锈、防腐处理。符合 GB/T 2454-2013《家具五金》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属层腐蚀试验结果评价》、QB/T 3327-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方  乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准；结果中金属电镀层抗乙酸盐雾72h，耐腐刨等级达到10级（以检测报告为准）。

	10
	衣架
	[image: 32463b6776e9fc70152b0da2ccf5f16]
	2
	件
	285
	
	铁架制品

	11
	衣架
	[image: 037724c2c2a23599c2ca037fdd8a19f]
	2
	件
	530
	
	板木结合

	12
	椅子
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	55
	把
	1200
	
	1.面料：使用优质西皮，纹理清晰，外观色泽均匀，自然，手感柔软。符合QB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准，未含重金属铅、镉，游离甲醛≤75mg/kg,挥发性有机物VOC≤150mg/kg（以检测报告为准）2.海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：GB/T 1952.1-2012《软体家具  沙发》检测标准，拉伸强度≥90Kpa，撕裂强度≥2.0N，密度≥20kg/m³，其它检测均为合格项（以检测报告为准）3.采用优质木材，经过烘干，防腐、防虫处理，含水率低，坚固耐用。优质环保漆，表面光滑柔和，颜色均匀，硬度高。4.舒适扶手设计，拐角处做圆滑处理。5.椅子靠背采用人体工学原理，一体流线实际，美观舒适，厚实稳固。6.曲线舒适头靠，软包件及缝纫应无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。7.实木框架，不开裂、不变形。

	13
	三门文件柜
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	29
	件
	1600
	
	参数 ： 高1850cm*宽970cm*深400cm,优质冷轧钢板，（柜门.侧板.隔板.背板厚度均为0.8mm），经酸洗磷化等共9道工序，（热水洗、预脱脂、脱脂、水洗、水洗、表面调整、磷酸盐处理、水洗、纯水洗）后；表面采用静电粉末喷涂，环保无毒害、无气味。形成一层具有防水、防潮、耐酸碱性能的薄膜，家具内外无毛刺和尖角，门内加隔板。优质配件，柜门开启轻便，经久耐用。采用进口五金件，耐用不变形。

	14
	文件柜
	[image: 1628659992(1)]
	10
	件
	1350
	
	参数 ： 高1800cm*深400cm*宽900cm,优质冷轧钢板，（柜门.侧板.隔板.背板厚度均为0.8mm），经酸洗磷化等共9道工序，（热水洗、预脱脂、脱脂、水洗、水洗、表面调整、磷酸盐处理、水洗、纯水洗）后；表面采用静电粉末喷涂，环保无毒害、无气味。形成一层具有防水、防潮、耐酸碱性能的薄膜，家具内外无毛刺和尖角，门内加隔板。优质配件，柜门开启轻便，经久耐用。采用进口五金件，耐用不变形。

	15
	电脑桌
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	4
	张
	1650
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;1200*600*760。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。 3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）5、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金件作防锈、防腐处理。符合 GB/T 2454-2013《家具五金》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属层腐蚀试验结果评价》、QB/T 3327-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方  乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准；结果中金属电镀层抗乙酸盐雾72h，耐腐刨等级达到10级（以检测报告为准）。
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	保险柜
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隐形指纹保险箱80厘米密码防盗大容量全钢防盗
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	椅子
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	54
	把
	1100
	
	1.面料：使用优质西皮，纹理清晰，外观色泽均匀，自然，手感柔软.符合QB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准，未含重金属铅、镉，游离甲醛≤75mg/kg,挥发性有机物VOC≤150mg/kg（以检测报告为准）2.海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：GB/T 1952.1-2012《软体家具  沙发》检测标准，拉伸强度≥90Kpa，撕裂强度≥2.0N，密度≥20kg/m³，其它检测均为合格项（以检测报告为准）3.采用优质木材，经过烘干，防腐、防虫处理，含水率低，坚固耐用。优质环保漆，表面光滑柔和，颜色均匀，硬度高.4.舒适扶手设计，拐角处做圆滑处理；5.椅子靠背采用人体工学原理，一体流线实际，美观舒适，厚实稳固。6.曲线舒适头靠，软包件及缝纫应无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。7.实木框架，不开裂、不变形。

	18
	沙发
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	4
	件
	3560
	
	(1)、面料：选用优质绒布，多色可选，耐用。(2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理；
(3)、辅料：采用优质55#密度以上成型PU泡棉，通BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，回弹力强。可更换颜色。(4)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，富有弹性、左右对齐。
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	[image: 1628897452(1)]
	8
	张
	1400
	
	1.4米办公桌尺寸;1400*700*760。桌面为25mm厚E1级三聚氰胺双饰面板，柜体为18mm厚E1级三聚氰胺双饰面板，裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械封边，设计柜门与抽屉，采用优质名牌滑轨、铰链。符合 GB/T 2454-2013《家具五金》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属层腐蚀试验结果评价》、QB/T 3327-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方  乙酸盐雾试验(ASS)法》检测标准；结果中金属电镀层抗乙酸盐雾72h，耐腐刨等级达到10级（以检测报告为准）。
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	大会议桌
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	1
	套
	34000
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;12000*2200*760。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准.符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）。
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	1.4米条桌
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	21
	张
	1100
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;1400*400*760。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。 3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准.符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）4、油漆：采用优质环保水性漆，游离甲醛含量≤18mg/kg ;五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）

	22
	会议椅
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	60
	把
	1200
	
	1.面料：使用优质西皮，纹理清晰，外观色泽均匀，自然，手感柔软.符合QB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准，未含重金属铅、镉，游离甲醛≤75mg/kg,挥发性有机物VOC≤150mg/kg（以检测报告为准）2.海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：GB/T 1952.1-2012《软体家具  沙发》检测标准，拉伸强度≥90Kpa，撕裂强度≥2.0N，密度≥20kg/m³，其它检测均为合格项（以检测报告为准）3.采用优质木材，经过烘干，防腐、防虫处理，含水率低，坚固耐用。优质环保漆，表面光滑柔和，颜色均匀，硬度高.4.舒适扶手设计，拐角处做圆滑处理。5.椅子靠背采用人体工学原理，一体流线实际，美观舒适，厚实稳固。6.曲线舒适头靠，软包件及缝纫应无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。7.实木框架，不开裂、不变形。
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	1会议桌
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	1
	套
	13500
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;4800*1800*760。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。 3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）。
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	会议椅
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	把
	1200
	
	1.面料：使用优质西皮，纹理清晰，外观色泽均匀，自然，手感柔软。符合QB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准，未含重金属铅、镉，游离甲醛≤75mg/kg,挥发性有机物VOC≤150mg/kg（以检测报告为准）2.海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：GB/T 1952.1-2012《软体家具  沙发》检测标准，拉伸强度≥90Kpa，撕裂强度≥2.0N，密度≥20kg/m³，其它检测均为合格项（以检测报告为准）3.采用优质木材，经过烘干，防腐、防虫处理，含水率低，坚固耐用。优质环保漆，表面光滑柔和，颜色均匀，硬度高。4.舒适扶手设计，拐角处做圆滑处理。5.椅子靠背采用人体工学原理，一体流线实际，美观舒适，厚实稳固。6.曲线舒适头靠，软包件及缝纫应无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。7.实木框架，不开裂、不变形。
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	会议桌
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	1
	套
	12500
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;4800*1800*760。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。 3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）。4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）。
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	茶水柜
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	880
	
	尺寸;800*400*1100采用25mm三聚氰氨板， 2mm厚PVC封边，耐磨、防污、硬度高、表面哑光效果持久，不变形；优质五金件。
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	会议椅
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	20
	把
	1100
	
	1.面料：使用优质西皮，纹理清晰，外观色泽均匀，自然，手感柔软。符合QB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准，未含重金属铅、镉，游离甲醛≤75mg/kg,挥发性有机物VOC≤150mg/kg（以检测报告为准）2.海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：GB/T 1952.1-2012《软体家具  沙发》检测标准，拉伸强度≥90Kpa，撕裂强度≥2.0N，密度≥20kg/m³，其它检测均为合格项（以检测报告为准）3.采用优质木材，经过烘干，防腐、防虫处理，含水率低，坚固耐用。优质环保漆，表面光滑柔和，颜色均匀，硬度高。4.舒适扶手设计，拐角处做圆滑处理。5.椅子靠背采用人体工学原理，一体流线实际，美观舒适，厚实稳固。6.曲线舒适头靠，软包件及缝纫应无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。7.实木框架，不开裂、不变形。
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	餐桌
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	张
	3300
	
	实木桌尺寸;2200*760圆盘为实木
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	椅子
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	14
	把
	420
	
	1、基材采用优质橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率不超过12 ，不翘曲、变形，无疤结，无虫眼，无鼓包、起泡。2、表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆工艺不少于8道，油漆后表面光滑美丽，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到E1级环保标准，有光泽，耐久性能好。3.整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。
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	餐桌
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	张
	2080
	
	实木桌尺寸;1800*760圆盘为钢化玻璃。
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	椅子
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	60
	把
	300
	
	1、基材采用优质橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率不超过12 ，不翘曲、变形，无疤结，无虫眼，无鼓包、起泡。 2、表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆工艺不少于8道，油漆后表面光滑美丽，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到E1级环保标准，有光泽，耐久性能好。 3、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。
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	茶几
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	4
	张
	780
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;600*600*450。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）4、油漆：采用优质环保水性漆，游离甲醛含量≤18mg/kg ;五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准。。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）。
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	办公椅
	[image: 1628897170(1)]
	8
	把
	920
	
	弓形椅1、根据人体工程学原理设计，两侧扁钢管采用40*15厚经过全自动高压弯曲成型机加工一次成型，管面为不锈原材料将终身不会变形、掉色，承受压力达150kg，经防腐、防潮处理，均按如下要求标准：
2、坐垫海绵：采用PU成型高泡高密度海绵，软硬适中，回弹性能好抗变形能强，根据人体工程学原理设计，坐感受舒适。
3、皮料：采用黑色牛皮色泽亮丽防污、透气性及耐磨性强，无色差、清洁方便、质量要求整体外形对称，结构稳定、配件表面光滑平整，手感饱满柔软。


	34
	会议桌
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	1
	张
	13200
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸;6000*1800*760。木皮厚度≥0.8mm,检测符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准,所有项目全部符合检测依据要求（以检测报告为准）2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到相关标准。3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准.符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测要求，结果中：游离甲醛≤0.05g/kg，苯＜0.02g/kg，甲苯+二甲苯＜0.05g/kg，总挥发性有机物＜50g/L（以检测报告为准）4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆） 检测要求，结果中：VOC含量＜50g/L, 甲醛含量≤5mg/kg;苯系物总含量≤50mg/kg ，烷基酚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg（以检测报告为准）。
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	会议椅
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	40
	张
	850
	
	1.座面椅身表面：选用环保皮，经多次处理，，绿色环保。皮面光泽度好，透气强，柔软富有韧性，手感好，具有冬暖夏凉的效果。2.座垫和靠背：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
3.扶手选用优质实木橡木，纯手工雕刻立体感强，手感舒适。高贵大方。
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	床头柜
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	4
	个
	300
	
	500*400*500，所有基材材质均用实木颗粒板，其基材内部均采用颗粒为大别山松木等树木，加工成25mm厚、18mm厚等,甲醛释放为E1级环保度均达到国家规定的环保质量标准，表面纸皮颜色可选定，板面的基色可为一致，无刺鼻异味，甲醛释放为E1级环保度均达到国家规定的环保质量标准。
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	条桌
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	14
	张
	800
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木纸皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸；1400*400*760   2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准。

	38
	条桌椅
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	24
	把
	425
	
	1.座面椅身表面：选用环保皮，经多次处理，，绿色环保。皮面光泽度好，透气强，柔软富有韧性，手感好，具有冬暖夏凉的效果。2.座垫和靠背：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。3.扶手选用优质实木橡木，纯手工雕刻立体感强，手感舒适。高贵大方。
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	三人位沙发
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	2
	组
	3180
	
	1.面料：选用环保皮，经多次处理，，绿色环保。皮面光泽度好，透气强，柔软富有韧性，手感好，具有冬暖夏凉的效果。2.框架：优质实木框架，榫卯结构。采用经过特殊干燥处理的优质硬杂木实木框架，不易变形；框架主体采用榫结构，承托力达150kg。内框选用烘干后的软杂木材，木材四面刨光，沙发框架主体榫结构，木材含水率10%-12%。弹力带选用橡筋包根弹力带。蛇簧选用3.0MM直径的优质钢丝制成。游离甲醛释放量≦0.5mg/L,贴进口0.6mm胡桃木皮；3.海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
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	单人沙发
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	14
	套
	1600
	
	1.面料：选用环保皮，经多次处理，，绿色环保。皮面光泽度好，透气强，柔软富有韧性，手感好，具有冬暖夏凉的效果。2.框架：优质实木框架，榫卯结构。采用经过特殊干燥处理的优质硬杂木实木框架，不易变形；框架主体采用榫结构，承托力达150kg。内框选用烘干后的软杂木材，木材四面刨光，沙发框架主体榫结构，木材含水率10%-12%。弹力带选用进口橡筋包根弹力带。蛇簧选用3.0MM直径的优质钢丝制成。游离甲醛释放量≦0.5mg/L,贴进口0.6mm胡桃木皮；3.海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
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	展柜
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	1
	套
	2100
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸；1200*400*2000   2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。 3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准。

	42
	办公桌
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	8
	套
	1580
	
	1.饰面：选用AAA级胡桃木木皮.胡桃木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。尺寸；1400*700*760   2.基材：采用E1级环保型中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国际相关标准。3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家E1级环保标准；5、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金件作防锈、防腐处理。

	43
	衣帽柜
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	18
	件
	1200
	
	1200*400*1850，所有基材材质均用实木颗粒板，其基材内部均采用颗粒为大别山松木等树木，加工成25mm厚、18mm厚等,甲醛释放为E1级环保度均达到国家规定的环保质量标准，表面纸皮颜色可选定，板面的基色可为一致，无刺鼻异味，甲醛释放为E1级环保度均达到国家规定的环保质量标准。
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	单人床
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	12
	张
	1800
	
	1500*2000*1080  1床头软包，高床箱（含6公分棕垫一张）其它所有基材材质均用实木颗粒板，其基材内部均采用颗粒为大别山松木等树木，加工成25mm厚、18mm厚等,甲醛释放为E1级环保度均达到国家规定的环保质量标准，表面纸皮颜色可选定，板面的基色可为一致，无刺鼻异味，甲醛释放为E1级环保度均达到国家规定的环保质量标准。
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	1.6米圆桌
	[image: 56cfa94676fa44d3ac5df2763c3ad5f]
	1
	张
	1750
	
	实木桌尺寸;1600*760圆盘为钢化玻璃。。
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	餐椅
	[image: 2dc997ee825216f0362524e3e0ce92e]
	12
	套
	220
	
	1、铁架表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆工艺不少于8道，油漆后表面光滑美丽，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到E1级环保标准，有光泽，耐久性能好。                                         


	47
	1.2米圆桌
	[image: 90d8ae50ff70f173da099b3be45c122]
	4
	套
	850
	
	
桌尺寸;1200*760圆盘为钢化玻璃。折叠铁脚架。
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	餐椅
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	32
	张
	65
	
	1、铁架椅面软包采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到E1级环保标准，有光泽，耐久性能好。
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