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报价分项明细单
项目名称：中国内蒙古森工集团根河森林工业有限公司森林防火设备采购【网上竞价
项目编号：
	序号
	条目名称
	品 牌
	规格、型号
	单 位
	数 量
	最高单价限价
	投标报价
	备注

	1
	手持北斗
智能终端
	集思宝
	UG908+HP50
（平板+差分gps）硬件技术指标：
*1、卫星接收：可接收北斗+GPS，支持单北斗定位，定位精度：单点：2-5m；专用高精度定位模块（直连一体式，非蓝牙分体式）， 800 通道，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo，全卫星定位系统，并支持北斗三代全频段信号，GNSS核心模组入围《北斗三号民用基础产品推荐目录》，DGNSS：0.8m；RTK:2cm；★支持L-Band星站差分：0.04m(H10）; 0.15m(H30）; 0.25m(AtlasBasic)，可选择付费开通H10星站差分；免费开通50cm L-Band，无需基站单机定位便可在全球范围内实现厘米级定位精度。★支持北斗3PPP星基差分系统，无需基站单机定位便可在国内实现亚米级定位精度；★天线：高精度螺旋天线，具有出色的滤波和抗干扰性能。
2、*操作系统：≥安卓8.0，骁龙8953处理器：主频≥2.2 GHz八核；
3、*屏幕：≥8英寸屏高亮屏，配触笔；分辨率：≥1920x1200；
4、*存储：≥4GB RAM，64GB内置存储，支持128GB Micro SD卡；单块电池容量≥8200mAh，电池可拆卸，电池仓卡扣式设计，用户可自行更换电池，支持快充，配座充，含2块电池；工作时间：10小时以上；
5、防尘防水等级：IP67、抗跌落：1.2m自然跌落至地面；
6、*主摄像头：≥1600万像素，照片属性信息中自带经纬度坐标，副摄像头：≥800万；运营商网络：4G全网通；传感器：陀螺仪；数据线接口：USB-TypeC；
7、按键：具有菜单、home、返回等实体按键（方便外业操作），具备高端腕带，配专用拎包；
*8、提供“内蒙古林业北斗卫星应用系统”中蒙文开机页面定制（提供样例截图）。
软件技术指标：
基础数据采集软件：支持点、线、面数据采集，支持由点创建面，支持点坐标批量导入；内置正版中国大陆地区详细地图，支持沿路/直线导航，可进行地图量测长度、面积；支持百度矢量和影像地图联网在线加载；支持采集数据照片上标注坐标；具有线放样功能；支持CGCS2000、西安80坐标，可同时设置四个坐标基准；支持七参数和四参数设置；支持直接导出gpx、.shp、.kml数据；可通过办公IE可随时查看人员所在位置；支持CORS和主流RTK蓝牙定位模块连接；支持并导入设备使用地区20米等高线数据；软件终身免费升级，厂家持证工程师上门培训。
	套
	8
	18000
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	2
	激光测距经
纬罗盘仪
	哈光
	DQL-16ZJC
	套
	8
	3200
	
	

	3
	激光测距
测高仪
	昕锐
	XR1200
	套
	8
	5780
	
	

	合   计（元）
	





单位公章：                                    
法定代表人或被授权人签字：                    
日期：


