附件4.技术要求
长轴中顶汽油防弹运钞车技术参数
	底盘型号/底盘生产厂家
	JX6533P-M6/江铃

	驱动形式
	4×2 前置前驱

	整车外型
长×宽×高(mm)
	5590-5610×2000-2050×2360-2410

	容积(M3)
	≥4.3

	整备质量(Kg)
	≤2510

	总质量(Kg)
	≥3300

	额定载质量(Kg)（含乘员）
	≥790

	额定载客（含驾驶员）（人）
	5，6

	发动机型号及型式
	ECOBOOST4G20B6L增压中冷、涡轮增压汽油发动机

	排量(L)
	1.997

	排放标准
	国VI

	额定功率(Kw/r/min)
	149/5500

	最大扭矩(N.m/r/min)
	300/3000

	轮矩(前/后)(mm)
	1736/1720

	轴距(mm)
	3300

	最小离地间隙(mm)
	≥148

	最高车速(Km/h)
	≥156

	轮胎规格
	215/65R16C或215/75R16LT

	防护等级
	A级



长轴中顶汽油防弹运钞车配置要求
	配置

	1 
	子午线轮胎

	2 
	立体收音机

	3 
	前暖风

	4 
	动力转向

	5 
	前后独立空调系统

	6 
	手动后视镜

	7 
	双开式后尾门

	8 
	驾驶员安全带未系提醒

	9 
	驾驶员座安全气囊

	10 
	高位刹车灯

	11 
	ABS

	12 
	前后盘式制动系统

	13 
	反光背心

	14 
	遥控中控门锁

	15 
	手动天窗

	16 
	押运舱换气通道

	17 
	全车座椅安全带(三点式)

	18 
	押运舱3人连排座椅（右侧座位靠背可折叠）

	19 
	驾驶舱两侧电动升降式票据传递孔（兼射击孔）

	20 
	押运舱两侧射击孔

	21 
	钞舱前门机械碰锁

	22 
	钞舱后门双机械锁/齿轮传动三向天地锁结构

	23 
	钞厢花纹钢板地板

	24 
	押运舱耐磨地板胶

	25 
	前防撞保险杠

	26 
	后防撞杆

	27 
	钞厢门双向限位装置

	28 
	后尾门排气卸压系统

	29 
	车门防下坠辅助支撑

	30 
	4吨级千斤顶

	31 
	2kg灭火器一个

	32 
	前轮应急防爆装置

	33 
	车门开启声光警示器

	34 
	远程停驶/强制应急灯闪烁控制系统

	35 
	车载高清DVR---720P（六路摄像机，监控车前、车后、驾驶舱、运钞舱、车辆左右两侧）（吊屏）

	36 
	双向语音对讲及紧急报警

	37 
	4G图像传输

	38 
	GPS卫星定位

	39
	车辆按照企业要求喷字，车辆颜色为白/蓝

	40
	配备脚垫、座套、卸轮胎专用工具、多加装一片后弓子板、机械锁芯各两套

	41
	车辆交付时油箱要满
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