国内招标文件
技术要求
[bookmark: _Toc24012268]1 工程概况及需求清单
1.1 现状描述
赤峰克什克腾旗广电宽带用户数量逐年增加，目前传输带宽无法匹配用户需求，为了满足广大宽带用户需求，本次对克什克腾旗部分乡镇地区原有华为波分进行传输带宽扩容。
1.2建设规模
1.2.1 建设规模说明
在克什克腾旗部署4台2U直流OTN设备开通10G波道，同时为原有华为传输设备增扩传输相关板卡。
1.2.2设备配置清单
	[bookmark: _Toc476585777]序号
	名称
	描述
	单位
	数量

	1
	OTN设备
	2U直流框
	套
	4

	2
	系统控制与通信板
	SCC
	块
	4

	3
	色散框
	双DCM子框
	台
	2

	4
	色散
	DCM(80km)
	块
	4

	5
	光放板
	OBU
	块
	10

	6
	4路分插复用板
	EMR4
	块
	2

	7
	8路分插复用板
	EMR8
	块
	2

	8
	双路10G业务板卡
	LDX（双波分侧10G模块，客户侧2个10GE模块）
	块
	3

	9
	单路10G业务板卡
	[bookmark: _GoBack]LSX（单波分侧10G模块，客户侧1个10GE模块，适用于OSN1800设备）
	块
	4




[bookmark: _Toc24012269]2技术规格要求
2.1 环境温度及湿度
（1）运输和储存时温度：-20℃-＋60℃
（2）使用时温度：
保证性能-10℃-＋40℃
保证工作-15℃-＋45℃
（3）相对湿度：
　保证性能10%-90%
　保证工作5%-95%
2.2 设备工作电源
（1）输入电压：-48V（-25%，＋25%）DC，正极接地
（2）脉动电压：允许100mV（峰峰值，正弦波0-150Hz）
（3）宽带干扰信号（10MHz）有效值小于10mV
（4）话带干扰信号小于-68.5dBmp
2.3 温度循环试验
设备经下述湿度循环试验应不影响性能指标：
（1）时间：≥24小时
（2）范围：10℃-＋50℃
（3）温度变化速度：0.5℃/分钟
（4）循环次数：不小于2次
（5）试验时湿度要求：90%
2.3 设备网管要求
[bookmark: _Toc476585806]供应商应满足所供设备及板卡的网管接入，能完全接入到华为NCE-T网管中进行管理。
[bookmark: _Toc476585778]2.4配置要求
供应商所供设备应满足2.2.2 设备扩容清单要求。
2.5设备技术参数要求
本项目配置设备应满足以下设备功能和特性。
OTN设备功能和特性
	指标
	描述

	产品外观
	[image: ]


	外形尺寸（mm）
	442（宽）x 220（深）x 88.1（高）（不含挂耳）

	重量（空机盒）
	4.9kg

	安装方式
	        19英寸机柜

	
	        ETSI 300mm深机柜，例如A63B、N63B

	可插放业务板的槽位数
	直流机盒：6或7

	
	交流机盒：4或5

	光层交叉能力
	1～9维ROADM

	最大波数
	        DWDM：80波DWDM系统

	
	        CWDM：8波CWDM系统

	中心波长范围
	        DWDM：1529.16nm～1560.61nm（C Band，ITU-T G.694.1）

	
	        CWDM：1471nm～1611nm（S+C+L Band，ITU-T G.694.2）

	支持的业务类型
	SDH/SONET业务、OTN业务、以太网业务、CPRI业务、SAN业务、视频及其他业务

	单通道最大速率
	200Gbit/s

	线路速率
	2.5Gbit/s、10Gbit/s、100Gbit/s、200Gbit/s

	支持的可插拔光/电模块
	        光模块：SFP/eSFP、XFP、SFP+、QSFP+、QSFP28、CFP、CFP2

	
	        电模块：GE SFP

	网络拓扑
	点到点、链形、星形、环形

	网络级保护（OTN）
	光线路保护、板内1+1保护、客户侧1+1保护、ODUk SNCP、LPT

	设备级保护
	电源备份、风扇冗余

	光功率管理
	ALS、AGC、IPA

	维护
	        环回

	
	        PRBS

	简易运维
	SOM智慧光管系统，智慧光纤管理系统

	同步
	        物理层时钟（OTN）

	
	        IEEE 1588v2（OTN）

	
	        ITU-T G.8275.1/G.8273.2（OTN）

	供电
	直流电源输入

	
	        标准工作电压：-48V至-60V

	
	        工作电压范围：-40V至-72V

	
	交流电源输入

	
	        标准工作电压：100V至240V

	
	        工作电压范围：90V至264V

	设备运行环境
	机盒温度
	        长期：-5℃～55℃

	
	
	        短期a：-10℃～55℃

	
	机盒相对湿度
	        长期：5%～85%

	
	
	        短期：5%～95%

	
	ETSI标准
	ETSI Class 3.1

	
	
	说明：

	
	
	ETSI标准是针对机房的温度和湿度标准。

	可靠性指标
	平均故障修复时间（MTTR）
	1小时

	
	平均故障间隔时间（MTBF）
	62.37 年

	
	可用度
	100.00%


LSX单板功能和特性
	功能和特性
	描述

	基本功能
	        1x10Gbit/s信号<-> 1xOTU2/OTU2e

	
	        TNF1LSX支持1路OTU2或OTU2e光信号的双向中继。

	业务类型
	        10GE LAN：以太网业务，速率为10.31Gbit/s

	
	        10GE WAN：以太网业务，速率为9.95Gbit/s

	
	        STM-64：SDH业务，速率为9.95Gbit/s

	
	        OC-192：SONET业务，速率为9.95Gbit/s

	
	        FC800：光纤通道业务，速率为8.5Gbit/s。（仅TNF2LSX支持）

	
	        FICON 8G：光纤连接业务，速率为8.5Gbit/s。（仅TNF2LSX支持）

	
	        FC1200：光纤通道业务，速率为10.51Gbit/s。（仅TNF2LSX支持）

	
	        FICON 10G：光纤连接业务，速率为10.51Gbit/s。（仅TNF2LSX支持）

	
	        OTU2：OTN业务，速率为10.71Gbit/s。

	
	        OTU2e：OTN业务，速率为11.1Gbit/s。

	OTN功能
	TNF1LSX:

	
	        支持客户侧10GE LAN业务映射到OTU2/OTU2e信号，OTU2e业务映射到OTU2e信号，10GE WAN/STM-64/OTU2业务映射到OTU2信号。

	
	        采用ITU-T G.709建议的帧格式和开销处理。

	
	        支持ODU2层的PM功能和OTU2层的SM功能。

	
	        支持ODU2层的PM非介入监测。

	
	TNF2LSX:

	
	        支持客户侧10GE LAN业务映射到OTU2/OTU2e信号，FC1200/FICON 10G映射到OTU2e信号，10GE WAN/STM-64/FC800/FICON 8G映射到OTU2信号。

	
	        采用ITU-T G.709建议的帧格式和开销处理。

	
	        支持ODU2层的PM功能和OTU2层的SM功能。

	
	        支持ODU2层的PM非介入监测。

	波长可调功能
	支持波长可调光模块，可实现波分侧光信号在C波段50GHz间隔的80波范围内可调。

	RMON功能
	支持10GE LAN业务的RMON性能监测。

	编码方式
	采用NRZ编码方式。

	告警与性能监测
	提供B1、SM_BIP8、PM_BIP8字节监测，可以定位线路的故障所在。

	
	提供以下WDM侧监测功能：激光器偏置电流监测、激光器工作温度的监测、光功率监测等。

	
	支持10GE LAN业务RMON性能统计。

	
	支持以太网带宽利用率RMON（Remote Monitor）性能统计。

	中继板
	TNF1LSX和TNF2LSX单板

	非介入监视功能
	        TNF1LSX：客户侧接入OTN业务时，支持。

	
	        TNF2LSX：支持。

	纠错编码
	波分侧支持FEC和AFEC-2两种模式。

	同步以太功能
	客户侧接入10GE LAN业务，且“端口业务映射路径”为“Bit透明映射（11.1G）”时，支持同步以太时钟透传，时钟质量满足G.8261标准。

	时延测量
	        TNF1LSX：不支持

	
	        TNF2LSX：支持。

	保护机制
	TNF1LSX:

	
	        支持客户侧1+1保护

	
	        支持板内1+1保护

	
	TNF2LSX:

	
	        支持客户侧1+1保护

	
	        支持板内1+1保护

	
	        支持ODUk SNCP（k=2）保护

	环回
	        支持WDM侧内环回

	
	        支持WDM侧外环回

	
	        支持客户侧内环回

	
	        支持客户侧外环回

	ALS功能
	客户侧光口支持ALS功能。

	ESC功能
	支持ESC功能，将监控信息合入业务信道中传输。

	交叉功能
	        F1LSX：不支持。

	
	        F2LSX：支持ODU2的交叉。

	LPT功能
	支持10GE LAN业务的链路穿通功能。

	PRBS测试功能
	支持客户侧通道10GE WAN/STM-64/OC-192/OTU2/OTU2e业务PRBS信号的产生和监视，并通过对发送信号和环回信号的比较检测出传输线路的状态。

	接口模块
	TNF1LSX:

	
	波分侧和客户侧支持TXFP和XFP可插拔光模块。

	
	TNF2LSX:

	
	客户侧支持SFP+光模块，波分侧支持TXFP和XFP可插拔光模块。

	WDM规格
	支持DWDM和CWDM两种技术规格。

	
LDX单板功能和特性

	功能和特性
	描述

	基本功能
	实现以下信号的相互转换：

	
	2 x 10GE LAN/10GE WAN/STM-64/OC-192/OTU2 <-> 2 x OTU2

	
	2 x 10GE LAN/OTU2e <-> 2 x OTU2e

	客户侧业务类型
	10GE LAN：以太网业务，速率为10.31Gbit/s

	
	10GE WAN：以太网业务，速率为9.95Gbit/s

	
	STM-64/OC-192：SDH/SONET业务，速率为9.95Gbit/s

	
	OTU2：OTN业务，速率为10.71Gbit/s

	
	OTU2e：OTN业务，速率为11.1Gbit/s

	OTN功能
	支持波分侧OTU2接口。

	
	采用ITU-T G.709建议的帧格式和开销处理。

	
	支持ODU2层的PM和TCM功能、PM和TCM非介入监控功能。

	
	支持OTU2层的SM功能。

	波长可调功能
	波分侧光信号在C波段50GHz间隔的80波范围内可调。

	WDM规格
	支持ITU-T G.694.1的DWDM技术规格。

	ESC功能
	支持

	PRBS功能
	客户侧和波分侧支持PRBS功能。

	LPT功能
	[bookmark: RANGE!C20]仅当客户侧业务类型为10GE LAN时支持LPT功能。

	纠错编码
	当接入OTU2/OTU2e业务时，客户侧支持FEC编码，符合ITU-T G.709的建议。

	
	波分侧支持FEC编码，符合ITU-T G.709的建议。

	
	波分侧支持AFEC-2编码，符合ITU-T G.975.1的建议。

	性能监视与告警监测
	提供BIP8字节监视（突发模式），可以定位线路的故障。

	
	提供B1字节监视，可以定位线路的故障。

	
	支持OTN性能监视和告警监视功能。

	
	提供以下监测功能：激光器偏置电流监测、激光器工作温度的监测、光功率监测等。

	
	具有以太网（10GE LAN）RMON监测功能。

	中继板
	LDX单板的波分侧信号可通过其他TN12ND2/TN52ND2/TN53ND2/TN57ND2/TN55NO2/TN55NH2/TN53NQ2/TN54NQ2/TN57NQ2单板进行中继。

	ALS功能
	当接入非OTN业务时客户侧支持。

	测试帧功能
	不支持

	时延测量
	不支持

	IEEE 1588v2
	不支持

	物理层时钟
	客户侧接入10GE LAN业务，端口业务映射路径为“Bit透明映射（11.1G）”时，支持同步以太透传，不支持同步以太处理。

	光层ASON
	支持

	电层ASON
	不支持

	保护方式
	支持客户侧1+1保护。

	
	支持板内1+1保护（配合QCP或OLP或DCP单板实现）。

	
	支持光波长共享保护。

	以太网业务映射模式
	Bit透明映射（11.1G）、MAC透明映射（10.7G）

	环回
	波分侧
	内环回
	支持

	
	
	外环回
	支持

	
	客户侧
	内环回
	支持

	
	
	外环回
	支持






2.6 技术支持
供应商应提供在内蒙古各盟市的技术支持、维护力量的说明，提供系统支援设备的详情，并承诺最大限度地提供技术指导及技术支持。在系统设备试运行期和保修期间，根据需要，供应商有责任派人员到现场指导设备最终用户进行疑难故障的处理和系统维护。
供应商应设有7×24小时值班的技术支持，无论以何种方式（电话、传真、E-mail等等）接收到设备最终用户的求助信息后，根据事件的紧要程度提供及时、有效的服务：
对于任何级别的故障，供应商技术人员应在获得信息15分钟内提供初步技术支持方案；
对于影响业务的故障，供应商必须立即和用户配合排除故障以恢复业务；
对于目前供应商尚不能解释的，但不影响业务和用户操作的故障，供应商应尽快取得相关的实际情况资料，找出故障原因，尽快予以排除。
2.7质量保证及管理
2.7.1 光通信系统的质量保证期（包括软件功能）应为从SAT合格之日算起12个月。
2.7.2 在质量保证期内由于供方设备或软件的质量问题而造成光通信系统的中断，供方应在接到需方通知后的24小时内负责处理缺陷或更换有损坏的部件、或者调整相应的软件，并赔偿有此造成的损失。
2.7.3 供方应对合同设备的设计、材料和零部件选购、加工、制造、试验等过程建立严格的质量保证体系，并在合同的整个制造过程中严格按其执行。供方提供的所有设备均应附有制造商发出的，有供方签字的检查记录、质量保证书和试验报告。
[bookmark: _Toc476585807]
2.8  技术服务
2.8.1 供方应必须指派合格的、有经验的安装监督人员和试验工程师到现场，负责对合同设备的安装、调试和现场试验等工作。供方的现场工程师应对所有安装工作的正确性负责，除非需方的现场安装人员的工作未按照供方指导人员的意见执行，并且供方的现场工程师立即以书面的形式将此情况通知需方项目负责人。
2.8.2买卖双方应根据现场施工的实际工作进度，协商决定供方国外技术人员的专业、人员数量、在中国服务的持续时间、以及到达和离开安装现场的日期。
2.8.3 供方指定的工地代表应在合同范围内全面与需方的工地代表合作与协商，解决合同有关的技术问题和现场安装工作问题。双方的工地代表未经授权，无权变更和修改合同。
2.8.4 供方现场工程师应完成合同规定的有关技术服务，进行设备的安装、调试和配合需方人员的验收试验。供方现场工程师应对需方人员详细解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决需方在合同范围内提出的技术问题。
2.8.5 如因供方技术人员的错误指导而引起设备和材料的损坏，供方应负责修复、更换或补充，其费用由供方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。
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