[bookmark: _GoBack]1、用户盒情况及要求：
[image: ]

image1.png
BKD112H(1) BKD1H(2)

FEHRE MHz 5~1000
DRAFHIE dB 12 | 16 | 20 | 24
<2.0[<is[<1.0/<05/<05 ww
BN ® [<ss|=z.0/=1.5/<i 0/<1.0 uwF
>18 | >22 | >26| >30 | >34 wF
EGLL ® 5w >0 55 56| wr
FATBETV dB +1.0 (BREA<0S)
RS dB VHF>16  UHF>12
v 9.5mmTC-THEL B
EERB M = £
DP — =
HOREE dB —
| BHERES dB =90 BEER 750
ABRYT | mm | saxss =8 55





