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扩容设备项目参数表

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数要求

	1
	服务器
	2
	台
	1.★品牌：国产品牌；
2. 外形：≤2U机架式，可支持导轨及理线架；
3. ★处理器：Intel Xeon 银牌系列处理器；配置物理CPU个数≥2，每颗CPU 配置12颗物理核心，主频≥2.2GHz；
4. 内存：
（1） 内存插槽数≥24；
（2） 内存类型：ECC DDR4 2666MHz或以上；
（3）★配置内存容量：32G*8；
5.本地存储：
（1）支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；
（2）≥8个热插拔2.5寸硬盘槽位；
（3）★配置2块600GB 10K RPM 2.5英寸 SAS盘；
（4）★配置独立2G Cache RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，并配置掉电保护；
6.系统扩展：
（1）★配置2个GE电口，4个10GE光口并满配光模块，1块16G双端口HBA卡并满配光模块；
（2）PCI-E I/O插槽总数：≥10个；
7.可靠性：提供冗余交流电源；
8.管理维护：
（1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；
（2）投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警；
（3）投标产品具备带外硬件故障错误数据收集，由带外管理模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案；
（4）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；
（5）支持中文BIOS界面；
9.安全性：服务器管理系统支持国产自研管理芯片；
10.集成显卡：标配集成显存≥32 MB显卡；
11. 与原有虚拟化平台兼容，并支持无缝迁移及集成;
12.★服务：提供所投产品3年7x10xND原厂上门硬件保修维护服务。

	2
	光纤交换机扩容
	2
	套
	1.★端口要求：8*16G FC端口激活许可。

	3
	存储扩容
	1
	套
	
1. ★配置硬盘：配置容量≥19块2.4TB 10K SAS 磁盘；
2. ★配置1套25盘位的2.5寸磁盘扩展柜。
3. ★兼容性：必须兼容现有的存储系统；

	4
	备份一体机
	1
	台
	1. 2U机架式一体化备份容灾存储设备，配置1路八核 CPU和32GB内存；备份设备系统盘采用2块240GB企业级SSD，通过硬件RAID1（考虑性能，不接受LVM和软RAID）保护，以确保备份系统的安全性和可用性。本次配置6块6TB 企业级磁盘。
2. 专业数据备份系统，具有自主知识产权，非OEM产品，需提供备份系统的软件著作权。
3. 一套备份与恢复系统 , 同时支持定时备份保护、持续数据保护、云备份和异地容灾。
4. 基于Linux 64位系统(非Windows或Unix)的专用容灾备份存储设备，减少病毒感染机率，确保系统稳定。
5. 支持系统管理员，审计管理员、安全管理员、租户、操作员和巡检员六类角色，通过分权管理，提升备份系统的管理安全性。
6. 支持Windows、Linux服务器环境下数据库和文件备份功能，包括SQL Server、Exchange Server、AD、Oracle、Oracle RAC、DB2，MySQL，Mango DB等数据库数据备份，不限制任何数据库、任何操作系统的授权数量。
7. 支持告警功能，依据预先设定告警条件，当系统或任务发生异常时，通过告警显示，或告警邮件通知，用户能够及时采取应对措施，规避风险。
8. 支持对SQL Server、Oracle、MySQL等主流应用进行虚拟化容灾保护，将业务系统转换为虚拟机，非数据库日志同步功能。当生产服务器出现故障时，可通过容灾服务器的容灾虚拟机接管生产服务器业务。
9. 支持Windows文件系统的卷级备份功能，以整卷为单位进行数据备份，提升海量小文件环境下的备份效率。支持整卷恢复和单文件目录级别的细粒度恢复。
10. 支持对VMware vSphere、XenServer、华为Fusionsphere等主流虚拟化应用的备份，支持单机和集群部署环境。以上虚拟化应用均支持以虚拟机、资源池和整个集群为单位进行备份保护，无需在虚拟机内部安装任何代理软件。不限制任何虚拟机的备份授权数量。
11. 支持虚拟机并发备份和恢复功能，支持在WEB页面中设置单个备份和恢复任务中的虚拟机并发备份和恢复数量，最大可设置10个虚拟机并发数量，可大幅提高备份恢复效率。
12. 支持对备份数据进行加密传输和存储，支持AES256和SM4两种加密算法，提升传输过程以及存储的安全性。
13. 支持将本地备份数据可远程复制到异地的功能，当本地发生场地灾难时，可以通过异地的备份数据进行恢复。远程复制关系建立和具体复制任务的建立，需得到目标端备份系统的确认授权。
14. 支持永久增量备份功能，初次备份对所有数据进行完全备份，之后只对新增加或改动过的数据做增量备份。每个增量备份的数据副本将自动合成为完全副本，能够大幅度减少备份时间，节省备份数据所需的存储空间，且提升了恢复效率。
15. 支持所有数据恢复任务最后一步，均需要操作者在提示界面输入“YES”确认，避免误操作。
16. 支持备份任务的线程数配置，通过线程数调节备份速度。
17. 支持采用云架构部署，可通过云管理软件实现对备份集群系统进行集中统一的运行监控，对备份任务的状态、资源利用情况和存储空间情况等进行监控。
18. 配置原厂工程师安装部署和产品培训服务：包含环境调研、设备上架或软件安装、系统或应用部署和调试、试运行、系统维护指导。
19. 配置原厂3年硬件质保和售后服务，提供5*8小时电话支持、5*8小时网络远程支持、和邮件支持。提供原厂商的授权函和售后服务承诺函。
20. ★采购人有权要求签订合同后对供货产品进行测试，如不符合投标文件中所应答的功能，采购人将作退货处理并要求补偿经济损失，同时追究法律责任。

	5
	云软件扩容授权
	4
	套
	1. ★提供一颗高级CPU授权；
2. ★必须适用于现有云平台。

	6
	光模块
	10
	套
	SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)

	14
	技术服务
	1
	项
	1.设备安装
2.虚拟化平台扩容安装
3.存储扩容安装
4.网络、安全策略配置
5.联调测试



