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[bookmark: _Toc476585763][bookmark: _Toc23025]1 供应商商务资格要求
1） [bookmark: _Toc114992931][bookmark: _Toc476585764]投标人必须是中华人民共和国境内注册独立法人，具有有效期间《工商营业执照》,《税务登记证》，《组织机构代码证》，并具有独立承担民事责任的能力。
2） 投标人注册资金1000万元（含）以上，并具有较强的经济实力、良好信誉和售后服务能力（需提供前3年年度的财务报表）。
3） 投标人应当具有所投报产品的生产、代理或经销资格；若投标人为代理或经销商，还须提供正式授权函（若是生产厂家，则不需提供授权函）。
4） 制造厂商必须具备ISO9000系列系列的质量体系认证文件。
5） 投标产品制造商须具有投标系列编转码器产品，5个以上省级广电网络、或省级电视台新媒体公司应用案例，并出示合同复印件证明



[bookmark: _Toc7897]
2 工程概况及需求清单
2.1 现状描述
为了响应国家工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》的通知要求，丰富、提高人民群众的日益提高的电视收看需求。央视总台上星直播的央视CCTV-16 4K频道，我单位需要采购超清编转码器一台。

2.2建设规模
2.2.1 建设规模说明
（1）新增加4K超清编转码器一台
2.设备清单

	序号
	描述
	数量

	1
	超高清编转码器
	

	
	超高清编转码器，单台支持2路4K超高清编转码能力，须具备AVS2超高清输入，同时转出H.264和H.265超高清视频功能，双电源冗余配置，6个千兆网口
	1台

	
	
	1台
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[bookmark: _Toc31714]3 技术规格要求
1、 基本功能
(1) 支持1x12G-SDI/4x3G-SDI 4K超高清信号输入，编转码后，支持H.265编码格式4K超清IP信号输出。
(2) 单台支持2路4K超高清编转码能力
(3) [bookmark: _GoBack]提供台标叠加功能，提供标清上变换及高清下变换功能
(4) 设备支持H.264/ H.265/编码格式输出。
(5) 至少支持TargetVBR/CappedVBR/NearCBR以及 CBR四种码率控制方式。CBR码率波动小于1%；
(6) 提供台标叠加功能，提供标清上变换及高清下变换功能。
(7) 提供设备状态监控、信号输入输出状态监控，支持对外监控接口。
(8) 系统支持链路冗余，重要频道使用两条链路输入，当一条线路发生故障时自动切换。
(9) 双电源设备支持冗余备份，设备故障能够自动切换。
(10) 投标制造商具备广电总局高清编码器入网认证资格者优先。

2、 输入要求
(1) 支持SPTS和MPTS输入
(2) ★输入源的视频编码格式：MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/AVS+/AVS2；
(3) 输入源的音频编码格式：WAV/MPGA/AAC/WMA/MP3/AMR/AC3/E-AC3；
(4) 支持标清/高清/4K解析度的AVS2/H.265、25/50/60fps组播信源接入
(5) IP输入协议：UDP/RTP/RTSP/RTMP/MMS/HTTP；File over Samba/NFS；
(6) 支持SRT协议输入，支持AES解扰
(7) ★支持三个备份源输入并且有优先级关系，同时支持文件垫片输入；主备切换支持手动、自动、半自动模式，主信号恢复后，可自动切换至主信号，也可以手动切换至主信号。支持连续计数错误检测。（须出具产品制造商广电总局规划院或总局其他检测机构的功能检测报告）
(8) 异构输入信号互相备份：备份输入源支持UDP/HTTP/SDI/Virtual(虚拟)，及垫片文件输入。（须出具产品制造商广电总局规划院或总局其他检测机构的功能检测报告）
(9) 兼容多种非标准输入码流，对输入流进行错误修复处理：包括自动生成或修正PCR；自动修正不正常PTS、DTS；支持输入视频分辨率动态改变。
(10) 输出流要求
(1) IP输出协议：TS over UDP/RTP/HTTP/RTSP; FLV over HTTP/RTMP; HTTP Live Streaming; HTTP Smooth Streaming ; 3GP over RTP; MMS; File over Samba/NFS; MPEG DASH
(2) ★支持SRT协议输出：SRT延时可设置，SRT状态查看，支持AES 256位加密算法
(3) 视频编码输出格式：H.264/H.265
(4) 音频编码输出格式：MPGA/AAC /MP3/AMR/AC3/EAC3/DRA 
(5) ★支持6个RTMP推流目标地址，支持8个HLS推流目标地址
(6) 可指定网口输出

3、 [bookmark: _Toc467788301]编转码性能
4.1视频编码要求
(1) 支持 H265 10bit 4K 编码，支持 HDR （HLG）
(2) ★支持AVS2 10bit 4K 输入，转码后输出H.265 4K节目流（须出具产品制造商广电总局规划院或总局其他检测机构的功能检测报告）
(3) 支持编码码率动态调整：码率调整时IP输出流保持连续，没有任何中断。
(4) 分辨率支持80x64到3840x2160，用户可以自定义分辨率。

4.2音频编码要求
(1) 支持单音频编码
(2) 支持多音轨转码
(5) [bookmark: _Hlk46692419]★支持4路立体声音轨编码，每个音轨可指定两个声道，同时支持杜比音频编码透传，支持一个声音（音轨）输入的情况下，编码输出两个不同格式的音频，比如AC3 和MPGA。（须出具产品制造商广电总局规划院或总局其他检测机构的功能检测报告）
(6) ★音频编码码率 ，可以选择32/48/64/96/128/384Kbps等, 也可以自定义码率大小
(3) 支持音量固定增益或者动态增益调整
(4) 支持手动调节音视频同步

4.3视频编辑处理
(1) [bookmark: _Hlk46692357]★复用功能：支持多路节目编码复用输出，最多支持8个复用输出流。（须出具产品制造商广电总局规划院或总局其他检测机构的功能检测报告）
(2) ★支持EBP信息，为编码后的流提供时间戳信息，便于多屏应用同步
(3) Http协议将HLS切片推送到Http服务器
(4) 支持HLS切片片头插入PSI/SI信息,支持HLS扰流切片加密设置。
(5) 支持HLS推流一级索引名称自定义设置。
(6) 支持台标叠加：无需其他软件协助,即可支持9个或者9个以上台标(角标)叠加,叠加效果清晰
(7) 支持滚动字幕叠加：可以支持6路或者6路以上滚动字幕叠加；字幕颜色、大小、透明度可调，滚动速度可调，字幕背景可调；字幕叠加支持隔行模式和逐行模式，宇幕效果清晰,流畅。无抖动、闪烁
(8) ★支持滚动字幕叠加：4K视频支持4路滚动字幕叠加。
(9) ★字幕台标叠加控制功能：支持多种灵活的节目分组、模板设计、业务编单与播出控制；支持各种基于业务节目分组模式，可达到单节目不同业务播出管理；固定时长、定时插播、顺延插播、手动紧急插播等全面编单排程组合；支持字幕、图片广告、台标等业务独立的播表管理；基于节目为单元不同业务独立编单
(10) ★支持基于视频帧的无缝画面切换；插播单动态编辑与任意跳转，可以用文件或者实时流作为插播素材；支持多屏转码插播。
(11) 延时播出：UDP输入流支持0-2小时延时播出。延时数据可以选择保存在内存或者硬盘
(12) 支持按频点对流进行管理：支持替换一个MPTS流内的一个或者多个节目，其他信息保持不变，整个带宽保持不变
(13) 支持多种滤波设置，图像锐化，降噪滤波等。
(14) 支持台标马赛克
(15) 支持台标动态实时识别，并可把识别到的台标用新的台标智能覆盖，覆盖延时在500毫秒以内。（须出具产品制造商广电总局规划院或总局其他检测机构的功能检测报告）
(16) 支持视频快照抓取
(17) 支持字幕透传
(18) 支持边缘涂黑，插入黑边等特殊效果（须出具产品制造商广电总局规划院或总局其他检测机构的功能检测报告）
(19) 改变宽高比时，可以选择拉伸或者插入黑边
(20) ★支持音频水印技术：在输出流中包含音频水印信息，可以用于节目互动、节目版权保护等。
(21) ★画中画功能：一个大画面上可以叠加一个或者多个小视频，每个视频有自己独立的音频。根据输出分辨率设置，可快速生成画中画布局，如3*3；3*4；3*5；4*4，8*8等，可在操作界面上可视化编辑显示，能够对子画面进行拖拽移动、改变大小、子画面关闭等操作。并能对每一子画面的输入源、高度、宽度等进行精确设置。（须出具产品制造商广电总局规划院或总局其他检测机构的功能检测报告）
(22) ★支持视频画面旋转，画面旋转角度自定义，旋转角度0-359度。当旋转角度设为90或者270度，视频宽度与视频高度对调，宽高比也对调，可支持竖屏播放。（须出具产品制造商广电总局规划院或总局其他检测机构的功能检测报告）

4.4其他要求
(1) 编转码系统支持双Linux操作系统，可支持从任一系统引导启动，保障系统安全
(2) 支持4个网口及以上；支持多网卡绑定，输入、输出及管理口可调整。支持独立双网口输入，两网口可相互备份，支持网口自动切换，且切换时间在1秒以内。
(3) 支持网口流量实时统计
(4) 支持IP多备份输入、备份输出
(5) 支持WEB预览功能
(6) 支持一个输入，多分辨率、多码率、多格式，多协议，多接口输出
(7) 支持预定义参数和自定义参数模板
(8) ★支持参数批量修改（一次修改所有频道指定参数）
(9) 支持系统状态统计数据实时显示
(10) 支持ASI和以太网一键环通功能
(11) 支持1+1和N+M备份，支持1:1心跳备份一键切换。
(12) 不依赖外部控制软件情况下，单机支持定时开启/关闭频道
(13) 可通过Web界面或者SNMP软件进行控制
(14) WEB网管界面可直观显示产品功能的开启/关闭。
(15) 支持web网管白名单功能（指定特定IP管理设备）
(16) SNMP协议软件支持实时网络监控，告警消息、日志保存
(17) 支持HTTP-Json接口调用（集成统一网管平台）
(18) ★符合编码规范的语法要求；符合国家及本行业的相关行业技术标准；输出的TS流满足TR 101 290二级标准要求；
4、 [bookmark: _Toc467788303]输入接口
(1) 2个千兆网口 TS Over IP 输入
(2) 1路12G-SDI/4*3G-SDI输入
5、 输出接口
(1) 2个千兆网口 TS Over IP 输出


