新华发行集团楼体标识字工程介绍及要求
一、楼体标识字具体要求：
	内容
	具体要求
	备注

	样式、字体颜色
	方正大黑体，红色（新华红）
	

	文字内容
	新华发行集团 尺寸：3米×3.3米
	总平米数：71.5㎡

	
	[bookmark: _GoBack]股票代码603230 尺寸：1.1米×1.1米
	

	标识材质
	冲孔字：1.2mm镀锌板激光切割焊接，厚度8cm
	

	
	LED灯珠：蓝景牌高强度LED灯珠
	

	
	背钢架：角钢∠40×40×2
	

	
	电源：明卓牌高级工程电源400W
	

	
	配线：津达牌2×4平方护套线
	

	
	线管：20PVC线管
	


二、楼体标识字安装固定方法
干挂大理石施工完毕后，在新做的大理石墙面上人工开孔，在孔洞内放入预埋件，与干挂大理石龙骨焊接固定，然后将标识字与预埋件固定，清理好焊渣，刷好防锈漆。
三、干挂大理石具体要求：
	内容
	具体要求
	备注

	施工方法
	干挂大理石 
	

	安装方法
	蜘蛛人高空安装
	

	尺寸及数量
	3.3米×2.2米，数量12块
	总平米数：88.2㎡

	材质要求
	2.5大理石抛光面
	颜色与楼体一致

	钢架要求
	5×5热镀锌槽钢主龙骨，  厚度4.5；5×5热镀锌角钢副龙骨，厚度4.5
	

	背板
	10水泥背板
	

	背板龙骨
	4*4镀锌方管  2.0厚度
	


四、手续协调
1.施工方负责城管手续办理（城管手续要求：楼体标识字不加蒙文，加股票代码）。
2.施工方负责住建关于外立面改造备案。
五、其他要求
1.50米以上给5家单位施工的成功案例，且未发生安全事故。
2.工方垫资施工，完工验收合格后一次性付款。
3.工期：20天。
4.质保期:20年。

