[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc17800]技术要求
1 工程概况及需求清单
1.1 现状描述

由于中数节目的高清改造，现内蒙省网要完成3套高清节目的落地，包括卫星接收和编转码。为了同时满足多种终端的收视需求，要将卫星接收下来的高清AVS+节目进行高标清同播处理。本次所招设备必须与内蒙省网现有前端平台设备具备同样的模块化设计，并且保证本次所招设备的机框与板卡能够与现有前端平台设备的机框和板卡实现混插混用，从而为内蒙省网打造一套无缝衔接，安全高效的平台。

1.2建设规模
1.2.1 建设规模说明
（1）新增5台卫星接收解码器；
（2）新增2台AVS+标高清编转码器；

1.3设备清单

	序号
	描述
	数量

	1
	AVS+标高清编转码器
	2

	
	机框：2个千兆接口
	2

	
	高清转码卡：单卡完成2套AVS+中数节目到H.264的转码
	4

	
	标清编码卡：单卡完成2套MPEG-2标清节目的编码
	4

	
	卫星接收卡：单卡完成1路下行频率卫星节目的接收
	2

	
	电源：交流电源
	4

	2
	卫星接收解码器
	5

	
	输入接口：ASI（BNC ）
	10

	
	输入接口：DVB-S/S2；
	10

	
	输入接口：GBE接口
	10

	
	输出接口：ASI（BNC）；
	20

	
	输出接口：GBE接口 ；（与GBE输入共用网口）
	10
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[bookmark: _Toc23154]2 技术规格要求
(1) [bookmark: _Toc1816]整体要求
1. ★为方便机房统一管理及运维，主要设备须为同厂家生产的同品牌产品，且支持统一网管软件管理，方便统一进行设备操作及告警监看；
2. ★系统设备需支持灵活的配置方式，可通过板卡模块等方式进行功能提升或变更，方便后期扩容及转型；
3. ★为保障系统安全，设备必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备1+1热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力，支持多种粒度的安全保障；
4. ★为系统稳定性及长期服务保障考虑，系统设备应为经过市场多年检验的，有较多使用案例的成熟产品。
5. ★针对本次项目所投统计复用及加扰设备，投标方需自行协调与招标方现有CA系统完成集成对接，如涉及费用自行承担；
(2) [bookmark: _Toc18217]AVS+标高清编转码器技术要求
· 设备整体要求
1. [bookmark: _Toc22201940]★为保证系统稳定可靠，设备要采用嵌入式，非服务器架构；
2. ★为节约机房空间，减少设备连线，设备需为具备较高集成度，全IP输入输出产品；
3. ★为通信安全考虑，设备需在前面板至少具备1组主备1+1千兆IP接口，并可通过增开授权扩展至最大4路GbE接口（2+2）备份，且支持千兆SFP光模块、电模块可选功能，满足不同组网环境需求；
4. ★为满足灵活的节目运营需求，设备单个IP接口最大可同时支持不少于200个UDP发送和接收端口。
5. 为方便对节目信息进行控制，设备需支持复用解复用功能，具备搜索PSI/SI表，支持PSI/SI表的编辑、修改、插入功能；
6. 设备具备搜索所有PID的功能；可以查询系统码率、有效码率；具备查询指定范围内的PID码率的功能；支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤，具有PID优先级设置功能。
7. 支持PAT/PMT/SDT/NIT/BAT/CAT等表格的生成、编辑、删除、替换。
8. 支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤，具有PID优先级设置功能。
9. 支持对PCR的重标记；具备PCR调整功能。
10. 支持SPTS和MPTS输入输出，可对输入的信号进行灵活的组合和配置，具有良好的再复用和解复用功能。
11. ★为方便日常设备操作，设备前面板需具备LCD液晶显示及板卡状态指示灯，可进行图像或主要配置参数、设备状态的显示，方便设备信息查询
· 高清转码部分技术要求
1. ★单卡支持2路节目的AVS+/H.264/MPEG-2至H.264高标清视频转码
2. ★支持标清至高清的各种常规视频分辨率输入输出（PAL/NTSC、720P50/60、1080I50/60）
3. [bookmark: OLE_LINK1]分辨率支持各种上变换和下变换以及帧率转换
4. 提供SDI监控接口，监控输入视频的解码信号
5. ★编码档次支持：Baseline, Main, High
6. GOP长度支持1~30
7. B帧数目支持0、1、2
8. IDR帧频率支持1~15 GOPs
9. 支持自适应I帧插入（自适应场景切换检测）
10. ★支持熵编码：CABAC、CAVLC
11. 支持CBR编码
· 标清编码部分技术要求
1. ★每路视频支持携带1路MPEG1-LayerII/AAC-LC/HEAAC-V1/HEAAC-V2立体声音频编码；
2. ★单张编码卡具备2个SDI数字视频输入接口和2个3针凤凰头数字音频输入接口；
3. 设备支持分辨率、帧率自动识别功能；
4. 视频编码档次：
5. H.264：Baseline, Main and High
6. MPEG-2：Simple, Main and High
7. ★视频编码等级：
H.264：1.0 ~1.3、2.0~2.2、3.0~3.2、4.0~4.2、5.0~5.1
MPEG-2：High、Main
8. ★视频编码分辨率：1920/1440/1280×1080、1280/960×720、720/704/640/544/528/352×576、720/704/640/544/528/352×480、352×288、352×240、320×240、320×180、160×120、160×90
9. 宽高比：4:3/16:9/2.35:1/1:1
10. 视频编码码率：0.1Mb/s - 25Mb/s
11. 码率控制：CBR/VBR/Capped-VBR；
12. GOP长度：1~300；
13. GOP结构：Open GOP/Closed GOP；
14. B帧数目：0、1、2、3；
15. ★支持自适应I帧插入（自适应场景切换检测）；
16. 支持熵编码：CABAC、CAVLC；
17. ★编码方式：MBAFF（H.264编码）、场编码（MPEG-2编码）；

· 卫星接收部分技术要求

1. [bookmark: _Toc23645]★具有广电总局卫星直播系统综合接收解码器（专业型）入网认证证书；
2. ★设备集成度高，单台1U设备满配可支持6路DVB-S/S2卫星节目的解调解扰；
3. 具备卫星信号RF输入接口，F型，75Ω；
4. 设备具备监控串口输出RS-232接口，主要用于监测解扰状态等信息；
5. 设备接收频率支持950MHz—2150MHz；
6. 设备有效接收电平支持-65dB—25dB；
7. 设备符号率支持1Mbps~45Mbps；
8. 设备最大流码率为100Mbps以上（DVB-S2，45Mbps，8PSK）；
9. 设备调制模式DVB-S2支持：QPSK、8PSK、16APSK、32APSK；DVB-S支持：QPSK；
10. 设备支持C/Ku波段兼容；
11. ★设备具备BISS 解扰模块：负责对BISS加扰流根据配置进行解扰，然后将流复用或者映射到输出，最大支持100Mbps解扰能力；
(3) 卫星接收解码器技术要求
1. [bookmark: _Hlk16686514]具有广电总局卫星直播系统综合接收解码器（专业型）入网认证证书及检测报告
2. 设备同时支持2路中星6A、6B信号解调接收；
3. 设备要求具备2个千兆全双工IP接口；
4. 单个千兆IP接口码率不低于900Mbps。
5. 设备至少具备2个CAM卡插，并可扩展至4个；
6. 支持ASI输入输出，具备至少2路输入和4路输出；
7. 单台设备支持一路MPEG-2/H.264/AVS+的高/标清节目的解码功能；
8. 具备不少于1套节目的解码输出功能，输出接口需支持HD-SDI、CVBS、HDMI、YPbPr、AES/EBU；
9. 设备采用双电源冗余备份，支持交、直流可选，双电源支持热插拔；
10. 支持基于SNMP网管协议的统一网管，支持WEB网管操作；
11. 解调接收频率满足950MHz—2150MHz；
12. 解调输入信号强度范围：-65 ~ -25dBm；
13. 解调符号率满足1Msps ~ 45Msps；
14. 支持LNB馈电: 馈电电压支持13V, 18V or Off；
15. ASI接口最大输入码率213Mbps ，最大输出码率213Mbps。


