[bookmark: _GoBack]附件：
（一）设备参数
	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	技术参数

	1
	无人机
	 经纬 M300 RTK
	台
	2
	尺寸（展开，不包含桨叶）：810×670×430 mm（长×宽×高）
尺寸（折叠，包含桨叶）：430×420×430 mm（长×宽×高）
对称电机轴距
895 mm
重量（含下置单云台支架）
空机重量（不含电池）：3.6 kg
空机重量（含双电池）：6.3 kg
单云台减震球最大负重
930g
最大起飞重量
9 kg
工作频率
2.4000-2.4835 GHz
5.725-5.850 GHz
发射功率（EIRP）
2.4000-2.4835 GHz：
29.5 dBm（FCC）；18.5dBm（CE）
18.5 dBm（SRRC）；18.5dBm（MIC）
5.725-5.850 GHz：
28.5 dBm（FCC）；12.5dBm（CE）
28.5 dBm（SRRC）
悬停精度（P-GPS）
垂直：
±0.1 m（视觉定位正常工作时）
±0.5 m（GPS 正常工作时）
±0.1 m（RTK 定位正常工作时）
水平：
±0.3 m（视觉定位正常工作时）
±1.5 m（GPS 正常工作时）
±0.1 m（RTK 定位正常工作时）
RTK 位置精度
在 RTK FIX 时：
1 cm+1 ppm（水平）
1.5 cm + 1 ppm（垂直）
最大旋转角速度
俯仰轴：300°/s
航向轴：100°/s
最大俯仰角度
30° （P模式且前视视觉系统启用：25°）
最大上升速度
S 模式：6 m/s
P 模式：5 m/s
最大下降速度（垂直）
S 模式：5 m/s
P 模式：4 m/s
最大倾斜下降速度
S 模式：7 m/s
最大水平飞行速度
S 模式：23 m/s
P 模式：17 m/s
最大飞行海拔高度
5000 m（2110 桨叶，起飞重量≤7 kg）/ 7000 m（2195 高原静音桨叶，起飞重量≤7 kg）
最大可承受风速
15 m/s （7级风）
最大飞行时间
55 min
适配 DJI 云台
禅思 XT2、禅思 XT S、禅思 Z30、禅思 H20、禅思 H20T、DJI P1、DJI L1
支持云台安装方式
下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台
IP 防护等级
IP45
GNSS
GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo
工作环境温度
-20°C 至 50°C
遥控器
工作频率
2.4000-2.4835 GHz
5.725-5.850 GHz
最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）
NCC/FCC：15 km
CE/MIC：8 km
SRRC：8 km
等效全向辐射功率（EIRP）
2.4000-2.4835 GHz：
29.5 dBm（FCC）；18.5dBm（CE）
18.5 dBm（SRRC）；18.5dBm（MIC）
5.725-5.850 GHz：
28.5 dBm（FCC）；12.5dBm（CE）
20.5 dBm（SRRC）
外置电池
名称：WB37 智能电池
容量：4920 mAh
电压：7.6 V
电池类型：LiPo
能量：37.39 Wh
充电时间（使用 BS60 智能电池箱）：70 分钟（15°C 至 45°C）；130 分钟（0°C 至 15°C）
内置电池
类型：18650 锂离子电池 （5000 mAh @ 7.2 V）
充电方式：使用规格为 12V/2A 的 USB 充电器
额定功率：17 W
充电时间：2 小时 15 分钟（使用规格为12V/2A 的 USB 充电器）
续航时间
内置电池：约 2.5 小时内置电池+外置电池：约 4.5 小时
USB-A 接口供电电压/电流
5 V / 1.5 A
工作环境温度
-20° 至 40° C
视觉系统
障碍物感知范围
前后左右：0.7-40 m
上下：0.6-30 m
FOV
前后下：65°（H），50°（V）
左右上：75°（H），60°（V）
使用环境
表面有丰富纹理，光照条件充足
（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）
红外感知系统
障碍物感知范围
0.1-8 m
FOV
30°（±15°）
使用环境
漫反射，大尺寸，高反射率（反射率>10%）障碍物
上下补光灯
有效照明距离
5 m
FPV摄像头
分辨率
960p
FOV
145°
帧率
30 fps

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	无人机挂载激光雷达
	禅思L1 激光雷达模块
	台
	2
	尺寸
152×110×169mm
重量
930±10g
系统功耗
30W（典型值），60W（最大值）
防护等级
IP54
支持机型
经纬 M300 RTK
工作温度
-20℃ 至 50℃（测绘相机工作温度为 0℃至 50℃）
存储温度
-20℃ 至 60℃
系统性能
量程
450m @ 80%，0 klx；
190m @ 10%，100 klx
点云数据率
单回波：最大240000点/秒；
多回波：最大480000点/秒
系统精度（RMS 1σ）1
平面精度：10cm @ 50m；
高程精度：5cm @ 50m
实时点云上色模式
反射率，高度，距离，真彩
激光雷达
测距精度（RMS 1σ）2
3cm @ 100m
最多支持回波数量
3
扫描模式
非重复扫描，重复扫描
FOV
重复扫描：70.4°×4.5°；
非重复扫描：70.4°×77.2°
激光安全等级
Class 1 （IEC 60825-1:2014）（人眼安全）
惯导系统
IMU更新频率
200Hz
加速度计量程
±8g
角速度计量程
±2000dps
航向精度（RMS 1σ）1
实时：0.3°，后处理：0.15°
俯仰/横滚精度（RMS 1σ）1
实时：0.05°，后处理：0.025°
辅助定位相机
分辨率
1280×960
FOV
95°
测绘相机
传感器尺寸
1 英寸
有效像素
2000 万
图像尺寸
5472×3078（16:9）；4864×3648（4:3）；5472×3648（3:2）
焦距
8.8mm / 24mm（等效）
快门速度
机械快门：1/2000 - 8 秒；
电子快门：1/8000 - 8 秒
ISO
视频：100 - 3200（自动），100 - 6400（手动）；
照片：100 - 3200（自动），100 - 12800（手动）
光圈
f/2.8 - f/11
支持文件系统
FAT（≤32 GB）；exFAT（>32 GB）
图片格式
JPEG
视频格式
MOV，MP4
录像分辨率
H.264，4K：3840×2160 30p
云台参数
稳定系统
3 轴（俯仰，横滚，平移）
角度抖动量
0.01°
安装方式
DJI SKYPORT 快拆
可控转动范围
俯仰：-120°至+30°；平移：±320°
工作模式
跟随/自由/回中
数据存储
原始数据存储
照片/IMU/点云数据存储/GNSS 数据/标定文件
点云数据存储
实时建模数据存储
支持的存储卡类型
microSD 卡；最大支持 256 GB 容量，顺序写入速度 ≥50 MB/s, 传输速度达到 UHS-I Speed Grade 3，请使用指定推荐用卡。
推荐存储卡类型
SanDisk Extreme 128GB UHS-I Speed Grade 3
SanDisk Extreme 64GB UHS-I Speed Grade 3
SanDisk Extreme 32GB UHS-I Speed Grade 3
SanDisk Extreme 16GB UHS-I Speed Grade 3
Lexar 1066x 128GB U3
Samsung EVO Plus 128GB

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	RTK测量仪(1+1模式）
	华测X1+华测X6
	套
	6
	6部X1,6部X6,X1和X6组建6套1+1测量模式
卫星跟踪 GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS，支持北斗三代，实现5星16频
操作系统
Linux系统
初始化时间①
＜5s （典型值）
初始化可靠性
>99.99%
接收机外观
按键
1个动/静态切换键、1个电源键
指示灯
1个差分信号灯，1个卫星灯
显示屏
1个LCD显示屏
标称精度②
静态精度
平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm
高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm
RTK精度
平面精度：±(8 + 1×10-6×D) mm  
高程精度：±(15+ 1×10-6×D) mm
单机精度
1.5m
码差分精度③
平面精度：±(0.25+ 1×10-6×D) m
高程精度：±(0.5+ 1×10-6×D) m
电气化参数
电池
可拆卸14000mAh锂电池，支持基站12+小时续航
外接电源
主机可直流电源供电，可220V交流电源供电，可通过电台直接给主机供电（9-24）V DC
物理特性
尺寸
Φ160.54 mm*103 mm
重量
1.73kg
材质
镁合金AZ91D机身
工作温度
-45℃~+85℃
存储温度
-55℃~+85℃
防水防尘
IP68级
冲击震动
IK08级
防跌落
抗2米自由落体跌落
数据通讯
I/O接口
1个外置UHF天线接口
1个七针数据口接口，支持供电，差分数据输出
1个nano sim卡槽
内置esim，出厂赠送三年测绘用流量
电台
内置收发一体电台，功率：最高可达5W
网络模块
支持4G全网通
蓝牙
BT 4.0，向下兼容BT2.x，协议支持Win/Android/IOS系统
Wi-Fi
802.11 b/g/n
NFC
支持NFC闪连
数据输出
输出格式
NMEA 0183、二进制码
输出方式
BT/Wi-Fi/电台/串口
静态存储
存储格式
可直接记录HCN、HRC、RINEX
存储空间
标配8GB存储器
下载方式
FTP远程推送+本地一键下载，HTTP下载
接收机
超级双发
支持电台+网络两路数据同时差分，提供全面数据服务
一键启动
华测国内首创数据链并发通讯技术，基站架设即启动

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	智能电池箱及无人机电池遥控器电池
	经纬 Matrice 300 系列BS60智能电池箱及箱内电池TB60/WB37
	套
	2
	BS60 电池箱便携易用，一站式解决充电、储存、运输等电池管理问题。最多可同时容纳 4 组飞行电池与 4 块遥控器电池，可实现无缝轮转作业。配备拉杆，方便外出携带。使用220-240V电源：完全充满两块TB60智能飞行电池约需60分钟，由20%至90%的充电时间约需要30分钟。
电池箱仅适用于TB60智能飞行电池及WB37智能电池充电，请勿使用电池箱为其他型号电池充电。
包装清单
电池箱×1
电源线×1
技术参数
外型尺寸：510×403×252m
空箱质量：8.37kg
内部最大承重：12kg
充电时间：
100-120V，70分钟
220-240V，60分钟
最大输入功率：1070W
工作温度：-20℃至40℃                                                                                                                                                        TB60 智能电池的容量达 5,935 mAh。支持双电池热替换，可保障经纬Matrice 300 RTK飞机空载55分钟飞行。
包装清单
智能飞行电池×1
技术参数
容量：5935 mAh
重量：约1.35kg
电压：52.8 V
工作温度：-20℃至50℃
适配产品
经纬 Matrice 300 RTK
WB37控制器电池容量：4920 mAh
电压：7.6 V
电池类型：LiPo
能量：37.39 Wh
充电时间（使用 BS60 智能电池箱）：70 分钟（15°C 至 45°C）；130 分钟（0°C 至 15°C）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	无人机信息处理软件
	大疆智图 测绘版永久
	套
	2
	模型重建：导入航拍原图，输出高精度二维正射影像与实景三维模型。
实时重建：在飞行过程中实时生成二维正射影像或三维模型，实现边飞边出图。
激光雷达数据处理：配合DJI L1，一键式输出高精度真彩点云成果。
精细化巡检：基于模型或点云设置拍摄目标，自动生成拍摄航线，实现巡检作业流程自动化。
模型应用：轻松测量目标对象的坐标、距离、面积、体积等多种关键数据，并可对测量结果进行命名、导出等操作。

	6
	雷达信息处理软件
	雷达360
	套
	2
	应用领域
林业资源调查
地形测绘
灾害评估
土方量测量
采矿量勘测
线状工程
基于LiDAR360,您可以实现：
多源数据可视化
二维可视化     三维可视化      剖面分析     集成显示     多种点云显示模式     漫游浏览
点云数据质量检查
质量检查与分析     分类检查     产品成果检查
点云分类
自动分类     交互式编辑分类
衍生产品
质量检查报告     DEM\DSM\CHM     等高线     断面图     林业群体参数     林业单株参数     体积量测
平台功能
LiDAR360平台具有TB级数据处理能力，包含激光雷达点云数据交互编辑和处理所需的工具。该平台包括数据管理、航带拼接、分类和统计分析等模块。它允许用户升级到特定的应用模块，如地形，ALS/TLS林业。

	7
	rtk服务与保障
	 M300rtk行业无忧与行业无忧续享+DJI Care 行业无忧续享基础版 (L1)
	套
	2
	无人机及挂载雷达的相关保险，及所有相关软硬件的安装调试、应用培训、维护保养。

	8
	笔记本电脑
	惠普（HP）Z系列ZBookCreateG7 15.6英寸 移动工作站
	部
	2
	主体
认证型号
HP ZBook Create G7
型号
ZBOOK系列
机器规格
产品净重
2kg
产品尺寸（mm）
长353.82mm；宽234.7mm；高17.78mm
内存
插槽数量
2个
内存类型
其他
最大支持容量
其他
内存频率
其他
端口
显示端口
MINI DP接口
处理器
CPU类型
第十代智能英特尔酷睿i9处理器
CPU集成显卡
其他
处理器基准频率
2.4GHz
线程数
16线程
处理器加速频率
5.3GHz
CPU型号
i9-10885H
核心数
八核
显卡
类型
独立显卡
显存位宽
其他
显存类型
其他
显存容量
8GB
硬盘
M.2接口数量
其他
其它设备
摄像头
有摄像头
电源
电池容量
83Wh
电池芯数
6芯 锂离子电池
电源适配器
其他
理论续航时间
＞12小时, 具体时间视使用环境而定
显示器
显示比例
其他
屏幕分辨率
3840*2160
屏幕类型
其他
屏幕尺寸
15.6英寸
网络传输
局域网
10/100/1000Mbps
包装清单
ZBookCreate_G7主机*1、适配器*1、保修卡、

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	台式电脑
	戴尔台式机 OptiPlex7080MT i7/7090MT i9商用绘图设计3D渲染建模台式机电脑 带27英寸IPS窄边升降旋转显示器(设计) i7丨16G丨1T+256丨GTX1650-4G 
	部
	3
	主体
型号
OptiPlex 7080MT
平台
Intel平台
认证型号
OptiPlex 7080MT
内存
插槽数量
4个
速度
DDR4
最大支持容量
128GB
前(侧)面接口
USB
4个
CPU
核心数
八核
CPU型号
i7 10700
三级缓存
16MB
显卡
显存容量
4GB
显示芯片
GTX 1650
硬盘
转速
无
显示器
屏幕尺寸
27英寸
分辨率
1920*1080dpi
输入设备
鼠标
有线鼠标
键盘
有线键盘
主板
显卡类型
独立显卡
网卡
1000Mbps以太网卡
芯片组
Q470

	
	
	
	
	
	


（二）要求
1.质量及售后保证
（1）乙方按照产品说明书内的质保条件对产品提供质保承诺。
（2）如质保期内合同货品出现非人为因素所造成的货品质量故障，乙方应免费更换货品；
（3）如质保期内货品出现非质量因素造成的货品损坏或质保期后货品发生损坏，在可修复的前提下，乙方提供有偿成本维修。
（4）终生提供免费技术咨询。
2.供货期：合同签订后7天内完成供货，货到甲方并经验收合格视为完成供货。
3.供货地点：采购人指定地点。
4.验收要求：符合国家标准或行业标准。
5.货款支付：货到正常使用且验收合格并收到设备合规统一销售发票后，全额付款。
6.质保期：2年。
7.报价要求：平台报价除包含“标的”本身价值外，还应包含税金、装卸、运输、包装、质检、保险等全过程伴随的费用。

1
