材料型号及配置明细

	
序号
	
设备名称
	
品牌
	
规格
	
主要参数
	
数量

	



1*
	


室内ODF 光纤配线架 72 芯
	




	


72 芯FC
圆口
	72 芯ODF 配线架可容纳 72 芯光纤的配线架。内部放置有六个 12 芯的熔接盘，支持 FC、SC、ST、LC 适配器安装，72 芯ODF 配线架尺寸：187×483×290，高
度为 4U。
	



60 个

	















2*
	













室外ODF 光纤分线箱 72 芯
	
















	















FC 圆口
	1 光缆的固定和保护功能光缆引入设备时，必须有可
靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及芯必须可靠连接至高压防护接地装 置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。
蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象， 宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。
2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。
3 光纤熔接接头保护功能: 光纤接头部分均必须保护。光纤
与光纤熔接后，接头部分必须用
	















30 个



	
	
	
	
	熔接保护套管加以保护。
4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB，T 7424 中规定的光缆，ITU-T G.652 和ITU-T
G.657 规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T 1997-2009 规定的接入网用蝶形光缆。
5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长
度必须满足调纤操作要求。
6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手
段。
	

	








3*
	








尾纤
	




	


FC 圆口 3 米
	连接器类型 FC	单模UPC/APC	A 级氧化鋯陶瓷插芯0.9mm	≤0.3db UPC≥50db APC≥60db,重复性≤0.2db 互传性≤0.2db	PVC	工作温度
-20～70℃
	



1000 根

	
	
	



	


FC 圆口 5 米
	连接器类型 FC	单模UPC/APC	A 级氧化鋯陶瓷插芯0.9mm	≤0.3db UPC≥50db APC≥60db,重复性≤0.2db 互传性≤0.2db	PVC	工作温度
-20～70℃
	



500 根



	














4*
	














野战光缆
	















	














6 芯
	光缆重量 约 12.5kg/km 工作温度 -20℃～+80℃ 存储温度 -40℃～+80℃ 抗拉强度 短期 600N
长 期 300N
侧压强度 ≥3000N/100MM 一般衰减 1310nm
≤0.35dB/km 850nm
≤3.0dB/km 1550nm ≤0.25dB/km 1300nm ≤1.0dB/km
最小弯曲半径 ≥30D
≥30D
印 字 内 容 ARMORED OPTICAL	CABLE SM(G652D) TPU 3.3mm		DEPLEX XXXXM ARMORED		OPTICAL	CABLE MM (62.5/125)	TPU 3.3mm
DEPLEX XXXXM
	














3000 米

	

5*
	

熔纤工具
	

	HH-08(
内附明细)
	

详见附件
	

19 套

	




6*
	



手电钻(电动螺丝刀)
	




博世
	


博世GSR1200
-LI
	手电钻,充电钻 扭矩(硬扭/ 软扭)30/13Nm	最大夹头直径10mm 正/逆转向功能 支持 最大钻孔直径 钢材：10mm，木材： 20mm	电池容量 12V/1.5 安时
产品净重 0.98kg 产品尺寸
320×70×295mm
	




19 套



	

















7
	
















PCM 电话光端机
	

















恒捷
	
















HJ-A200 1C
	1. 各接口技术参数均符合国际或国内相关标准
2. 设备采用过流、过压三级防雷保护(非常重要，由于用户线布在户外)，通过 ITU-T K.20 关于雷电冲击、电力感应试验和电力接触试验。电路冲击释放后，能
自动恢复
3. 以太网接口自适应，支持自动协商方式，工作于全双工/
半双工
4. 具备防以太网环回功能
（当光线路发生环回时，以太网数据不会被环回，有效防止了因以太网环回可能导致的以太网络瘫痪）
5. 设备电源为DC5V 或AC220V
6. 抗干扰能力强、性能稳定、功能完善
7. 完善的网管功能，实时检测设备运行中的各种状态(选配)
8. 桌面式设计
	

















2 台

	


8
	


接头盒*
	



	

24 芯接头盒
	插入损耗≤0.2dB；附加损耗
≤0.2B,插拔耐久性寿命>1000 次,光纤光缆符合GB/T11819 和GB/T7424 规范
	


200 个

	
9
	电源模块(维
修)
	
	艾默生
50A
	1、现场确认损坏程度，制定
修理方案。2、修理完毕调试接通，
	
15 块



	

10
	
微波电路板(维修)
	
	

MSTP 板
	保证正常使用。3、对本次修理部分质保 12 个月（自然灾害、人为
等因素除外。）
	

5 块

	
	
	
	
	量程 分辨率 准确度
	

	
	
	
	
	交流电流 200 0.1A 2[image: ] 5 字
	

	
	
	
	
	(45-65Hz)2.5 [image: ] 5 字(65-400Hz)
	

	
	
	
	
	直流电流 200 0.1A 2[image: ] 5 字
	

	
	
	
	
	交流电压 直流电流 600 V
	

	
	
	
	
	0.1 V 1.5 ₁5 字 (45-400Hz)
	

	
	
	
	
	600V 0.1 V 1 [image: ]土 5 字
	

	
	
	
	
	电阻 通断检测 保持
	

	
	
	
	
	300/30000 0.1/10 1 [image: ]土 5 字
	

	
	FLUKE 交直
	
	
	
	

	11
	
	福录克
	F362
	<=70Q
	10 块

	
	流万用表
	
	
	
	

	
	
	
	
	F362/F365
	

	
	
	
	
	背光照明 LED 手电筒 可分
	

	
	
	
	
	离钳头 尺寸 F365 F365 F365
	

	
	
	
	
	长宽高 钳夹开☐ 重量(g)
	

	
	
	
	
	205x60x22
	

	
	
	
	
	1 8mm
	

	
	
	
	
	196
	

	
	
	
	
	安全等级 保修期 CAT ll
	

	
	
	
	
	600 V
	

	



12
	


接地电阻测试仪
	


铱泰科技
	


ETCR200 0A
	*被测电流频率：50/60Hz
*可存储测量数据：99 组
*电阻报警临界值设定范围： 1-199Ω
*电流报警临界值设定范围：
1-499mA
	



1 台



	












13
	











接地电阻测试仪
	












金川
	


[bookmark: _GoBack]









ZC-8
	主 机 17×11×17cm 3kg 附 件 10×46×14cm
2.5kgZC-8
准确度 [image: ]:3.0，规格：
0-10/100/1000Ω	小分格 0.1Ω
（三钮）
准确度 [image: ]:3.0，规格：
0-1/10/100Ω	小分格 0.01Ω（四钮）
准确度 [image: ]:5.0，规格：
0-10/100Ω	小分格 0.1Ω（三钮）
【国家防爆认证 CE072137】适用直接测量各种接地装置
的接地电阻值，亦可供一般低电阻的测量，四端钮（0～1～10～ 100Ω规格）还可以测量土壤电阻
率。
	












5 台


注：“*”为主要采购产品
	熔纤工具附表

	序号
	工具名称
	件数
	产地品牌
	型号
	用途
	备注

	
1
	
光纤米勒钳CFS-2
	
1把
	
上海灏皓电子
	
HH-08
	
剥除光纤涂覆层
	

	
2
	
头灯
	
1顶
	
上海灏皓电子
	
HH-08
	
照明使用
	

	
3
	
酒精泵
	
1把
	
上海灏皓电子
	
HH-08
	
存贮与泵出酒精
	

	
4
	
铝合金工具箱
	
1个
	
上海灏皓电子
	
HH-08
	
装工具
	

	
5
	
镊子
	
1把
	
上海灏皓电子
	
HH-08
	
用于夹聂小件
	

	
6
	
记号笔
	
1支
	
上海灏皓电子
	
HH-08
	
用于记号使用
	

	
7
	
气球
	
1个
	
上海灏皓电子
	
HH-08
	
用于吹灰尘
	

	
8
	
横向开缆刀
	
1把
	
TUBE CUTTER
	
CT274
	横向开剥光缆外护套
	

	
9
	
活动扳手8寸
	
1把
	
世达
	
47250
	
坚固螺丝用
	

	
10
	
刀具
	
1把
	
世达
	
93441
	
用于切割物件
	

	11
	卷尺3.5米
	1把
	世达
	91314A
	用于测量
	世达（SATA） 凯隆系列钢卷尺5Mx19MM；91314A

	
12
	
钢丝钳
	
1把
	
世达
	
70301A
	
光缆开剥辅助工具
	世达（SATA） 钢丝钳8寸；70301A

	
13
	
斜口钳
	
1个
	
世达
	
70201A
	
光缆开剥辅助工具
	世达（SATA） 斜嘴钳6寸；70201A

	
14
	
尖嘴钳
	
1把
	
世达
	
70101A
	
光缆开剥辅助工具
	世达（SATA） 尖嘴钳6寸；70101A 

	15
	束管钳
	1把
	台湾宝工
	CP-FB01
	专用于开剥光纤束管
	

	
16
	
螺丝刀套批
	
1套
	
世达
	
05566
	8合一螺丝套批用于固定螺丝
	世达（SATA）工具 8合一内六角&螺丝批组套折叠便携内六角05566         

	
17
	
精密螺丝组
	
1组
	
世达
	
05487
	
用于固定小螺丝
	世达（SATA）螺丝刀组套精密螺丝批组套拆机工具棘轮套筒冲击批头 05487
（10件螺丝批组套）                  

	
18
	
断线钳
	
1把
	
世达
	
93505
	
用于剪断钢丝
	世达（SATA）93505 断线钳24英寸

	19
	剪刀
	1把
	世达
	03131
	用于剪凯夫拉
	世达（SATA） 电工剪138MM 03131

	
20
	
手工锯
	
1把
	
世达
	
93405
	
光缆开剥辅助工具
	世达（SATA) 五金工具锯弓带锯条锯子金属切割小钢锯条手工锯钢锯架 93405

	21
	红光笔
	1个
	上海信测
	B-A2-ZHW-C06
	用于光缆测试
	15公里
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