[bookmark: _GoBack]一、项目概况
采购内容简介：该项目需满足项目设备采购清单要求，全部符合设备技术要求。
1、采购的设备材料名称及数量
表1  设备清单
	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术特性
	参考品牌
	单位
	数量

	1
	中心管理服务器
	V2200H-CMS-YH
	英飞拓
	台
	1

	2
	磁盘阵列
	V3041A-24J-YH
	英飞拓
	台
	5

	3
	高清解码器
	V2524-H2H3-YH
	英飞拓
	台
	4

	4
	报警接口单元
	V2431X
	英飞拓
	台
	5

	5
	硬盘
	6T企业盘
	希捷
	块
	146

	6
	核心交换机
	48个千兆网口，2个万兆上连光口，交换容量≥
432Gbps，包转发能力≥包转发能力s，，支持基于IP、端口
、协议、MAC、VLAN的访问控制，支持PPPoE、MAC、
Portal认证方式；基于监控协议的白名单安全准入控
制；采用专用操作系统，具有高安全性；具备防火墙
、IPS、异常流量监测等安全防护功能；220VAC可插拔
双电源。
	华为
	台
	1

	7
	交换机
	24个千兆网口，2个万兆上连光口，交换容量≥
256Gbps，包转发能力≥包转发能力s，支持基于IP、端口、
协议、MAC、VLAN的访问控制，支持PPPoE、MAC、
Portal认证方式；基于监控协议的白名单安全准入控
制；采用专用操作系统，具有高安全性；具备防火墙
、IPS、异常流量监测等安全防护功能；220VAC可插拔
双电源。
	华为
	台
	2

	8
	机柜
	19英寸标准机柜，含托盘、双风扇、PUD电源、防雷
插排等，采用优质冷轧板，钢化玻璃前门，高密度网
孔后门，通风率≥后门，。
	图腾
	台
	3

	9
	数字编码器
	V2511-J16Z
	英飞拓
	台
	20

	10
	光模块
	---
	华为
	个
	6

	11
	网络集线器
	NET-MUX4
	赫氏
	台
	1

	12
	流媒体服务器
	V2200H-STR-YH
	英飞拓
	台
	13

	13
	网络键盘
	V2117X
	英飞拓
	台
	1

	14
	RS232转换模块
	支持1路RS232信号转换为RJ45网口信号
	英飞拓
	套
	4

	二、
	设备附件
	
	
	
	

	1
	电缆
	
	
	米
	1000

	2
	24芯光缆
	
	
	米
	1000

	3
	光纤跳线
	
	
	根
	50


2.设备主要性能及配置要求
2.1 中心管理服务器
CPU采用Intel Xeon E3处理器，8G内存，安装中心管理、报警管理模块和接入服务模块，嵌入式软件系统支持infinova协议，标配Windows Server系统。
2.2 磁盘阵列
4U24盘位，机架式，支持RAID 0,1,10,5,6,支持RAID条带化设置，全局热备，局部热备，磁盘迁移。标配2个iSCSI1GB主机端口，最大6个，可选配万兆主机端口，支持CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、SNMP, 支持iSCSI  CHAP特性.适用平台：Windows、Linux、AIX、HP-UX、Solaris、MacOS、Vmware.磁盘坏道修复，磁盘错误统计，卷在线扩容，链路聚合及切换，声光报警，邮件告警，可选内置掉电保护功能。支持V2200监控管理平台软件接入。
2.3 高清解码器
支持H.265H.264视频解码，最高支持4K解码和输出。具有2个HDMI高清输出接口，可内嵌音频，支持1∕3∕4∕5∕9∕16∕25∕36∕49∕64多种画面分割方式。支持走廊模式视频解码输出，支持不同设备间的大屏拼接功能，无缝同步切换，支持OSD字符叠加，支持通过RS422信号控制球机，支持ONVIF 2.4及其扩展协议，支持GB/T28181-2011,支持infinova协议，支持SNMP网管协议，可接入平台统一网管。具有盒式和机架插管式结构，可通过Web Server对系统参数进行设置，支持多用户同时访问。
2.4 报警接口单元
能够接收64路常开或常闭报警输入。通过RS-232接口可以级联多个报警接口单元，最多提供1024路报警输入。
2.5核心交换机
48个千兆网口，2个万兆上连光口，交换容量≥万兆上连光口，，包转发能力≥包转发能力口，，支持基于IP、端口、协议、MAC、VLAN的访问控制，支持PPPoE、MAC、Portal认证方式；基于监控协议的白名单安全准入控制；采用专用操作系统，具有高安全性；具备防火墙
2.6交换机
4个千兆网口，2个万兆上连光口，交换容量≥万兆上连光口，，包转发能力≥包转发能力口，支持基于IP、端口、协议、MAC、VLAN的访问控制，支持PPPoE、MACPortal认证方式；基于监控协议的白名单安全准入控制；采用专用操作系统，具有高安全性；具备防火墙、IPS、异常流量监测等安全防护功能；220VAC可插拔的精密调控设备，满足通信行业各种环境调节需求。 
2.7机柜
19英寸标准机柜，含托盘、双风扇、PUD电源、防雷插排等，采用优质冷轧板，钢化玻璃前门，高密度网孔后门，通风率≥源、防。
2.8数字编码器   
16路接入，同轴高清编码器支持支持HDTVI轴HDCVI∕AHD∕CVBS信号接入。支持H264、H265、Smart264、Smart265的编码格式，支持1080p实时编码，支持软件集成的开放式API，支持标准ONVIF协议、支持标准NFS、iSCSI网络协议，实现NAS议，实现软件网络存储，支持DHCP、NTP、RTSP、TCP、UDP、ARP、DNS等多种网络协议，支持infinvoa协议、GB28181。
2.9流媒体服务器
CPU采用Intel Xeon E3处理器，8G内存，标配正Windows Server系统，带128路视频接入授权，安装流媒体和录像存储模块；支持8M码流60路，6M码流80路，4M码流100路，2M码流200路的流媒体转发和视频存储；流媒体服务量最大支持800Mbbp的转发，嵌入式软件系统支持infinova协议。
2.9网络键盘
内置曼码和RS-485控制码发生器，可直接连接解码器和球机，三位变速摇杆控制电动云台和镜头，编程，启动和控制系统∕监视器的巡视和系统成组切换，监视器布防∕撤防以及报警确认，支持网络协议。
2.10 RS232转换模块
支持1路RS232信号转换为RJ45网口信号

