技术规范书

1、 维修粮情检测系统测温电缆
外观质量：绝缘号护套赢完整链接，无缺陷，表面平整光滑，厚度均匀，侧温电缆加有钢丝增加整体抗拉强度，电缆两端引线链接处有塑密封处理。

2、 输送设备
1、输送带：带宽800mm--4.5mm，（10mx3台）(12mx2台),带速2--2.5m。
2、输送量：80--100T/H，配套动力电动滚筒国标。
3、输送机架采用国标钢材，方管槽钢制作。
4、驱动装置，电动滚筒，托棍。
5、电器控制箱：采用西门子变频器，防爆闸箱可达到DIP级。空气断路器符合AC3负载性质操作要求。

3、 清理筛（GTQ50、GTQ30)
[bookmark: _GoBack]Q235-A材质钢板，120#槽钢，滚振筛全长6.8米，宽 2.3 米，高4.0米，主电机5.5kw，振动电机(0.75kw2台), 自动卸料器电机3.0kw，螺旋式风机5.5kw，电器防护IP55。采用西门子电器，防爆闸箱可达到DIP 级。空气断路器符合AC3负载性质操作要求。

4、 真菌霉素快速定量检测系统
进口设备，真菌霉素是四通道，一次可以测四个样品或做四个霉素快速定量检测。
1、检测范围：小麦、玉米、稻谷、大豆、大麦等粮食及其制品。
2、检测项目和检测限：
黄曲霉毒素B1（定量）范围：0-150μg/kg，检测限：<2μg/kg
呕吐毒素（定量）范围：0-6000μg/kg，检测限：≤100μg/kg
玉米赤霉烯酮（定量）范围：0-1400μg/kg，检测限：4μg/kg
赭曲霉毒素A（定量）范围：0-150μg/kg，检测限：＜2μg/kg
T2/HT2毒素（定量）范围：0-2500μg/kg，检测限：＜10μg/kg
伏马毒素（定量）范围：0-6000μg/kg，检测限：＜250μg/kg
3、检测精度：变异系数小于2%，响应时间小于5秒，温度在5~40摄氏度范围内最大湿度为85%,控温精度±1℃.
（1）产品符合国家标准认证；符合国家粮食局黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮毒素、赭曲霉毒素A四项真菌毒素定量检测行业标准。
（2）全封闭包装，防止检测条因暴露于环境中而被污染、受潮；
（3）自带阳性质控，用于验证仪器和检测条的有效性；
（4）能够自动倒计时，孵育时间结束后有声音报警和LED灯光报警；
（5）配有仪器状态提示灯。 
（6）检测数据可显示在仪器屏幕上，可导出，可与计算机共享数据，可使用计算机编辑、保存和分析数据；
（7）可存储记录检测时间，样品编号，产品批次等多种信息，可根据日期、操作人员检测项目进行检索。
