
附件2

国密门禁系统产品技术规范要求参数表
备注：标红色为关键性指标，不满足将导致废标。

	国密CPU卡
	密码应用：采用基于SM4的对称加解密技术实现门禁用户身份鉴别
工作频率：13.56MHz
读写距离：≤50mm

数据容量：256K
最大运行速度：848KBps

擦写次数：≥10万次
使用寿命：≥10年

	国密读卡器按键型
	密码应用：采用基于SM4的对称加解密技术实现门禁用户身份鉴别
识别方式：RFID 

按键类型：触摸按键

工作频率：13.56M

读写距离：≤50mm

读卡时间：≤50ms
输出格式：RS 485/Wiegand 26/Wiegand 34   

最大传输距离：80米
报警方式：LED指示灯/蜂鸣器
工作电压：DC 12V

整机功耗：≤0.5W

卡座寿命：≥10万次
整体尺寸：86mm*86mm*15mm
材质：黑色PVC外壳/银色金属边框

	门禁控制器
	可控制门数量：1门/2门/4门

可接入读卡器数量：1个/2个/4个

开门延时：≤ 0.5s

用户卡注册最大数量：5万张

记录存储最大数量：15万条

读卡器输入格式：RS 485/Wiegand 26/Wiegand 34

通信协议：TCP/IP
工作电压：12V DC

支持远程开门功能

支持定时常开门功能

整体尺寸：345mm*275mm*72mm

材质：黑色金属控制箱

	门禁发卡器
	内置PSAM卡插槽
工作频率：13.56M

通信协议：ISO14443

读卡距离：≤50mm

读卡时间：≤50ms

通讯接口：USB

工作电压：DC 5V

指示灯：电源高亮蓝灯；通信高亮绿灯
驱动：免驱动使用
卡座寿命：10万次
整机功耗：≤0.5W

整机尺寸：≤110mm*80mm*18mm

材质：PVC上下盖/铝合金边框

	门禁密钥注入器
	内置PSAM卡插槽

通信方式：支持接触式和非接触式两种通信方式
通信协议：ISO7816/ISO14443
工作频率：13.56M

读卡距离：≤50mm

读卡时间：≤50ms

与主机通信接口：USB

卡座寿命：≥10万次
整机功耗：≤0.5W

整体尺寸：120.5*72*20.4mm

材质：黑色ABS外壳

	智能密码卡（PCI-E）
	密码应用：采用基于SM3的HMAC技术实现进出记录完整性保护（需配合门禁日志审计系统软件使用
SM3哈希速度：≥150Mbps
随机数生成：≥2.5Mbps
支持真随机数生成
支持数据加解密
总线：PCI-E总线
功耗：≤10W
整体尺寸：170mm×64mm×7mm

	天津光电门禁管理系统
	具备符合0036标准的国家密码管理局颁发的国密门禁管理系统认证证书

支持门禁发卡管理

支持门禁权限管理

支持区域管理

支持时间管理

支持考勤管理

支持中央监控

支持记录查询

支持报警提示
支持设备联动和多种应用场景

	天津光电门禁日志审计系统
	支持门禁进出记录数据完整性保护(配合PCI-E密码卡使用)

支持PIN码和口令双重保护
支持日志采集
支持日志存储
支持日志检索
支持合规审计
支持实时监控
支持事件告警

	天津光电密钥管理系统
	支持对读卡器和用户CPU卡用户信息绑定及密钥初始化

支持通过根密钥验证用户权限
支持密钥管理记录查询
支持多级密钥

支持密钥生成

支持密钥分发

支持密钥管理

支持密钥更新

	200万半球

国密网络摄像机
	资质证书：具备音视频类商用密码产品型号认证证书

密码应用：采用基于SM4的对称加解密技术实现音像记录数据的机密性保护
传感器：1/2.9英寸CMOS传感器

像素：200万

图像分辨率主码流最高分辨率：1080p（1920×1080）

焦距选配：2.8mm/4mm/6mm定焦镜头

电子快门：1s～1/100000s

水平视场角：104.8°/86.2°/50.2°
垂直视场角：60.1°/48.4°/28.9°
红外距离：20m～30m

视频压缩标准：H.265、S+265、H.264、S+264

整机尺寸：131.5mm（直径）×103mm（高）

	40路8盘位国密硬盘录像机
	资质证书：具备音视频类商用密码产品型号认证证书

密码应用：采用基于SM4的对称加解密技术实现音像记录数据的机密性保护

密码应用：采用基于SM3的HMAC密码技术实现对音像记录数据的完整性保护
视频输入路数：最大可支持40路；
最大输入分辨率12MP；
支持Onvif协议；
支持S+265/H.265/H.264编码格式
支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10；
硬盘盘位：8盘位
硬盘容量：每个盘位最大容量10T

支持视频预览
支持视频录像
支持视频回放

支持报警联动
整体尺寸：94 mm×440mm×460mm

	天津光电安辰基于国密算法的安全视频加密系统软件
	采用基于SM3的HMAC密码技术实现对音像记录数据的完整性保护（配合PCI-E密码卡使用）
支持PCI-E密码卡检测

支持视频回放
支持视频预览
支持设备管理
支持事件管理
支持用户管理
支持系统设置

内含PCI-E密码卡一块（支持真随机数生成、支持数据加解密、SM3哈希速度：≥150Mbps、随机数生成：≥2.5Mbps、总线：PCI-E总线、功耗：≤10W、尺寸：170mm×64mm×7mm ）



