[bookmark: _Toc23965]内蒙古高尔奇矿业有限公司多绳提升井架制作安装工程及提升设备安装工程项目【网上竞价】技术要求
[bookmark: _Toc12097]一、项目名称
内蒙古高尔奇矿业有限公司多绳提升井架制作安装工程及提升设备安装工程项目【网上竞价】。 
[bookmark: _Toc43760605]1、矿区位置及交通条件
内蒙古高尔奇矿业有限公司属锡林郭勒盟阿巴嘎旗巴彦图嘎苏木管辖。矿区位于阿巴嘎旗境内北部区，从矿区到阿巴嘎旗全程约160km，120km为县级柏油路，40km为国防道砂石路，阿巴嘎旗向东100公里通往锡林浩特市，向西通往苏尼特左旗。
[bookmark: _Toc43760606]2、矿区自然地理条件
矿区属于内蒙古高原北部的低山地区，海拔高度在1496.158m～1409.89m之间，相对高差一般1～10m，最大高差87m；地貌上西高东低，地形较为平坦，第四系玄武岩覆盖区较大，基岩出露面积较小。勘探区属中温带干旱、半干旱大陆性及中温带大陆性季风气候，气温变化大，冬季寒冷，夏季炎热，最低气温-40℃，最高温度39°C，春秋两季日温差较大，最大30°C，全年平均气温在0.6℃左右；年均降水量243mm左右，年蒸发量1844mm左右，气候干燥，降雨量少，多集中在6～8月份 ，降雨量占全年降雨量的70%；冰冻期长，无霜期3～4个月，9月开始封冻，翌年5月份开始解冻，冰冻深度2.5～3.5m；受西伯利亚冷空气及短期暖流影响，冬春雨季多为西北风，风速一般为5m/s，最大达35m/s；夏季东北风及东南风，较湿润。水系极不发育，地下水水位较浅，人畜饮水以地下水为主。
二、工程概况
内蒙古高尔奇矿业有限公司目前采用主副井提升，副井用于提升废石及升降人员设备和材料，采用2JK—3×1.5/20A型双卷筒缠绕式提升机，电机功率280KW，内设3号单层双罐笼（底板尺寸2200×1350mm）。井筒直径Φ=5.0m，井深389m。竖井井筒内装备钢罐梁钢木混合罐道，设梯子间和管缆间，兼做入风井及矿井的安全出口。
副井提升系统改造方案：
现对副井进行技术改造，改造后采用JKMD-2.8×4I型多绳落地式摩擦提升机，电机功率450KW，转速490r/min，提升速度6.25m/s。
1）提升容器：采用双罐笼提升方式，提升容器选择多绳3#双层罐笼（底板尺寸2200×1350mm）一次可提升2台1.2m3单侧曲轨侧卸式矿车(轨距600mm)，其中一台罐笼配重后，采取封闭处理，作为平衡锤使用。
2）井筒装备，井筒断面尺寸、罐道梁、梯子梁、罐道保持不变。
3）井架：井架高度32m，全部为钢结构，立架为钢桁架结构，基本构件由型钢组成，斜架为钢框架结构，杆件断面采用钢板焊接的封闭箱型，具体详见施工图。
4）井架封闭：矿区所在地区属典型的寒温带半干旱季风气候区,九月下旬至翌年五月中旬为冰冻期，冬季最低气温-38.6℃，为保证安全生产需要对井架子采用封闭保温。同时新建井架子到提升机房的钢丝绳通廊，对钢丝绳进行封闭保温。
钢丝绳：首绳采用Φ28，6V*30+FC钢丝绳；尾绳采用Φ40，34*7+FC钢丝绳。
三、工作内容
井架制作及安装、井架斜架基础浇筑、井架及绳廊封闭、JKMD-2.8×4I型多绳落地式摩擦提升机（含天轮）安装调试、3#多绳罐笼挂设调试（含首、尾绳挂设）、井口房拆除。
四、工期
井架制作工期从合同签订之日起50天，安装工期从采购人下达开工令起30天。
五、质量标准
合格。达到【有色金属矿山井巷工程质量验收规范】、【有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范】及国家相关规范要求。
六、工程结算
1、 本工程单价为固定综合单价，不作调整，仅对设计变更及现场签证引起的费用进行调整。
2、 井架钢材量据实结算，以最终实际发生的钢材重量为准。
3、 斜撑基础及绳廊封闭基础土石方开挖以最终验收量为准。
7、 投标报价：
1、本单价为固定综合单价，为含税价，为全费用综合单价。
2、投标人要按分项工程副井井架制作安装、副井绳廊工程、提升机安装和罐笼挂设、井口房拆除四部分进行报价。
八，施工要求：井架制作及安装、设备安装严格按照设计图纸要求施工，并执行国家及行业相关规范要求。
九、其它：
1、发包方为承包方提供住宿条件。
[bookmark: _GoBack]2、现场施工条件：矿区作业现场有土石方施工自卸汽车及挖掘机。可进行雇佣。
