技术规格要求
功能要求
1、★每个任务针对同一信源可同时输出多个不同封装格式、不同码率、不同分辨率的信号；

2、★针对同一个信源可以同时推流至不少于10个不同协议的平台。
3、编码格式、码率、分辨率、帧率、B帧数量、GOP区间、场序、CBR/VBR均灵活可调；

4、支持场景切换自动检测；支持解除交错；

5、支持音频复制，保持输入的音频编码不变；音量、码率、采样率均灵活可调；

6、支持单声道，双声道，立体声，杜比5.1声道；

7、支持复用功能：PID重映射，冲突检测，自动修改；支持频道号和频道名修改；支持多种语言频道名；

8、支持参考帧设置，设定范围：0-4；
9、★支持I帧间隔设定，设定范围：5-250 frames；
10、★支持B帧设定，设定范围：1-5；
11、★支持多个台标叠加功能，至少可以叠加10个固定的台标，台标叠加支持基于可视化操作，鼠标可以调节台标位置、大小等，同时也可以通过坐标方式叠加台标。
12、★支持音轨替换功能，可以对输入的IP流进行音频文件或者音频流的叠加或者替换功能；
13、★支持subtitle字幕轨替换功能，可以对输入的信号进行字幕轨叠加；
14、★支持多种协议信源备份机制，支持不少于5路实时信源的自动切换，同时支持垫片的自动切换。不同的备份信源可以从不同的网口接收； 可以实现SDI、RTMP、UDP、HLS、RTSP、SRT、NDI等协议信源的自动切换，实现异构信源主备切换能力；
15、★支持输入断流、音频丢失、视频丢失、黑场、静帧、静音、输入格式错误等进行监测，当达到设定的阈值后告警，且告警信息可以统计到历史告警保存。
16、★支持对输入信源TR101290监测，可设定具体监测的阈值。
17、★系统具有详细的系统日志和用户操作日志，可以查询指定时间的日志内容。
18、支持多用户功能，可以创建不同账户的用户名。
19、★支持批量操作功能，可以批量对任务进行启停操作，可以批量的切换垫片与停止垫片。支持批量导入与导出转码任务，方便运维快速操作。
20、★支持批量修改参数，可以批量修改编码参数如分辨率、码率、亮度、对比度、B帧等信息。
21、任务列表支持定时刷新功能，可实时查看转码任务的最新状态。支持在线任务显示编码预览图片，可动态抽帧显示。
22、支持任务快速复制功能
23、支持H.265视频编码，编码profile包含Main和Main10,位深包括8bit和10bit
24、支持HDR和HLG信号编码输出
25、支持BT.709色域和BT.2020色域信号编码输出，并可相互转换。
26、支持色度信号采用YUV420P和YUV422P编码
输入要求
1、★支持IP和SDI信号输入；
2、★支持UDP组播/单播输入、支持RTMP、HLS、HTTP（TS）、HTTP(FLV)、HTTP(MMS)、RTSP、RTP、SRT、NDI等多种协议的输入；

3、★需支持文件素材的输入，将文件素材转换为实时流
4、UDP组播支持IGMPV3输入；
5、支持输入格式：H.263，H.263+，H.264，H.265，AVS+，MPEG2，MPEG4，WMV，FLV，3GPP，AVS等；
6、输入支持低清、标清、高清、超高清4K等多种分辨率；
7、★可对输入流进行自定义名称，以便快速查找输入源信息；
8、★支持输入信源web网页播放预览及分析，包括总码率、节目名称、视频PID、视频编码、分辨率、宽高比、帧率、视频码率、码率模式、音频PID、音频格式、声道、采样率、音频码率、采样量化值、音轨数量等信息；
9、★支持对输入信源的web管理端播放预览；
10、★支持对输入信源的批量启动与批量停止功能；
11、★支持对输入信源的批量导出，可导出表格查看统计输入流的信息；
12、★支持以表格csv表格形式快速导入到输入列表或导出保存，方便操作人员的操作；
13、★支持输入列表集中显示输入信源信息包含输入的地址、输入网口、输入的协议、SPTS和MPTS的节目数量、码率；
14、支持MPTS复合信源和SPTS信源，针对MPTS复合信源可以选择需要编码的频道和音轨
15、支持HD-SDI端口复用，多个任务通道可以共同使用一个SDI端口的信源；
16、★支持对输入信号进行延时，至少可延时30分钟
输出要求
1、★输出支持输出IP信号，协议包含：UDP、RTP、RTSP、RTMP、HTTP（FLV）、HLS、SRT、NDI；

2、★支持编码收录功能，支持编码格式：H.263，H.263+，H.264，H.265，MPEG2，MPEG4，WMV，FLV，3GPP，AVS等

3、收录输出音频编码格式：MP2、MP3、Dollby AC3、EAC3、HE-AAC V1、HE-AAC v2、AAC-main、AAC-lc；
4、★支持延时功能，可对输入信源进行至少30秒以上的延时操作。
5、★支持收录文件保存为ts、MP4、AVI、MKV、MP3、WAV文件格式；
6、★支持按照时长、文件大小进行收录；
7、★支持定时收录；
8、★支持收录文件名称自定义；
6、支持RTMP SERVER，可将本地作为server端进行推流拉流；
7、支持多音轨输出，以便不同档次的终端自适应选择最佳音轨播放；
8、HLS切片输出可自定义输出路径，可设置切片时长、移动窗口、切片索引以及切片过期删除或者保留；
9、★针对同一个任务至少可以推流至10个不同传输协议的平台业务。
10、★支持对单个转码任务的多个输出进行管理，可以对其中任何一个输出进行web管理播放预览，查看输出的音视频是否正常。并且对每一个输出进行单独的启停操作，且启停操作不会影响其他输出。
11、★支持对收录信号或实时信号输出实时监控，可以通过web界面播放实时输出的信源，并且可以对同一个信源输出的每一个子输出单独启动或停止操作。
其他要求
1、支持NTP时间服务器自动同步，至少可同时设置两个NTP时间服务器；
2、操作系统需采Linux系统 B/S架构，以减少病毒，黑客等攻击；
3、采用Web浏览器的系统管理、参数配置、用户密码设置等；

4、支持SNMP管理协议；

5、★需支持网口IP自动获取和手动获取功能，支持路由表设定,支持ping操作；
6、★支持1+1主备设备备份，支持N+M集群管理；
7、★支持安全功能，如关闭和修改ssh端口等。
8、★支持存储管理功能，可对本地挂载或者远程挂载smb/nfs等；
9、★为保证输入、输出、管理网络的稳定，系统需要支持输入网口、输出网口、管理网口的双网卡绑定。
10、开放API接口，支持第三方系统管理

11、★支持管理界面查看系统负载情况，包含CPU、内存、存储空间、I/O使用率、网络使用情况等信息进行实时监控及统计；
12、★系统自主研发基于Linux开发，保障7*24小时不间断稳定运行，降低网络病毒入侵风险；
