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[bookmark: _Toc23464][bookmark: _Toc53262199]第一部分 采购概况及需求清单
总则
本文件为中国广电内蒙古网络有限公司（以下简称采购方）2022年传输设备采购项目需求。因2020年1月1日至2021年底，两年时间华为波分干线网及10GSDH传输网络产生了21块坏件，其中包括OTN设备100G 板卡、OTN设备波长监测板卡、OTN设备的交叉板卡等，这些板卡对于传输网络安全至关重要，且这部分板卡华为公司在2020年12月31日停止生产，导致采购成本增高，采购周期变长。面对2022年元旦、春节、奥运和二十大的重保压力，决定采购3块OTN设备100G 板卡，1块OTN设备波长监测板卡，2块OTN设备的交叉板卡。
采购预算：48万元人民币。
1、总体要求
（1） 供应商如不能满足本规范书中所提到的各项板件要求及业务功能指标，应在建议书中明确提出，否则即认为供应商能够按本文件要求提供板件及质保服务。
（2）本规范书主要提供华为传输设备板件的总体要求，供供应商编写建议书。若供应商认为采购方的板件要求尚不明确或有漏项的地方，请详细加以说明，并经双方商定。
（3）供应商在建议书中，对本规范书中所提各项要求能否实现与满足，应逐项予以说明和答复。供应商亦可根据自己的技术水平具体情况，在建议书中提出建议，并附详细资料和说明。（供应商针对规范书中提出的各项要求制作建议书）。
（4）供应商在建议书中给出的服务，必须保证建议书中各项服务承诺指标的实现，并要求针对本规范书中各条目进行点对点应答。
（5）对本规范书各条目的应答为“满足”、“不满足”，不得使用“明白”、“理解”、“部分满足”等含混词语。在答复中，要求明确满足程度，并做出详细解释，不得仅有应答而无解释。说明中有“详见”、“参见”的，应指明参见文档中的具体的章节或页码。
（6）根据本规范书要求，供应商应在建议书中说明提供给采购方的板件型号、价格及后期质保的范围和程度。
采购方在任何时候都保留和拥有对本文件的解释权。采购方有权在签订合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。
供应商在参与本项目中，对于采购方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保密。

2、对供应商技术建议书的要求
本技术规范书所提出的技术参数及功能要求，供应商在建议书中可提出合理的建议和意见。本技术规范书主要规范供应商提出的技术建议书和人员配置，供应商实际的人员配置必须与本技术规范书的技术要求相符合，实际建议如有差异，需给出明确标注和说明。
2.1技术建议书的内容要求
供应商所提供的技术建议书应按照以下内容格式进行编制，包括但不限于下述项目：
总体描述部分应包含供应商综合情况，包括公司成立时间、成立地点、注册资金、经营范围、企业类型、雇员总数、人员组成和经营范围及具有的相关资质及经营授权，其他需要说明的情况等。
供应商的各项服务工作方案详细描述，包括标书内规定的各项内容。
2.2传输板件采购
[bookmark: _Toc53262200]（1）所需板卡明细
采购方采购以下华为OTN设备板件，下表内包含备件详细型号及数量。
	采购板件名称
	采购板件类型
	采购板件数量

	OTN设备100G板卡
	TN58NS4T61
	2

	OTN设备100G板卡
	TN17LTXT53
	1

	OTN设备交叉板卡
	TN16XCH
	[bookmark: _GoBack]2

	OTN设备波长监测板卡
	TN11MCA802
	1




（2）对供应商的要求
1）供应商提供的备件型号及数量应全部符合采购要求。
2）对含有光模块的板卡，供应商应按照说明要求配置相应型号的光模块，光模块数量满足采购需求。
3）供应商不能提供采购方要求的同型号板件时，供应商将应向采购方提供不低于要求性能的其它型号单板进行更换，该备件应保证能被采购方现有设备自动识别，能在现有网络上使用。
4）供应商报价不得高于48万人民币。
5）成交供应商自合同签订之日起5个自然日内完成供货。
[bookmark: _Toc6228]第二部分技术规格要求
3.1环境温度及湿度
（1）运输和储存时温度：-20℃-＋60℃
（2）使用时温度：
保证性能-10℃-＋40℃
保证工作-15℃-＋45℃
（3）相对湿度：
保证性能10%-90%
保证工作5%-95%
3.2设备工作电源
（1）输入电压：-48V（-25%，＋25%）DC，正极接地
（2）脉动电压：允许100mV（峰峰值，正弦波0-150Hz）
（3）宽带干扰信号（10MHz）有效值小于10mV
（4）话带干扰信号小于-68.5dBmp
3.3温度循环试验
设备经下述湿度循环试验应不影响性能指标：
（1）时间：≥24小时
（2）范围：10℃-＋50℃
（3）温度变化速度：0.5℃/分钟
（4）循环次数：不小于2次
（5）试验时湿度要求：90%
3.4设备网管要求
[bookmark: _Toc476585806]供应商应满足所供设备的网管接入，能完全接入到华为NCE网管中进行管理。
[bookmark: _Toc476585778]3.5配置要求
供应商所供设备应满足2.2要求。
3.6技术支持
供应商应提供在内蒙古各盟市的技术支持、维护力量的说明，提供系统支援设备的详情，并承诺最大限度地提供技术指导及技术支持。在系统设备试运行期和保修期间，根据需要，供应商有责任派人员到现场指导设备最终用户进行疑难故障的处理和系统维护。
供应商应设有7*24小时值班的技术支持，无论以何种方式（电话、传真、E-mail等等）接收到设备最终用户的求助信息后，根据事件的紧要程度提供及时、有效的服务：
对于任何级别的故障，供应商技术人员应在获得信息15分钟内提供初步技术支持方案；
对于影响业务的故障，供应商必须立即和用户配合排除故障以恢复业务；
对于目前供应商尚不能解释的，但不影响业务和用户操作的故障，供应商应尽快取得相关的实际情况资料，找出故障原因，尽快予以排除。
3.7质量保证及管理
（1）光通信系统的质量保证期（包括软件功能）应为从SAT合格之日算起12个月。
（2）在质量保证期内由于供方设备或软件的质量问题而造成光通信系统的中断，供方应在接到需方通知后的24小时内负责处理缺陷或更换有损坏的部件、或者调整相应的软件，并赔偿有此造成的损失。
（3）供方应对合同设备的设计、材料和零部件选购、加工、制造、试验等过程建立严格的质量保证体系，并在合同的整个制造过程中严格按其执行。供方提供的所有设备均应附有供方签字的检查记录、质量保证书和试验报告。
[bookmark: _Toc476585807]3.8技术服务
供方应必须提供板卡质保期技术支持服务，质保期技术支持服务内容：
（1）设备质保期为2年；
（2）供方承诺针对本项目所提供的设备进行运行操作、设备故障判别、排除；
（3）供方必须提供7*24小时技术人员响应，最快速度到达客户现场；
（4）在保质期内因设备本身缺陷造成的各种故障免费技术服务和更换。




[bookmark: _Toc13808]偏 差 表
项目名称：
项目编号：
针对本项目《竞价公告》及技术规范书中规定的技术参数供应商应做充分考虑及响应，除了下列《偏差范围表》中列出的允许偏差内容，供应商所提供的产品其他技术参数（标准）应优于或相当于《竞价公告》及技术规范书中要求的标准，以满足采购单位的需要。
	序号
	内容
	填写“偏差”或“不偏差”
	备注（若偏离请备注实际偏离情况）

	1
	[bookmark: _Toc796]★项目内容及要求：详见第一部分采购概况及需求清单
	
	

	2
	★交付期限：合同签订后5个自然日内
	
	

	3
	合同价格：实行一次性固定总价合同，以平台所报总价为准，报价为到站价
	
	

	4
	合同签署：应在成交通知书发出后5日内签署，签署地为采购人经营地址
	
	


[bookmark: _Toc11442]注：
1、 请按清单内容逐项列出偏差情况，若偏差写明偏差内容（未注明视为不响应将被否决）。
2、 实质性条款不可偏离（上表中带★内容为实质性条款）。
3、实质性可变动条款采购人根据实际情况判断是否接受，不接受即否决资格。
4、逐页盖章。
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