 采购内容及要求

一、采购内容：

采购人酒店所需床垫采购。
二、采购清单及要求：
	区域
	产品名称
	产品图片
	规格
	数量
	单位
	材质描述
	含税单价（元）
	含税合价（元）

	大床房A房型（48间）（三、三夹、四层各16间）

	1
	床垫
	[image: image1.png]



	2000*1800*280
	48
	件
	1.垫层，绗缝面料层 多针绗缝将高蓬松的舒适纤维与超柔海绵完美结合；35mm波浪海绵，超柔，不含碳酸钙；7mm软毡；170mm独立袋装弹簧；30mm软毡；反面耐磨底部；
2. 弹簧结构，边框钢丝直径：φ5±0.2mm，弹簧线径：2.0mm，弹簧圈数：6.5；完全独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学设计，将对睡伴的干扰程度降低至最小。chiro-tech弹簧技术及脊椎间距设计，获全球“ICA”认证。弹簧钢丝经淬火处理及高压整形处理。
3.支撑技术：M-Guard精钢护边;线径:3.5mm双倍M-GuardTM加固与弹簧层的边缘，加大其承压能力 防边缘下塌
4. 床垫高度280±10mm；
5. 绗缝面料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用30mm无胶棉；第三层15mm超柔海绵；第四层12mm平海绵；第五层 耐磨抗拉无纺布。
6.绗缝边料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用7mm平海绵；第三层7mm平海绵；第四层 耐磨抗拉无纺布。
7. 防火标准为国标标准
8. 产品舒适度：软硬适中
	　
	　

	大床房B房型21间（三、三夹、四层各7间）

	2
	床垫
	[image: image2.png]



	2000*2000*280
	21
	件
	1.垫层，绗缝面料层 多针绗缝将高蓬松的舒适纤维与超柔海绵完美结合；35mm波浪海绵，超柔，不含碳酸钙；7mm软毡；170mm独立袋装弹簧；30mm软毡；反面耐磨底部；
2. 弹簧结构，边框钢丝直径：φ5±0.2mm，弹簧线径：2.0mm，弹簧圈数：6.5；完全独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学设计，将对睡伴的干扰程度降低至最小。chiro-tech弹簧技术及脊椎间距设计，获全球“ICA”认证。弹簧钢丝经淬火处理及高压整形处理。
3.支撑技术：M-Guard精钢护边;线径:3.5mm双倍M-GuardTM加固与弹簧层的边缘，加大其承压能力 防边缘下塌
4. 床垫高度280±10mm；
5. 绗缝面料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用30mm无胶棉；第三层15mm超柔海绵；第四层12mm平海绵；第五层 耐磨抗拉无纺布。
6.绗缝边料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用7mm平海绵；第三层7mm平海绵；第四层 耐磨抗拉无纺布。
7. 防火标准为国标标准
8. 产品舒适度：软硬适中
	　
	　

	大床房C房型（7间）（三1间、三夹3间、四层3间）

	3
	床垫
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	2000*1800*280
	7
	件
	1.垫层，绗缝面料层 多针绗缝将高蓬松的舒适纤维与超柔海绵完美结合；35mm波浪海绵，超柔，不含碳酸钙；7mm软毡；170mm独立袋装弹簧；30mm软毡；反面耐磨底部；
2. 弹簧结构，边框钢丝直径：φ5±0.2mm，弹簧线径：2.0mm，弹簧圈数：6.5；完全独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学设计，将对睡伴的干扰程度降低至最小。chiro-tech弹簧技术及脊椎间距设计，获全球“ICA”认证。弹簧钢丝经淬火处理及高压整形处理。
3.支撑技术：M-Guard精钢护边;线径:3.5mm双倍M-GuardTM加固与弹簧层的边缘，加大其承压能力 防边缘下塌
4. 床垫高度280±10mm；
5. 绗缝面料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用30mm无胶棉；第三层15mm超柔海绵；第四层12mm平海绵；第五层 耐磨抗拉无纺布。
6.绗缝边料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用7mm平海绵；第三层7mm平海绵；第四层 耐磨抗拉无纺布。
7. 防火标准为国标标准
8. 产品舒适度：软硬适中
	　
	　

	无障碍房D房型（3间）（三、三夹、四层各1间）

	4
	床垫
	[image: image4.png]



	2000*2000*280
	3
	件
	1.垫层，绗缝面料层 多针绗缝将高蓬松的舒适纤维与超柔海绵完美结合；35mm波浪海绵，超柔，不含碳酸钙；7mm软毡；170mm独立袋装弹簧；30mm软毡；反面耐磨底部；
2. 弹簧结构，边框钢丝直径：φ5±0.2mm，弹簧线径：2.0mm，弹簧圈数：6.5；完全独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学设计，将对睡伴的干扰程度降低至最小。chiro-tech弹簧技术及脊椎间距设计，获全球“ICA”认证。弹簧钢丝经淬火处理及高压整形处理。
3.支撑技术：M-Guard精钢护边;线径:3.5mm双倍M-GuardTM加固与弹簧层的边缘，加大其承压能力 防边缘下塌
4. 床垫高度280±10mm；
5. 绗缝面料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用30mm无胶棉；第三层15mm超柔海绵；第四层12mm平海绵；第五层 耐磨抗拉无纺布。
6.绗缝边料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用7mm平海绵；第三层7mm平海绵；第四层 耐磨抗拉无纺布。
7. 防火标准为国标标准
8. 产品舒适度：软硬适中
	　
	　

	小套房E房型（3间）（三、三夹、四层各1间）

	5
	床垫
	
	2000*2000*280
	3
	件
	1.垫层，绗缝面料层 多针绗缝将高蓬松的舒适纤维与超柔海绵完美结合；35mm波浪海绵，超柔，不含碳酸钙；7mm软毡；170mm独立袋装弹簧；30mm软毡；反面耐磨底部；
2. 弹簧结构，边框钢丝直径：φ5±0.2mm，弹簧线径：2.0mm，弹簧圈数：6.5；完全独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学设计，将对睡伴的干扰程度降低至最小。chiro-tech弹簧技术及脊椎间距设计，获全球“ICA”认证。弹簧钢丝经淬火处理及高压整形处理。
3.支撑技术：M-Guard精钢护边;线径:3.5mm双倍M-GuardTM加固与弹簧层的边缘，加大其承压能力 防边缘下塌
4. 床垫高度280±10mm；
5. 绗缝面料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用30mm无胶棉；第三层15mm超柔海绵；第四层12mm平海绵；第五层 耐磨抗拉无纺布。
6.绗缝边料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用7mm平海绵；第三层7mm平海绵；第四层 耐磨抗拉无纺布。
7. 防火标准为国标标准
8. 产品舒适度：软硬适中
	　
	　

	
双床房A房型（19间）（三层5间、三夹、四层各7间）


	6
	床垫
	
	1200*2000*280
	38
	件
	1.垫层，绗缝面料层 多针绗缝将高蓬松的舒适纤维与超柔海绵完美结合；35mm波浪海绵，超柔，不含碳酸钙；7mm软毡；170mm独立袋装弹簧；30mm软毡；反面耐磨底部；
2. 弹簧结构，边框钢丝直径：φ5±0.2mm，弹簧线径：2.0mm，弹簧圈数：6.5；完全独立袋装弹簧，弹簧床网根据人体工学设计，将对睡伴的干扰程度降低至最小。chiro-tech弹簧技术及脊椎间距设计，获全球“ICA”认证。弹簧钢丝经淬火处理及高压整形处理。
3.支撑技术：M-Guard精钢护边;线径:3.5mm双倍M-GuardTM加固与弹簧层的边缘，加大其承压能力 防边缘下塌
4. 床垫高度280±10mm；
5. 绗缝面料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用30mm无胶棉；第三层15mm超柔海绵；第四层12mm平海绵；第五层 耐磨抗拉无纺布。
6.绗缝边料层，第一层采用阻燃面料；第二层使用7mm平海绵；第三层7mm平海绵；第四层 耐磨抗拉无纺布。
7. 防火标准为国标标准
8. 产品舒适度：软硬适中
	　
	　

	 总计 
	　
	　


注：样式详见图片，推荐品牌为：金可儿（供应商须具有金可儿品牌制造商针对本项目的有效授权书，报价文件中提供加盖公章的有效授权书扫描件，成交后必须提供原件核查。）；网上询价供应商在报价时须上传报价单。采购清单中的数量为暂估数量，报价单中是按照预估数量进行报价并参与评审，最终按实结算。
