附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所属江边污水处理厂的无人机及其配件，应用于现场巡查。
二、采购内容及具体要求
★本次采购的是大疆（DJI）品牌的无人机及其配件，具体清单如下：
	序号
	产品名称
	规格/型号/参数 
	包装清单

	1
	经纬M30T标准版
	尺寸（长×宽×高）：折叠：365*215*195 mm，展开：470*585*215mm

重量：3.7 kg

最大起飞重量：3.998 kg

最大飞行时间：41 min

IP防护等级：IP55

工作环境温度：-20-50℃

最大可承受风速：7级风

最大水平飞行速度： 23m/s

图传：2T4R， O3 行业版

第三方负载：最大负重230g，仅可挂在顶部

避障：六向双目视觉 + 红外 TOF

广角相机：1/2”CMOS，1200 万像素（4800万像素传感器）等效焦距：24mm

变焦相机：1/2”CMOS，4800 万像素 等效焦距：113-405mm

热成像相机：640x512 分辨率 30Hz 帧率

激光测距模块： 波长 905nm 最大 1200m 测量范围

精度：±(0.2m+D×0.15%)
	飞行器 x1

DJI RC Plus 遥控器(含 DJI Cellular 模块)x1
1671 桨叶(CW) x1

1671 桨叶(CCW) x1

USB-C 线 x1

双头 USB-C 数据线  x1

运输箱 x1

维修工具套装 x1

电池箱 x1

TB30 电池 x2（1组）

	2
	电池
	智能飞行电池（TB30）

容量5880 mAh

电压26.1 V

电池类型Li-ion 6S

能量131.6 Wh

电池整体重量约685g

工作环境温度-20℃至50℃

理想存放环境温度20℃至30℃

充电环境温度 -20℃至40℃（当电池温度低于10℃时，电池会启动自加热功能，在低温环境下充电有可能会降低电池使用寿命）

化学体系 镍钴锰酸锂
	TB30 电池 x4（2组）

	3
	其他服务
	1、供应商应协助采购单位在现场具备网络环境、大屏具备RTMP或者GB/T 28181协议的情况下，实现M30T航拍图像实时同步投射到江边厂大屏。
2、供应商应协助采购单位在企业云和数据中台建成后、现场具备网络环境、大屏具备RTMP或者GB/T 28181协议的情况下，实现M30T航拍图像实时同步投射到单位大屏。

3、供应商应负责设备调校和初始航线设定。
4、供应商在交货同时，应提供1天的现场免费培训，以保证采购单位使用人员可正常使用无人机。在质保期内，供应商每年根据采购单位需要，另外提供2次现场培训服务。
	


三、供货要求及供货期

★供应商须提供大疆（DJI）原厂的相应配件，若为代理商投标则须在报价时提供由大疆（DJI）厂家或大疆（DJI）江苏省金牌经销商为本项目开具的项目授权函（同报价单一起上传），供货时须提供大疆（DJI）厂家出具的装箱单等证明材料，否则采购人有权取消其中标资格。
供货时需负责送至常州市新北区长江北路1201号江边污水处理厂的指定地点。

供货期：合同签订后30天内完成供货。

供应商需负担相关的运费及卸货费用。
四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币8万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自交货验收合格之日起算；
3.货物经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，供应商发货经采购单位审核无误并经培训正常使用后15天（日历日）内，采购单位付款至合同总价的95%，剩余5%作为质保金在质保到期后无息付清。
