附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司的排气阀、蝶阀、闸阀、止回阀。
二、采购内容及具体要求
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	推荐品牌

	1
	伸缩蝶阀
	SD341X-10Q，DN200，所有紧固件304不锈钢
	3台
	金贸、铜都、瓦特斯

	2
	伸缩蝶阀
	SD341X-10Q，DN600，所有紧固件304不锈钢
	1台
	

	3
	SCAR污水复合式排气阀
	DN80，所有紧固件304不锈钢
	1台
	

	4
	闸阀
	Z45X-10Q，DN80，所有紧固件304不锈钢
	1台
	

	5
	橡胶瓣止回阀
	HC44X-10Q，DN200长度50mm，所有紧固件304不锈钢
	5台
	

	6
	橡胶瓣止回阀
	HC44X-10Q，DN350，所有紧固件304不锈钢
	2台
	

	7
	橡胶瓣止回阀
	HC44X-10Q，DN600长度1200mm，所有紧固件304不锈钢
	2台
	

	8
	闸阀
	Z45X-10Q，DN100，所有紧固件304不锈钢
	4台
	


1.闸阀

（1）提供的阀门均带有操作手轮，且手轮水平安装。

（2）闸阀设计制造时应考虑足够的强度和刚度，整体结构一次浇铸成形，外观光滑平整，需经过时效处理后再进行加工，以免出现变形导致破裂和渗漏。手轮上应有开关指示箭头，以满足调节要求。

（3）闸板为暗杆式，传动螺纹位于阀体内部，在启闭过程中，阀杆只作旋转运动，带动闸板在阀体内升降运动，阀门全开时闸板完全升离流道，阀座底部采用全流道直通式设计。

（4）闸阀采用软密封形式，闸板为全部包裹高性能橡胶、整体热硫化成形，整体式铜螺母镶嵌其中。

（5）轴向密封采用三道“O”型适用于污水介质的优质橡胶密封圈，彻底消除漏水现象。在阀门处于任何开度、有水压且不断水的情况下均可轻易地更换“O”型密封圈。

（6）阀杆及销轴采用2Cr13或以上材质，阀杆螺母为铜合金。

（7）螺栓、螺母等紧固件采用不锈钢304材质。

（8）阀体、阀盖、采用球墨铸铁QT450-10材质。

（9）闸板采用球墨铸铁QT450-10包裹EPDM 材质。

（10）阀体及阀盖内外表面采用环氧树脂粉体等耐腐蚀涂装。
2. 橡胶瓣止回阀

（1）橡胶瓣止回阀设计制造时应考虑足够的强度和刚度，整体结构一次浇铸成形，外观光滑平整，需经过时效处理后再进行加工，以免出现变形导致破裂和渗漏。

（2）采用全流面积式设计。止回阀打开时，阀板应能与水流方向呈平行位置。

（3）密封圈采用倾斜设计，关闭时间短，减少水锤压力。阀体及阀盖内外表面采用环氧树脂粉体等防腐涂装。

（4）橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣三种零件组成。阀瓣采用丁晴橡胶与钢板经高温压制而成。阀体、阀盖、阀瓣和销轴等部件需保证互换性。

3. 伸缩蝶阀

（1）蝶阀须结构合理、外形美观、重量轻、操作力矩小、密封可靠，采用双偏心结构。

（2）蝶阀设计制造时应考虑足够的强度和刚度，其安全系数大于5，整体结构一次浇铸成形，外观光滑平整，经过时效处理后再进行加工，以免出现变形导致破裂和渗漏。

（3）软密封蝶阀的阀体内壁为橡胶整体硫化结构。

（4）蝶板应利用流体力学原理进行设计，使介质流阻大大降低，节省能源。软密封蝶阀的蝶板为球墨铸铁整体包覆橡胶（NBR/EPDM）。

（5）阀轴采用优质不锈钢制成，强度高，耐磨耐腐蚀性强。配自润滑式轴套，启闭灵活稳定。

（6）阀轴与阀板的联接采用不锈钢圆锥销，配有不锈钢锁紧螺母，连接牢固，能保证在工作状态下不松动，无渗漏。

（7）阀体内外表面采用卫生级环氧树脂粉体静电涂敷。

（8）主要零件及材质

阀体、阀板　　　　　　  球墨铸铁QT450-10

蝶板                    球墨铸铁整体包覆橡胶（NBR/EPDM）

阀轴                    不锈钢2Cr13

紧固件                  不锈钢304

4. 污水排气阀

（1）设计

污水专用复合排气阀设计制造时应考虑足够的强度和刚度，其安全系数至少为5，整体结构一次浇铸成形，外观光滑平整，需经过时效处理后再进行加工，以免出现变形导致破裂和渗漏。

（2）主要零件及材质

阀体、阀盖、排气罩              球墨铸铁（QT450－10）

浮球、杠杆、活塞                不锈钢304

密封圈                          丁晴橡胶

紧固件                          不锈钢304

三、供货要求及供货期
供应商应提供原厂的货物，若为代理商投标则在供货时需提供所投品牌厂家出具的装箱单等证明材料。

供货时根据采购人指定地点卸货，卸货时的叉车等相关卸货费用由供货商承担。

供货期：合同签订后30天内完成供货。
供应商需负担相关的运费及卸货费用。
四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币11.9万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自交货验收合格之日起算；
3.货物经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后60天（日历日）内，采购单位付清货款。
