	青果巷文栖酒店清洁消毒设备、疫情防控设备采购清单及要求

	序号
	设备名称
	图片
	设备参数
	品牌
	数量
	备注

	1
	静音吸尘器
	[image: ][image: ]
	型号：T 17/1
空气流量 升/秒  61
真空度 毫巴/千帕  244 / 24.4
尘桶容量 升 17
最大功率 瓦  1300
电压 伏特 220-240
标准宽度 ID 32 
电线长度 米 12 
声压级 分贝  65
重量 千克  7
尺寸（长×宽×高）毫米 440 × 315 × 420
	品牌：卡赫
	3
	

	2
	吸尘吸水机
	[image: ]
	型号：NT 70/2 Me Classic
空气流量 升/秒53 × 2
真空度 毫巴/千帕 225/22.5 
尘桶容量 升 70 
最大功率 瓦 2200 
电压 伏特 220 
电线长度 米 7.5 
噪音等级 分贝 76 
重量 千克  18.5
尺寸（长×宽×高）毫米 580×510× 850
	品牌：卡赫
	1
	

	3
	定时冷风吹风机
	[image: 1635733763(1)]
	型号：AB 45 Classic吹风机
最大空气流量 立方米/小时44.6
电线长度 米  6.1
输入功率 瓦  700
电源 伏特/赫兹  220-240V/50Hz
重量 千克 11.9
转速 (高/中/低) rpm 1350/1180/1000
尺寸 (长×宽×高) 毫米405×475×475
	品牌：卡赫
	2
	

	4
	高速大理石抛光机
	[image: ]
	型号：BDP 50/1500 C
工作宽度 毫米 500
吸扒宽度 毫米 560
最大清洁效率 平方米/小时 900
刷转速 转/分 1500
刷接触压力 牛/平方厘米 0.04
额定功率 瓦 1100
噪音 分贝 56
频率 赫兹 50
电压 伏特 220-240
重量 千克 34.5
尺寸（长×宽×高） 毫米 760 × 550 × 1250
	品牌：卡赫
	1
	

	5
	偏心大理石晶面处理机
	[image: ][image: ]
	BDS 43/150 C Classic+重铁
电压/频率 伏/赫兹 220/50-60
输入功率 瓦 1500
工作宽度 毫米 430
触地压力 牛/平方厘米 0.3
电源线长度 米 15
重量 千克 43
转速 转/分 150
噪音等级 分贝 63
尺寸（长×宽×高） 毫米 590 × 430 × 1180
	品牌：卡赫
	1
	

	6
	冷水高压冲洗机
	[image: ]
	型号：HD 5/11 Cage Classic 
电源 (PH/伏特/赫兹) 1 / 230 / 50
水流量 (升/小时) 560
工作压力 (巴/兆帕) 150 / 15
最大压力 (巴/兆帕) 225 / 22,5
连接线 (千瓦) 3,1
电源线 (米) 5
重量（含附件） (千克) 29
重量（含包装） (千克) 32,3
尺寸(长x宽x高) (毫米) 400 x 455 x 700
	品牌：卡赫
	1
	

	7
	多功能空气治理器
	[image: ]
	型号：HJSD20U/AM1
电压与功率 220-240V 50Hz 
额定净化功率：35W                        洁净空气量：200立方/小时
额定加湿功率：15                          W额定除湿功率：372W
	品牌：碳先生
	45
	

	8
	直立式吸尘机
	[image: ]
	型号：CV 38/2 Adv
工作宽度 毫米 335
空气流量 升/秒 48 
真空度 毫巴/千帕 250 / 25
最大功率 瓦 1200
电压 伏特220
电线长度 米  12
声压级 分贝  67
重量 千克  9.5
尺寸（长×宽×高） 毫米1215× 390 × 350
	品牌：卡赫
	1
	

	9
	干泡地毯机
	[image: ]
	型号：BDS 43/150 C Classic
针盘+盘刷,打泡箱+用泡槽刷
电压/频率 伏/赫兹 220/50-60
输入功率 瓦 1500
工作宽度 毫米 430
触地压力 牛/平方厘米 0.3
电源线长度 米 15
重量 千克 43
转速 转/分 150
噪音等级 分贝 63
尺寸（长×宽×高） 毫米 590 × 430 × 1180
	品牌：卡赫
	1
	

	10
	电子打泡箱
	[image: ]
	型号：PD-210
电压（Voltage）：220V/50Hz ；
总功率（Power）：210W ；
容量（Volume）：5L；
净重（Net weight）：7kg；
噪音量（Noise）：≤56db；
标准出泡量（Volume of a bubble）：10L/Min；
安全标准（Safety standards）：I
	品牌：卡赫
	1
	

	11
	客房专用床垫除螨设备
	[image: ]
	型号：TDB-318F
容量：18L
电压：220V
功率：1400W
噪音：52dB
真空度：22kPa
气流量：35L/S                               软管长度：210cm                               电源线长度：10M
	品牌：卡赫
	1
	

	12
	臭氧消毒机
	[image: ]
	盛环804-5
机箱尺寸：32*25*60CM ，功率：140W，臭氧产量：5G/H
	品牌：盛环
	1
	

	13
	洗地机
	[image: ccdee704a96b548e8ccf1cbc768e9e5]
	型号: FC7
功能: 照明 延边清扫 拖布自清洁功率: 80W最大噪音: 72dB
转速: 530转/分钟机身重量（含电池）: 4.3kg
续航时间: 60分钟
污水箱容量: 200毫升
	品牌：卡赫
	2
	

	14
	移动式紫外线消毒灯
	[image: ]
	
雪莱特L8 60w
①电源电压：220V±10% 50HZ,②紫外线灯管功率：30W*2，  ③辐射紫外线波长：253.7mm，④紫外线辐射度：≥107u W/cm2（单支灯管距灯管中心1米处）
	品牌：雪莱特
	1
	

	15
	杯具保洁柜
	[image: ]
	康宝GPR700H
喷涂外壳,暗拉手,臭氧消毒+烘干  等级：一星  功率：1615W  外型尺寸:1120*518*1640mm
	品牌：康宝
	4
	

	16
	人体测温一体式设备
	[bookmark: _GoBack][image: ]
	品牌：KD-JK-002
屏幕尺寸：19寸
触屏参数：红外触控
系统版本：Win7系统
主机配置：i3/4G/64G SSD
主要外设：测温模块、二维码扫描器、千兆网卡、身份证阅读器、热敏打印机、USB2.0接口
分辨率：1280*1024
	
	2
	含运费、安装费

	17
	红外线体温计
	[image: ]
	医用级测温设备；采用精密测温控头，内置QuickTest传感器、室温传感器和环境补偿传感器，可以实时感知环境变化降低环境温度变化对测量的影响，并对测温进行精准校正；
	
	2
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