
供应商资格审查资料提交格式
一、在中华人民共和国境内依法注册的【独立】法人或非法人组织（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；
	插入扫描件


二、近三年内无骗取中标、严重违约、不良行为等廉洁诚信问题 及重大经济纠纷问题（提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书（承诺格式自拟））；
	提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书





3、 技术响应表；
	技术响应表

	序号
	货物名称*
	技术要求
	拟供品牌
	技术响应情况
	偏离情况
	备注

	1
	大棚微喷灌溉设备
	术、材料要求：智能型调速TMPG60YKGS（带无线遥控）--外置手动控制盒；调速喷灌机工作轨道部分; 1 热镀吊钩；2 热镀主轨道吊钩撑杆 圆管 DN15（φ20）；3 热镀吊杆（φ20）按L=1500；4 热镀吊杆连接件；5 导轨 圆管 φ48*2.5，L=6000；6 连接管 （要求外径小于48管内径）；7 标准件（螺杆、母、垫等）；8 自攻丝（25mm长）；9 取水阀；10 胶管接头；11 角连接；
调速喷灌机主机部分;智能调速喷灌机主机+无线遥控主机包含不锈钢机架、减速电机、控制箱、手操器、三位喷头、铝喷杆、不锈钢供水首部、抗老化高压胶管、美国电磁阀、过滤器、无线遥控器、电缆、取水接头、胶管滑车、扎带等；水质要求洁净自来水，无杂质；水流量4-6m³；供电220V,50Hz。  
	
	
	
	

	注：技术响应需要针对技术要求逐项明确，偏离情况需要标明正偏离或负偏离或响应，负偏离有可能造成报价被拒绝。

	（盖章）



四、安装调试及技术培训承诺书（提供承诺书，需包括安装调试及技术培训要求中的全部内容）；；
	承诺书（格式自拟）



五、供应商需提供近3年内（2019年9月至今）在极寒地区（例如：呼伦贝尔或漠河地区）建设类似温室喷灌项目合同，同时提供验收证明书，并且已顺利通过保修期，提供建设单位负责人联系方式以便我单位考察。
	项目合同：

	验收证明书：

	建设单位负责人联系方式：





六、承诺书及声明
致：中国内蒙古森工集团莫尔道嘎森林工业有限公司大棚微喷灌溉设备【网上竞价】
我公司针对贵公司项目编号为 0345HW20220418  的采购公告,郑重承诺及声明：
1、我公司严格遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力，近三年没有骗取中标和严重违约等问题。
2、我公司所提交的所有资质文件、报告、报表，保证其真实、有效，没有伪造、涂改、借用等违法违规情形。
3、我公司不属于“与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人”。
注：逐页盖章。
供应商全称（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人签字：
日期：   年   月   日
七、《竞价授权报名表》按要求填写完整。
竞价授权报名表
本人       （身份证号：     ）系                的法定代表人，现委托     （身份证号：      ）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义参加         项目一切采购活动中的资格审查资料的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。我公司针对本项目，做出如下承诺：
1、 我公司提供工程、货物或服务质量标准符合公告要求，完全能满足采购人要求，如若无法满足要求，我公司将对此负全部责任。
2、 若我公司成交，将按要求在成交通知书发出后5个工作日内向中心交纳服务费，否则中心有权从我公司报价保证金中扣除。
3、 我公司与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系。
 
供应商全称（加盖公章）：

法定代表人签字：  

代理人签字：
	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	

	供应商详细通讯地址（服务费发票/成交通知书按此地址邮寄）
	

	联 系 人
	身份证号：

	手    机
	

	E-mail （电子邮箱）
	

	服务费发票类型
	增值税专用发票      增值税普通发票

	供应商开票信息（成交后以此为准开票）
	1、公司名称： 2、税号：3、地址：4、电话：
5、开户行： 6、帐号：


	

法定代表人身份证正面


	

法定代表人身份证反面



	

被授权人身份证正面


	

被授权人身份证反面




[bookmark: _GoBack]八、《分项报价表》按要求填写完整。
项目名称：中国内蒙古森工集团莫尔道嘎森林工业有限公司大棚微喷灌溉设备【网上竞价】
项目编号：0345HW20220418
	货物名称*
	技术要求
	单 位*
	数 量*
	单价（元）
	报价（元）
	合计（元）

	大棚微喷灌溉设备
	技术、材料要求：智能型调速TMPG60YKGS（带无线遥控）--外置手动控制盒；调速喷灌机工作轨道部分; 1 热镀吊钩；2 热镀主轨道吊钩撑杆 圆管 DN15（φ20）；3 热镀吊杆（φ20）按L=1500；4 热镀吊杆连接件；5 导轨 圆管 φ48*2.5，L=6000；6 连接管 （要求外径小于48管内径）；7 标准件（螺杆、母、垫等）；8 自攻丝（25mm长）；9 取水阀；10 胶管接头；11 角连接；调速喷灌机主机部分;智能调速喷灌机主机+无线遥控主机包含不锈钢机架、减速电机、控制箱、手操器、三位喷头、铝喷杆、不锈钢供水首部、抗老化高压胶管、美国电磁阀、过滤器、无线遥控器、电缆、取水接头、胶管滑车、扎带等附件。详见主机料单。
水质要求洁净自来水，无杂质；水流量4-6m³；供电220V,50Hz。                         
	套
	11
	28000
	
	





单位公章：                                    
法定代表人或被授权人签字：                    
日期：
注：1、不按此分项报价表报价或缺项、漏项的属于无效报价；
2、 报价超出最高限价属于无效报价；
3、 报价以“元”为单位，如需保留小数位，按照四舍五入保留两位小数。
注：1、供应商应在报价截止时间前将以上资料扫描为一个文件（要求提供原件的扫描件或复印件加盖公章扫描件），通过“上传报价单”模块线上递交：
2、 扫描文件命名要求：“项目编号+单位名称”。
3、以上格式仅供参考，供应商须仔细阅读网上竞价公告中的供应商资格审查标准，并按要求将所有供应商资格审查资料制作于本格式中，如有遗漏，导致的相应后果由供应商自行承担。
3
