
供应商资格审查资料提交格式
一、在中华人民共和国境内依法注册的【独立】法人或非法人组织【或自然人】（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；
	插入扫描件


二、近三年内无骗取中标、严重违约、不良行为等廉洁诚信问题 及重大经济纠纷问题（提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书（承诺格式自拟））；
	提供信用中国下载的“信用报告”或承诺书




三、供应商为拟供品牌的生产厂家，提供拟供物品的正品承诺函及售后质保承诺(格式自拟）；
	正品承诺函:

	售后质保承诺:


四、提供产品质量相关检验报告；
	插入扫描件


5、 竞价偏差表;
项目名称：阿里河森工公司采购红炬牌涡流燃烧节能环保数控锅炉项目【网上竞价】
项目编号：0345HW20220443
针对本项目《采购公告》中规定的技术参数供应商应做充分考虑及响应，除了下列《偏差范围表》中列出的允许偏差内容，供应商所提供的产品其他技术参数（标准）应优于或相当于《采购公告》技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
	序号
	内容
	要求
	填写“偏差”或“不偏差”
	备注（若偏离请备注实际偏离情况）

	1
	合同签署
	合同签订地点采购人经营地址（内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇）。
	
	

	2
	交付日期
	自签订合同之日起三天内到货。
	
	

	3
	交付地点
	内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇（阿里河森工公司红星林场）。
	
	

	4
	货品要求
	供应商确保所提供的货品为正品。
	
	

	5
	运输及装卸要求
	供应商负责货物送到指定地点。
	
	

	6
	技术规格
	技术规格要求为：NS-85/60-V型锅炉,热功率0.9MW，额定出水温度85℃，额定进水温度60℃，工作压力：常压，参考供暖面积5000m2,容水量4T，烟筒直径φ400，烟筒高度8m，适用林区烧柴，水压试验0.2Mpa,出进口直径φ80，外形300*240*240(cm)。
	
	

	7
	质量要求
	质量要求：符合国家行业技术标准，需提供相关产品质量检验报告。锅炉结构要有足够的强度、刚度和稳定性，任何情况下锅炉本体顶部表压为零，锅炉锅筒（壳）或炉胆的取用壁厚不小于3mm，具有良好的密封性能，有足够的风室风压，且调风装置灵活有效；具有良好的密封性能和保温性能，锅炉炉墙外表面温度不高于50℃，炉顶外表面温度不高于70℃。便于运输、安装、运行操作、检修、排污、放水及内部清洗。封头用整块钢板制造，如有拼接不能超过两块；
	
	


注：
1、请按清单内容逐项列出偏差情况，若偏差写明偏差内容（未注明视为不响应将被否决）。2、实质性条款不可偏离。
3、实质性可变动条款采购人根据实际情况判断是否接受，不接受即否决资格。
4、逐页盖章。

[bookmark: _GoBack]七、《竞价授权报名表》按要求填写完整。
竞价授权报名表
本人       （身份证号：     ）系                的法定代表人，现委托     （身份证号：      ）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义参加         项目一切采购活动中的资格审查资料的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。我公司针对本项目，做出如下承诺：
1、 我公司提供工程、货物或服务质量标准符合公告要求，完全能满足采购人要求，如若无法满足要求，我公司将对此负全部责任。
2、 若我公司成交，将按要求在成交通知书发出后5个工作日内向中心交纳服务费，否则中心有权从我公司报价保证金中扣除。
3、 我公司与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系。
 
供应商全称（加盖公章）：

法定代表人签字：  

代理人签字：
	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	

	供应商详细通讯地址（服务费发票/成交通知书按此地址邮寄）
	

	联 系 人
	身份证号：

	手    机
	

	E-mail （电子邮箱）
	

	服务费发票类型
	增值税专用发票      增值税普通发票

	供应商开票信息（成交后以此为准开票）
	1、公司名称： 2、税号：3、地址：4、电话：
5、开户行： 6、帐号：


	

法定代表人身份证正面


	

法定代表人身份证反面



	

被授权人身份证正面


	

被授权人身份证反面




六、《分项报价表》按要求填写完整。
项目名称：阿里河森工公司煤炭采购项目【网上竞价】
项目编号：0345HW20220376
	序号
	名称
	质量要求
	数量
	单位
	单价限价（元）
	单价报价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	采购生活用煤，块煤粒径5-8CM（机选），发热值3600大卡以上、上下浮动100大卡，无矸石。结果对化验存在异议，经双方协商可委托双方认可的第三方单位进行化验。灰分≤16%、挥发份≥30%、固定碳≥48%、水分≤3%、含硫量≤0.5%，煤炭送达后三个月内不得有风化现象。
	1085
	吨
	610
	
	
	

	合计元（含税、含运费）
	
	




单位公章：                                    
法定代表人或被授权人签字：                    
日期：
注：1、不按此分项报价表报价或缺项、漏项的属于无效报价；
2、 报价超出最高限价属于无效报价；
3、 报价以“元”为单位，如需保留小数位，按照四舍五入保留两位小数。
注：1、供应商应在报价截止时间前将以上资料扫描为一个文件（要求提供原件的扫描件或复印件加盖公章扫描件），通过“上传报价单”模块线上递交：
2、 扫描文件命名要求：“项目编号+单位名称”。
3、以上格式仅供参考，供应商须仔细阅读网上竞价公告中的供应商资格审查标准，并按要求将所有供应商资格审查资料制作于本格式中，如有遗漏，导致的相应后果由供应商自行承担。
3
