 采购内容及要求

一、采购内容：

采购人酒店所需清洁、消毒设备采购。
二、采购清单及要求：
	序号
	设备名称
	图片
	设备参数
	品牌/产地
	备注

	1
	[image: image1.png]
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静音吸尘器
	　
	T 17/1
空气流量 升/秒  61
真空度 毫巴/千帕  244 / 24.4
尘桶容量 升 17
最大功率 瓦  1300
电压 伏特 220-240
标准宽度 ID 32 
电线长度 米 12 
声压级 分贝  65
重量 千克  7
尺寸（长×宽×高）毫米 440 × 315 × 420
	卡赫  
	　

	2
	吸尘吸水机
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	NT 70/2 Me Classic
空气流量 升/秒53 × 2
真空度 毫巴/千帕 225/22.5 
尘桶容量 升 70 
最大功率 瓦 2200 
电压 伏特 220 
电线长度 米 7.5 
噪音等级 分贝 76 
重量 千克  18.5
尺寸（长×宽×高）毫米 580×510× 850
	卡赫  
	　

	3
	定时冷风吹风机
	[image: image4.png]



	AB 45 Classic吹风机
最大空气流量 立方米/小时44.6
电线长度 米  6.1
输入功率 瓦  700
电源 伏特/赫兹  220-240V/50Hz
重量 千克 11.9
转速 (高/中/低) rpm 1350/1180/1000
尺寸 (长×宽×高) 毫米405×475×475
	卡赫    
	　

	4
	高速大理石抛光机
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	BDP 50/1500 C
工作宽度 毫米 500
吸扒宽度 毫米 560
最大清洁效率 平方米/小时 900
刷转速 转/分 1500
刷接触压力 牛/平方厘米 0.04
额定功率 瓦 1100
噪音 分贝 56
频率 赫兹 50
电压 伏特 220-240
重量 千克 34.5
尺寸（长×宽×高） 毫米 760 × 550 × 1250
	品牌1、卡赫   品牌2、凯驰   品牌3、德力士
	　

	5
	偏心大理石晶面处理机
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	BDS 43/150 C Classic+重铁
电压/频率 伏/赫兹 220/50-60
输入功率 瓦 1500
工作宽度 毫米 430
触地压力 牛/平方厘米 0.3
电源线长度 米 15
重量 千克 43
转速 转/分 150
噪音等级 分贝 63
尺寸（长×宽×高） 毫米 590 × 430 × 1180
	品牌1、卡赫  品牌2、凯驰   品牌3、德力士
	　

	6
	冷水高压冲洗机
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	HD 5/11 Cage Classic 
电源 (PH/伏特/赫兹) 1 / 230 / 50
水流量 (升/小时) 560
工作压力 (巴/兆帕) 150 / 15
最大压力 (巴/兆帕) 225 / 22,5
连接线 (千瓦) 3,1
电源线 (米) 5
重量（含附件） (千克) 29
重量（含包装） (千克) 32,3
尺寸(长x宽x高) (毫米) 400 x 455 x 700
	品牌1、卡赫 
	　

	7
	多功能空气治理器
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	型号：HJSD20U/AM1
电压与功率 220-240V 50Hz 
额定净化功率：35W                        洁净空气量：200立方/小时
额定加湿功率：15                          W额定除湿功率：372W
	品牌：海尔   品牌：碳先生
	　

	9
	干泡地毯机
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	BDS 43/150 C Classic
针盘+盘刷,打泡箱+用泡槽刷
电压/频率 伏/赫兹 220/50-60
输入功率 瓦 1500
工作宽度 毫米 430
触地压力 牛/平方厘米 0.3
电源线长度 米 15
重量 千克 43
转速 转/分 150
噪音等级 分贝 63
尺寸（长×宽×高） 毫米 590 × 430 × 1180
	品牌1、卡赫   品牌2、凯驰   品牌3、德力士
	　

	10
	电子打泡箱
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	PD-210
电压（Voltage）：220V/50Hz ；
总功率（Power）：210W ；
容量（Volume）：5L；
净重（Net weight）：7kg；
噪音量（Noise）：≤56db；
标准出泡量（Volume of a bubble）：10L/Min；
安全标准（Safety standards）：I
	品牌1、卡赫  品牌2、凯驰   品牌3、德力士
	　

	11
	客房专用床垫除螨设备
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	M100PO
集尘容积：0.35L*2
电压：220V
功率：150W
产品尺寸：330*270*230               5B 2500mAh电池组
	品牌uwant
	　

	12
	臭氧消毒机
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	盛环804-5             
机箱尺寸：32*25*60CM ，功率：140W，臭氧产量：5G/H
	品牌1、盛环             品牌2、飞立               品牌3、普蒂德
	　

	13
	移动式紫外线消毒灯
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雪莱特L8 60w
①电源电压：220V±10% 50HZ,②紫外线灯管功率：30W*2，  ③辐射紫外线波长：253.7mm，④紫外线辐射度：≥107u W/cm2（单支灯管距灯管中心1米处）
	品牌1、飞利浦           品牌2、雪莱特           品牌3、雷士
	　

	14
	洗地机
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	型号: Z6-W 电压: 100-240V通用产品类型: 手持式质保年限: 2年功率: 270W电池容量: 4000mAh清水箱容量: 600ml最大噪音: 78dB转速: 90000转/分钟机身重量（含电池）: 4.3kg续航时间: 35min是否智能: 是
	品牌：海尔
	　

	15
	杯具保洁柜
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	康宝GPR700H
喷涂外壳,暗拉手,臭氧消毒+烘干  等级：一星  功率：1615W  外型尺寸:1120*518*1640mm
	品牌1、康星             品牌2、众康               品牌3、康益
	　

	16
	沙发清洗机
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	karcher凯驰          Puzzi10/1                        
	卡赫
	　


注：样式详见图片，型号详见清单，本次报价需提供清单1、2、3项卡赫设备工厂唯一授权；网上询价供应商在报价时须上传报价单及清单1、2、3项卡赫授权书 。采购清单中的数量为暂估数量，报价单中是按照预估数量进行报价并参与评审，最终按实结算。
