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1、 项目概况、内容
	序号
	类型
	数量
	单位
	参数
	单价最高限价

	1
	200万室内半球；4mm
	27
	台
	网络
1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频
1个内置麦克风
报警触发
移动侦测、异常
用户管理
最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户
客户端
iVMS-4200
浏览器
使用插件预览：IE10，IE11； 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+
接口协议（API）
开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016）
网络协议
TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6
补光距离
最远可达30 m
补光灯类型
红外灯
防补光过曝
支持
红外波长范围
850 nm
启动和工作温湿度
-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式
DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3（PoE型号支持）
外壳材质
前金属，后塑料
螺丝钉材料
SUS304
设备重量
PoE型号：300 g 非PoE型号：280 g
包装尺寸
145 × 145 × 128 mm
产品尺寸
Ø110 × 93 mm
带包装重量
PoE型号：440 g 非PoE型号：420 g
存储温湿度
-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
联动方式
上传FTP，上传中心，邮件
电流及功耗
DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W（PoE型号支持）
电源接口类型
Ø5.5 mm圆口
通用功能
心跳，镜像，密码保护，水印
恢复出厂设置
支持客户端或浏览器恢复
最大图像尺寸
1920 × 1080
主码流帧率分辨率
50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率
50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准
主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率
32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型
BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型
Main Profile
码率控制
定码率，变码率
ROI
支持主码流设置1个固定区域
焦距&视场角
2.8 mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2° 4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°
镜头尺寸接口
M12
最大光圈数
F2.0
日夜转换模式
白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强
背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置
饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
辐射等级
Class A
防护
IP66
国内常规认证
型检，GB28181
音频环境噪声过滤
支持
音频采样率
8 kHz/16 kHz
音频压缩标准
G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率
64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC）
传感器类型
1/2.7" Progressive Scan CMOS
快门
1/3 s~1/100,000 s
调节角度
水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
最低照度
彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态
数字宽动态
日夜切换模式
ICR红外滤片式
备注：中标供应商应按采购方要求供货且三日内安装调试完毕,未达到要求视为无效投标。
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	2
	200万室外枪机；4mm
	8
	台
	音频
1个内置麦克风
网络
1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
报警触发
移动侦测、异常
用户管理
最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户
客户端
iVMS-4200
浏览器
使用插件预览：IE10，IE11； 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+
接口协议（API）
开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016）
网络协议
TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6
红外波长范围
850 nm
防补光过曝
支持
补光灯类型
红外灯
补光距离
最远可达50 m
启动及工作温湿度
-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度
-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
联动方式
上传FTP，上传中心，邮件
通用功能
心跳，镜像，密码保护，水印
恢复出厂设置
支持客户端或浏览器恢复
供电方式
DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3（PoE型号支持）
电流及功耗
DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W（PoE型号支持）
电源接口类型
Ø5.5 mm圆口
外壳材质
前金属，后塑料
螺丝钉材料
SUS304
产品尺寸
87.1 × 83.7 × 171.7 mm
包装尺寸
216 × 121 × 118 mm
设备重量
PoE型号：350 g 非PoE型号：340 g
带包装重量
PoE型号：510g 非PoE型号：500 g
最大图像尺寸
1920 × 1080
主码流帧率分辨率
50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率
50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准
主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率
32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型
BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型
Main Profile
码率控制
定码率，变码率
ROI
支持主码流设置1个固定区域
焦距&视场角
4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° 12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1°
最大光圈数
F2.0
镜头尺寸接口
M12
日夜转换模式
白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强
背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置
饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
辐射等级
Class A
国内常规认证
型检，GB28181
防护
IP66
音频环境噪声过滤
支持
音频采样率
8 kHz/16 kHz
音频压缩标准
G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率
64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC）
传感器类型
1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度
彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
快门
1/3 s~1/100,000 s
日夜切换模式
ICR红外滤片式
宽动态
数字宽动态
备注：中标供应商应按采购方要求供货且三日内安装调试完毕,未达到要求视为无效投标。
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	3
	硬盘录像机
	1
	台
	视频输出
1路HDMI，1路VGA
HDMI输出
4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz
VGA输出
默认和HDMI同源，支持可配异源， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz
CVBS输出
不支持
预览分屏
1/2/4/6/8/9/16/25/36画面
视频解码格式
H.265;H.264;Smart264;Smart265
解码能力
12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P）
同步回放
16
视频接入路数
64
网络输入带宽
256Mbps
网络输出带宽
160Mps
录像分辨率
8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
电源规格
AC 220V 150W
功耗（不含硬盘）
≤30W
工作温度
-10℃～＋55℃
工作湿度
10％～90％
机箱
2U机箱
尺寸
445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）
重量（不含硬盘）
≤8Kg
音频解码格式
G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC
音频输出
1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
语音对讲输入
1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）
POE接口
无
POE标准
无
POE输出功率
无
RESET按键
不支持
红外遥控
不支持
面板
MB-276
温度传感器
支持，可实时检测机箱内温度
导轨
可外接导轨（需单独采购）
萤石验证码
支持
主控芯片
K20A9
FLASH
256M
系统内存
3G
SSD
无
主板型号
DS-80232(V2.1)-1G-8H，DS-80232(V2.1)-2G-8H，DS-80232(V2.1)-3G-8H
盘位
8个SATA接口
单盘容量
最大支持10TB
阵列类型
不支持
扩展存储
不支持
网络接口
2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串行接口
2个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口
USB接口
2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）
报警输入
16
报警输出
4
网络协议
IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）
录像/抓图模式
定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录 像、动测且报警录像
回放模式
即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放
备份模式
常规备份、事件备份、录像剪辑备份
备注：中标供应商应按采购方要求供货且三日内安装调试完毕,未达到要求视为无效投标。
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	4
	监控硬盘
	4
	块
	容量：
4TB
格式化容量：
4TB
外形尺寸：
3.5 英寸
高级格式化 (AF)：
是
RoHS 符合性：
是
数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）：
150 MB/s
转速 (RPM)：
IntelliPower
不可恢复性读取错误（占读取位数）：
小于1/〖10〗^14
工作状态温度（°C，底座铸件上）：
0 到 65
非工作状态温度（°C，底座铸件上）：
从-40 到 70
高度（英寸/毫米，最大值）：
1.028/26.1
重量（磅/公斤，± 10%）：
1.65/0.75
	550

	8
	5口千兆交换机
	5
	台
	千兆网络接入设计
• 支持 IEEE 802.3at/af
• 支持 PoE 输出功率管理
• 支持 6 KV 防浪涌
• 坚固式高强度金属外壳
• 无风扇设计，高可靠性
	550

	9
	线缆
	1
	批
	需要踏勘现场
	4500

	10
	防水箱
	8
	个
	
	100

	11
	监控专用监视器4K
	1
	台
	
	3851

	12
	其它辅材
	
	
	
	1

	13
	柴油灶
	1
	套
	规格：1.5*0.8*0.8，食品级，不锈钢制作，台面厚度1.2mm，双眼燃料灶。
	4000

	14
	净水设备
	2
	台
	水胆、水槽采用304不锈钢厚度10mm防溅水设计，门板和侧板采用不锈钢材质。采用智能液晶屏控制系统，带有饮用显示、温度显示、水位显示、滤芯管理、定时开关等一体化控制系统。步进式加热，蒸汽热能回收，高效节能。人性化触摸按钮，可防爆，防渗透。采用国际高效防火保温材料，高效保温。六重安全保护设计，自动防漏电，自动防干烧，自动防蒸汽，自动防缺水，自动防超温，走动防触电。智能数码控制系统，水不开无水流出，带加热提示等一体化控制功能，确保使用安全，全自动运行，全年无人值守。
	4500

	16
	洗衣机
	3
	台
	能效等级：二级能效
变频/定频：定频
类型：双缸
高度：90cm以上
色系：白色系
宽度：50cm以下
洗涤容量：10-20kg
排水方式：下排水
深度：60cm以上
	1000
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