采购需求清单


1、 项目概况、内容
	序号
	名称
	图片
	型号产地
	规格
	数量
	单价
	金额
	产品说明

	1
	字台
	[image: ]
	奥派1613/广东中山 
	1600*800*760
	57
	1680
	95760
	材质：高密度板，高品质厚胡桃木皮饰面,基材：采用EI级环保高密度板，实木封边，高密度板≥GB/T11718－1999国家标准，游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）木材，采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率≤10－12％。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准。油漆采用优质大宝环保漆，表面光滑柔和，无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度高，符合GB18581－2001的国家环保标准，无毒无味，对人体无伤害，绿色环保。五道底漆，三道面漆，7道工序喷漆，五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺。★出具中山奥派家具原厂售后服务承诺函，并提供五星售后服务认证证书，高级售后服务人员证书，提供厂家工程师上门安装服务。

	2
	办公桌
	[image: ]
	奥派1404/广东中山  
	1400*700*760
	104
	750
	78000
	

	3
	办公椅
	[image: ]
	奥派309/广东中山 
	560*650*950
	20
	260
	5200
	面料：优质西皮，厚度1.3-1.5mm、撕裂强度>35N/mm、断裂伸长率<80%、颜色摩擦牢度>4.5/3.5（干/湿）；
海绵：优质高回弹PU定型泡棉。
椅架：优质钢制椅架，表面经静电喷涂处理。
★出具中山奥派家具原厂售后服务承诺函，并提供五星售后服务认证证书，高级售后服务人员证书，提供厂家工程师上门安装服务。

	
	
	[image: ]
	奥派611/广东中山 
	580*640*1020
	104
	290
	30160
	

	4
	档案柜
	[image: ]
	 奥派W-01/广东中山
	900*400*1850
	80
	680
	54400
	1、基材：材质为一级冷轧钢板，钢板厚度不小于0.8mm，有减震防噪功能；多道防锈处理。                                          
2、油漆表面硬度：不低于2H级。  
3、焊接工艺：焊接表面波纹均匀，无脱焊、虚焊，无气孔、焊溜。涂（镀）层无脱落、返锈和粘漆，光滑均匀，色泽一致；在接触人体或收藏物品的部位没有毛刺，刃口或棱角。 
4、底层一块隔板从中间横向隔断。
★出具中山奥派家具原厂售后服务承诺函，并提供五星售后服务认证证书，高级售后服务人员证书，提供厂家工程师上门安装服务。

	
	
	[image: ]
	 奥派W-05/广东中山
	1200*500*1850
	6
	880
	5280
	1、基材：材质为一级冷轧钢板，钢板厚度不小于0.8mm，有减震防噪功能；多道防锈处理。                                          
2、油漆表面硬度：不低于2H级。  
3、焊接工艺：焊接表面波纹均匀，无脱焊、虚焊，无气孔、焊溜。涂（镀）层无脱落、返锈和粘漆，光滑均匀，色泽一致；在接触人体或收藏物品的部位没有毛刺，刃口或棱角。 
4、底层一块隔板从中间横向隔断。柜门可悬挂衣物
★出具中山奥派家具原厂售后服务承诺函，并提供五星售后服务认证证书，高级售后服务人员证书，提供厂家工程师上门安装服务。
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	 奥派W-10/地产
	900*400*1850
	5
	1500
	7500
	1、基材：材质为一级冷轧钢板，钢板厚度不小于1.0mm，有减震防噪功能；多道防锈处理。                                          
2、油漆表面硬度：不低于2H级。  
3、焊接工艺：焊接表面波纹均匀，无脱焊、虚焊，无气孔、焊溜。涂（镀）层无脱落、返锈和粘漆，光滑均匀，色泽一致；在接触人体或收藏物品的部位没有毛刺，刃口或棱角。 
4、底层一块隔板从中间横向隔断。
★出具中山奥派家具原厂售后服务承诺函，并提供五星售后服务认证证书，高级售后服务人员证书，提供厂家工程师上门安装服务。

	5
	会议桌
	[image: ]
	奥派H-1732/广东中山 
	3200*1400*760
	1
	10200
	10200
	1、基材：采用E1级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。
2、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理,具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。
3、油漆：采用优质PU环保型哑光面漆和PU低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
★出具中山奥派家具原厂售后服务承诺函，并提供五星售后服务认证证书，高级售后服务人员证书，提供厂家工程师上门安装服务。
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	奥派H-1542/广东中山 
	4200*1400*760
	1
	11400
	11400
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	 3010/广东中山 
	3000*1400*760
	1
	6700
	6700
	

	6
	会议椅
	[image: ]
	奥派201/广东中山 
	570*690*1000
	70
	340
	23800
	面料：优质西皮，厚度1.3-1.5mm、撕裂强度>35N/mm、断裂伸长率<80%、颜色摩擦牢度>4.5/3.5（干/湿）；
海绵：优质高回弹PU定型泡棉。
椅架：优质钢制椅架，表面经静电喷涂处理。
★出具中山奥派家具原厂售后服务承诺函，并提供五星售后服务认证证书，高级售后服务人员证书，提供厂家工程师上门安装服务。

	7
	条桌椅
	[image: ]
	 奥派1205/广东中山
	1200*400*760
	20
	280
	5600
	1、贴面板材：优质三聚氰胺纸,甲醛释放限量＜0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品,含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g,3、粘合剂：优质乳胶,游离甲醛含量＜0.05g/kg，4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶.优质五金配件。
★出具中山奥派家具原厂售后服务承诺函，并提供五星售后服务认证证书，高级售后服务人员证书，提供厂家工程师上门安装服务。。
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	 奥派309/广东中山 
	560*650*950
	40
	260
	10400
	面料：优质西皮，厚度1.3-1.5mm、撕裂强度>35N/mm、断裂伸长率<80%、颜色摩擦牢度>4.5/3.5（干/湿）；
海绵：优质高回弹PU定型泡棉。
椅架：优质钢制椅架，表面经静电喷涂处理。
★出具中山奥派家具原厂售后服务承诺函，并提供五星售后服务认证证书，高级售后服务人员证书，提供厂家工程师上门安装服务。

	8
	转椅
	[image: ]
	 奥派802/广东中山 
	630*740*1150
	57
	800
	45600
	面料：优质西皮，甲醛含量≤1.5mg/L；厚度1.3mm，耐折度2000次无裂纹；皮质手感柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色；
海绵：优质高回弹PU定型泡棉，密度≥30KG/立方，回弹力≥40%，75%压缩永久变形≤10%。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。
气压棒：采用国内著名品牌气压棒，橡木扶手带脚踏升降可调功能。
★出具中山奥派家具原厂售后服务承诺函，并提供五星售后服务认证证书，高级售后服务人员证书，提供厂家工程师上门安装服务。


[bookmark: _GoBack] 
0

1

image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png
4




image12.png




image13.png




image14.png




