
	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	电池
	大疆
	块
	4
	1500
	6000
	大疆（DJI） 悟2无人机Inspire 2 悟2 TB50智能飞行电池 充电管家大疆如影4D电池 TB50智能飞行电池（悟2/如影2如影4D通用）

	2
	内存卡
	　
	张
	2
	500
	1000
	128G

	3
	水文监测管理系统
	森清FF-CWF
	套
	1
	204000
	204000
	详细参数见附件
备注：
1、响应供应商需提供森清品牌注册商标复印件加盖鲜章，不提供视为无效响应。
2、▲为保证响应供应商实质性响应竞价公告，第一成交候选人需在中标后3日天内根据用户方要求对核心部件及软件平台进行演示，未在规定时间内进行演示或演示结果与竞价公告不符，定为虚假相应竞价公告，采购方有权拒绝与该成交候选人签订购销合同， 并取消其成交候选人资格， 按上述方法由顺延成交候选人进行演示，演示结果满足竞价公告并通过采购方评审后，可确定为成交供应商。

	4
	工作站主机
	 联想ThinkStationK
	台
	2
	15000
	30000
	联想(ThinkStation)K图形工作站主机(i9-12900/32G/512G固态+2T/GTX1660S 6G/500W/W11

	5
	扫描仪
	爱普生DS-570WII
	台
	1
	3000
	3000
	爱普生（EPSON） A4彩色文档馈纸式自动连续双面高速扫描仪 DS-570WII

	6
	碎纸机
	得力33467
	台
	1
	700
	700
	得力(deli)5级保密办公商用碎纸机（单次6张 20L 持续60分钟 可碎卡）33467

	合计
	贰拾肆万肆仟柒佰元整
	244700
	　



[bookmark: _GoBack]附件：水文监测管理系统 
监测内容:水位、流速、流量、雨量、蒸发 
组成：生态监测管理系统平台和数据采集监测站点
数据采集监测站点组成部分：数据采集处理单元、传输单元、水文监测单元、防雷单元、保护机箱、供电单元、安装附件等
1、 生态监测管理系统平台功能要求：
（1） 基于地理信息系统开发的终端设备管理平台，直观展示各监测站的空间地理位置分布；
（2） 各监测站的各个监测要素数据可实时回传、存储、统计、分析、导出，实现在线实时监测管理；
（3） 各监测站当日数据一键快速概览，轻松掌握站点各个监测要素基本信息；
（4） 可选任意时段，按（小时/日/月/年）进行（平均数/累加）统计分析，用于深层次研究；
（5） 可选择表格、柱状图、饼状图、折线图、仪表盘等形式展示各个监测站数据；
（6） 可根据需求设置各监测要素警戒值，实现数据异常自动报警；
（7） 同时预留接口，以便日后接入其他监测因子，共享监测管理平台。
2、数据采集处理单元技术规格
（1）显示：LCD液晶显示
（2）TF卡存储：监测数据存储≥10组 
（3）工作温度：-40～80℃
（4）串口扩展输入通道：≥2个 
（5）采样时间：最快10ms，其它间隔任意可选
3、数据传输单元技术指标
（1）所有通讯接口均进行防雷击、浪涌处理
（2）数据全透明传输，用户无需了解复杂的 TCP/IP、PPP 等协议
（3）双天线设计数据传输更稳定可靠
（4）提供三年免费物流网通讯费
4、水文监测单元技术要求：
（1）整机技术参数：
1)	调试软件：通过设置软件来传输水位、流速、流量、累计水量等数据
2)	流量计算：设备内置雷达传感器来测流水力模型进行流量换算，同时支持免率定测流模式
3)	USB数据口：通过USB数据口连接移动设备进行测流断面参数导入导出
4)	设置功能：支持各类断面录入、可预设雷达实测流速和断面平均流速函数关系，并计算流量
5)	工作环境：温度：-40～+85℃；湿度：≤95%
6)	率定功能：支持人工率定模式和自动率定模式
7)	波特率：1200-115200可设
8)	供电电压：9-24V DC
9)	工作电流：~150mA@12VDC
10)	待机电流：~80mA@12VDC
（2）流速传感器技术参数：
1)	测量范围：0.2～20m/s；
2)	测量精度：±0.01m/s；
3)	雷达波束角：＞10°小于24°可调
4)	垂直角度补偿：±1°；
5)	分辨率：±0.1°，
6)	雷达波范围：50m
7)	安装高度：＜30m；
8)	设备材质：铝合金，
（3）水位传感器技术参数：    　
1)	雷达发射频率：26GHz；
2)	雷达信号：脉冲信号；
3)	工作电流：＜1mA@12VDC
4)	测量范围：＜30m可选，
5)	测量精度：±2mm；分辨率：1mm
6)	雷达波覆盖角度：7°；
（4）雨量传感器技术参数
1)	测量范围：0mm～4mm/min；
2)	测量精度：±4%（2mm/min）
3)	分辨率：0.1mm(3.14ml)、0.2mm（6.28ml）；
4)	输出协议：RS485/脉冲/电流可选择
5)	供电电压：12-24V DC宽幅电压；
6)	工作温度：0-60℃
7)	工作湿度：≤95% RH 40℃（凝霜）；
(5) 蒸发传感器技术参数
1)	供电电源：7～24V DC宽伏电压；
2)	测量范围：0~200mm；
3)	测量精度：±1%
4)	输出信号： 0.4~2V；
5)	响应时间：＜1s；
6)	内桶口径： 20cm；
7)	外桶口径： 30cm
5、防雷单元
（1）避雷器：长度＞20cm
（2）电源防雷器：3KA，IP20，导轨安
（3）充放电控制器、电源开关
（4）长排线、电源线、穿线管、接头等若干
6、保护机箱
（1）材质：聚碳酸酯（PC）材质
（2）安装要求：铰链搭扣壁挂式含紧线器
（3）IK等级：IK08
7、供电单元要求
（1）满焊焊接，原材料拼焊搭接处360度全粉笔是流线型满焊，钢化白底可有效抗击冰雹和风雪，可承受5400PA的风雨冲击
（2）为提高导电性能同时降低电量损耗，要求采用纯铜端子 
8、安装支架及附件要求：
（1）底座采用双钢板合页且底座预埋件加深
（2）架子横臂要求：采用法兰四角对孔螺丝连接，360°旋转，外表喷防锈涂层
（3）传感器底盘连接件需要720°旋转能使传感器左右上下角度都能调节以保证了探头探测点垂直于水面提高监测精度


