[bookmark: _GoBack]巡护与监测设备清单
项目基本情况及要求：
1、 采购内容：
	大类
	类型
	数量
	单位
	型号
	参数
	单价限价（元）
	总价限价（元）

	巡护与监测设施
	户外太阳能光伏发电设备
	1
	套
	林区专用
	●光为GM-330WP,330W太阳能板*6;光为MPPT4860A太阳能控制器*1;光为正弦波工频逆变器*1;奥冠6-GMF-200AH太阳能专用胶体蓄电池*4;电池架子*1;光伏防雷汇流箱*1;光伏线缆1套;太阳能板支架*1套;辅料*1套;                            ●为保证产品质量及优质售后服务，需要提供光为官方的项目授权和售后服务说明书（加盖公章）
	37800 
	37800 

	巡护与监测设备
	大疆无人机
	1
	套
	M30T
	●主机*1(复合云台相机：含广角、红外、变焦、激光测距）；TB30电池*4；BS30电池箱*1；DJIRCPLUS遥控器（含4G模组）*1，网络RTK1年*1，大疆司空2（3个月使用权限）*1，U3高速存储TF卡*2,读卡器*1,喊话探照等一体设备（成至LP12)*1,经纬M30T旗舰保险（1年）*1,飞手证书*1，大疆智图（测绘永久版）*1;                            ●规划软件：常规环绕精细和带状仿地、仿面折线航线、单点环绕、等距测绘多种航线任务；图形处理软件：加载模型、正射影像、点线面矢量绘制、三维量测、面积计算、重投影、生成TFW，软件支持ETOPODEM，支持基于CAD的DWG格式矢量图导入绘制,支持六种以上图层和基于本地或网络信息POI加载、分辨率不低于12.5m高程图，加载20种在线图源。提供多种DEM、DSM数据，能规划kml，查地形标测量，导入导出POS，TIFF图像重投影等多种功能,支持多台PC，永久升级
	131000 
	131000 

	巡护与监测设备
	大疆无人机
	1
	套
	M2E
	主机*1(复合云台相机：含广角、红外）；电池*1；带屏遥控器*1，U3高速存储TF卡*2,读卡器*1,喊话器*1，探照灯*1，夜航灯*1，旗舰保险（1年）*1,行业版全能配件包*1，飞手证书*1
	51000 
	51000 

	巡护与监测设备
	大疆运动相机
	4
	台
	DJI ACTION 2
	双屏套装+全能配件包+128g高速卡
	3848 
	15392 

	巡护与监测设备
	华为数据采集器
	4
	台
	c5
	●全网通4G+128G+64G,10.1英寸,行业版 ，带收纳夹                                 ●为保证产品质量及优质售后服务，需要提供华为官方的项目授权和售后服务说明书（加盖公章）
	3699 
	14796

	巡护与监测设备
	维德对讲机
	5
	套
	AK810
	公网+数字双模对讲机，全网通，数字加密
	4800 
	24000 

	巡护与监测设备
	兴和单筒监测望远镜
	2
	台
	774直筒
	产品型号 773斜筒/774直筒 出瞳直径 3.1-1.3mm
放大倍率 25-60倍 出瞳距离 17mm
物镜直径 77mm 千米视野 42-23m
目镜直径 26mm 最近对焦 5m
物镜类型 XD镜片 是否防水 充氮防水
镜片镀膜 FMC镀膜 眼罩类型 旋升眼罩
镜身材质 镁铝合金 尺寸大小 318x98mm
调焦系统 双速调焦 重量 1700g(含目镜)
视场大小 2.4-1.32°                     产地 日本
	20800 
	41600

	巡护与监测设备
	徕卡3D三维实景测量仪（含
BLK3D后处理软件-测量和草图功能模块；BLK3D后处理软件-3D建模功能模块永久版）
	1
	个
	BLK3D
	产品名称 ：徕卡BLK3D三维实景测量仪，产地： 瑞士，颜色： 黑色，重量 ：480g ，EDM精度 ± 1mm1.2，EDM测程 200米1 2D实景拍摄精度 ± 3mm³ 3D，实景拍摄精度 ± 5mm3，操作系统 安卓7(Nougat)，立体相机像素 2x10MP，激光EDM相机像素 2MP，材料 ：黑色阳极氧化铝，尺寸 ：180mmx77mmx27mm，内存 ：单点拍摄 14000幅3D图像，多点拍摄 5000幅3D图像
	61540 
	61540 

	巡护与监测设备
	佳能佳能RP 24-105套机
	1
	套
	RP 24-105套机
	●包含国产品牌电池*1，高档相机包*1，128G高速存储卡 *1，多层镀膜超薄UV镜 *1，  A254P+Q3云台三脚架套装*1
●为保证产品质量及优质售后服务，需要提供佳能官方的项目授权和售后服务说明书（加盖公章）
	14984 
	14984

	合计限价
	392112 





