煅烧、焙烧烟气连续监测系统运营服务协议
订立合同双方：                                   
甲方（全称）：内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司                          
乙方（全称）：                           
为保证污染源自动监控设施正常运行，根据《污染源自动监控管理办法（原环保总局令28号）》和《污染源自动监控设施运行管理办法》等法规规定，经甲、乙双方共同协商，就甲方委托乙方对污染源烟气自动监控设施运行维护事宜，达成以下条款。 
一、合同标的、数量、价款及期限
1、 合同履行地点：内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司厂内
2、 协议范围：对甲方煅烧（1#）、焙烧（3#）烟气进行监控，内容包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物以及烟气流量、温度、湿度、氧含量、压力及流速，并提供连续监测系统的运营服务工作。
[bookmark: _Toc458720234][bookmark: _Toc447706719][bookmark: _Toc265069024][bookmark: _Toc263171556][bookmark: _Toc263171090][bookmark: _Toc263238374]3、运行维护期限：双方同意本合同的有效期为3年。 
[bookmark: _Toc271218886][bookmark: _Toc287517055][bookmark: _Toc271218349][bookmark: _Toc287472263][bookmark: _Toc293478722][bookmark: _GoBack]运行维护起始日期：煅烧1#监控点烟气连续监测系统签订合同之日起至2025年 月 日，焙烧3#监控点烟气连续监测系统自2023年 月 日至2025年 月 日。
4、 按本合同规定的内容，乙方完成本合同中规定的责任和义务，合同价格为：
每单位系统季度运维费（含税）：￥    元。
年总运维费（含税）人民币（大写）：               ，（ ￥：    元）。
上述费用包括煅烧、焙烧烟气在线监测系统运行、维护费、设备维修、校验、校准等相关费用。
二、合同结算方式、时间
运维费用包括烟气在线监测系统运行、维护费，设备维修，校验、校准等相关费用。合同生效日起，每满3个月后10日内付清季度运维款项，以上费用需乙方定期提交合格增值税（      %）专用发票。
三、甲、乙双方的工作内容
1、甲方的责任和义务
1.1 甲方负责监督、检查、落实、考核乙方运维服务质量。
1.2 甲方提供通行、水、电、避雷等正常运行所需的基本条件。
1.3甲方提供符合《固定污染源烟气排放连续排放监测技术规范》（HJ/T75-2007）、《固定污染源烟气排放连续排放监测技术规范》（HJ/T76-2007）中要求的监测点维护平台等基础条件。
1.4 甲方有责任保证污染源自动监控设施及配套设施完好与完整性。因甲方原因使得污染源自动监控设施丢失、损坏，由甲方负责相应费用。
1.5甲方监督并配合乙方达到工作标准，保证甲方在线监测系统达到国家、自治区及通辽市各级环保主管部门各项考核目标要求。
1.6甲方负责及时支付合同约定的运维费用。
2、 乙方的责任和义务
2.1乙方必须遵循国家环境保护总局《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T 75—2007标准）中规定的“固定污染源烟气CEMS日常运行管理要求”完成运行工作。
2.2严格遵守、执行环保部门和甲方的各项管理制度，健全运行管理，制定各项运行记录，运行维护记录内容要有甲方签字确认。
2.3乙方负责运维范围约定的在线监控系统全部维护、维修、校验和校准等工作。
2.4按国家的相关规定，将甲方的在线监测数据完整上传至各级环保部门的监控平台，各在线监控系统正常运转率应大于95%。
2.5通过各级环保部门定期比对监测和不定期抽查校验，确保在线监测数据的传输正确率达到100%。
2.6乙方确保数据传输有效率大于75%。
2.7在线监测设施运行不正常、日常运行监督考核（包括数据有效性审核）不合格期间，或维护维修设备不及时，造成数据传输有效率达不到要求等情况，按照国家有关规定，乙方负责必须在十日内完成所有在线数据补遗和凭证上传工作。
2.8在线监测设施发生故障后乙方运维人员1小时内到达现场， 24小时内处理故障，恢复正常运行。配合各级环保部门检查，随时处理故障，保证在线监测设备正常运行。
2.9乙方负责建立完整的运维档案，每套在线监测系统建立一个档案，确保各级环保部门可通过调阅运维技术档案，了解该在线监控系统的使用、维修、停运、性能检验、比对等全部历史资料，进而对在线监控系统各台设备的运行情况做出正确评估。
2.10乙方按环保部门规定建立健全管理制度，主要包括：人员培训；运行维护岗位责任制；日常运行、巡检、维护制度和记录；定期校准、校验维护制度和记录；标准物质和易耗品的定期更换制度和记录；设备故障状态及处理制度和记录；异常、缺失数据标记和处理制度和记录；设备操作、使用制度；设施故障预防和应急措施等制度。
2.11乙方将相应管理制度、运维人员资格证书、资质证明和承诺书等进行塑封并悬挂在各监测站房墙壁上。
2.12乙方必须在通辽市科尔沁区配有固定人员、车辆。所有从事污染源自动监测设施的维护人员，能正确、熟练的掌握有关仪器设施的原理、操作、使用、调试、维修和更换等技能。运维人员应当取得相应资格或培训合格证书。
2.13乙方提供CEMS系统所有备品备件，保证常用非消耗性备件、紧急故障、缺陷处理有备件替换。备件明细见附表1
2.14乙方负责在线设备断传进行原因说明和故障分析报告。
2.15凡在线数据出现异常，乙方应在24小时内向环保局、甲方生产技术部、车间出具在线数据异常原因报告。
2.16乙方填写巡检、维护保养、维修、备件更换、校验和校准等记录时要有甲方人员确认签字。
2.17对于CEMS系统一些容易诊断的故障，应直接带备件到现场进行针对性维护、维修，此类故障排除时间不超过8小时，对不易诊断或维修的仪器故障，若48小时内无法排除，则乙方使用备机以满足监测需求。
2.18乙方负责备份在线监测数据。
四、现场安全管理
1、乙方坚决贯彻执行关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化维修安全管理，提高安全维修水平，确定严格的安全维修秩序以保证现场人员和设备在维修工作中的安全与健康。
2、 乙方贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行甲方规章制度的有关规定。
3、 乙方执行本合同前，组织运维人员参加甲方的生产安全部管理人员的安全技术交底和安全等方面的培训。
4、 乙方人员在现场维修工作过程中，接受甲方安全各项考核制度和管理人员的安全监督。
5、乙方必须执行甲方安全管理，承担由乙方原因造成一切安全责任。
五、现场文明生产
1、 乙方人员在现场遵守甲方有关文明生产的文件、规定、考核办法。
2、乙方人员在现场着装统一。
3、 乙方采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其运维方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。
4、乙方随时保持所负责运维设备的整洁与卫生，保证每个运维作业点都做到“工完、料净、场地清”。
5、乙方进行设备检修时，采取合理的预防措施，防止零件遗失或异物落入测量设备中。
6、乙方的生产办公场所遵守甲方有关文明管理的规定。
六、运行工作方法
系统运行维护包括但不限于以下工作项目：
1、日常维护工作
1.1每2天到现场对系统进行一次全面检查和维护，包括：
1.1.1定期检查、及时更换分析仪器所必需的高、中、低量程标准气体；
1.1.2定期检查、定期更换系统所必须的易损设备，如供给软管、排水管、探头滤芯等，保证系统正常运行；
1.1.3每天至少一次（节假日除外）向环保局监控中心查询仪器运行状态，数据传输系统是否正常，数据捕获率，并做好相关记录。
1.2每半月对仪器进行一次零点和量程的手动校准。
1.3每月对整个系统（包括采样系统、分析仪器系统、数据存储/控制系统）进行一次保养和维护，包括：
1.3.1采样探头及采样管路、反吹系统、仪器分析系统进行清洗和维护；
1.3.2对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查；
1.3.3日常信号校验周期为每月不少于一次，由运营维护人员按时定期完成，维护人员将不定期对自动监控设备进行监督校验； 
1.3.4每月以文字、报表方式向甲方提交工作报告，报告中应写明各自动监控设备的运行情况； 
1.4每3个月进行一次手动对比监测，根据测定结果对仪器进行校准（在每季度环保部门现场比对前完成系统校验并提供校验记录）。
1.5每年进行一次全系统检查。
1.6保持仪器设备及站房的清洁。
2、校验工作
2.1至少每3个月进行一次现场校验，采用手工校准。
2.2现场校验按H J/T 76-2007 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）执行。
2.3当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次校准和校验。
2.4进行相关校准和校验时，设置专人负责监督工况，在测试期间保持相对稳定，作好测试记录和调整、维护记录。
2.5其它未提及的校验内容，参照国家相关法律法规制度和相关仪器说明书要求执行。
2.6当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前亦必须对仪器进行一次电流校准和校验，并做好相关记录。
3、仪器档案文件管理工作
健全系统技术文件对污染源自动监控系统中的自动监控仪器进行科学管理的体现，乙方将对各个污染源连续排放子系统和系统中的各台仪器设备建立严格的技术档案。
3.1技术档案内容
3.1.1仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录。
3.1.2标准气体的购置记录和配置记录。
3.1.3自动监控仪器的例行检查记录。
3.1.4仪器设备的检修更换记录。
3.2技术档案基本要求
3.2.1档案中的表格采用统一的标准表格；
3.2.2记录清晰、完整，现场记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字；
3.2.3可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价；
3.2.4与仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均妥善保存。
4、运行服务响应组织措施
4.1保障7×24小时技术服务和支持。并提供电话支持。
4.2发生故障后服务人员1小时内到达现场处理问题。
4.3不易诊断和维修的仪器故障24小时内完成维修。
4.4对不能解除故障的设备，在48小时内予以无偿替代。
4.5通信中断，数据传不到监控中心，乙方在厂运维期间及时处理故障并将故障信息通知甲方；乙方不在厂运维期间由甲方或监控中心通知乙方入厂处理故障；乙方向环保局和甲方出具故障分析报告。
4.6仪器经过维修后，在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次电流信号校验检查，并做好相关记录。
4.7在运行维护过程中，运维人员不得以不了解设备状况或不了解现场情况为由，提出任何不去现场处理故障的要求。
5、免责条款
5.1甲方应为乙方提供通行、电、避雷、吹扫气源等正常运行所需的基本条件。因客观原因不能正常提供时，需提前告知乙方，乙方向县级以上环境保护行政主管部门报告，配合做好相关的应急工作；否则，由此造成的损失由甲方承担。
5.2甲方有责任保证污染源自动监控设施及配套设施完好与完整性，若因甲方原因使得污染源自动监控设施丢失、损坏，造成污染源自动监控设施不能稳定运行，因此受到环保部门的考核和处罚由甲方承担。
七、考核
1、乙方未按要求定期巡视，每次考核200元；未按要求定期标定，每次考核500元。
2、乙方填写的各项记录不规范，每项考核200元。填写记录时，未与甲方人员确认，每次考核200元。记录人、负责人为同一人，每次考核400元。
3、乙方建立的技术档案不规范或记录不全，每项考核200元。
4、对日常巡检或维护保养中发现的故障或问题，乙方人员未及时处理并记录，每次每项考核200元。
5、接到故障报告后，乙方未在规定时间内到达现场进行处理，每次考核200元。
6、由于乙方运维服务不当或不及时，造成监测数据不准确，每次考核乙方1000元，所造成的后果由乙方负责，同时承担相关经济、法律责任。
7、由于乙方运维服务不当或缺陷消除不及时，造成上传SO2、烟尘或HF超标，每小时考核500元。
8、因乙方原因在线CEMS历史数据丢失，10小时内考核1000元，超过10小时每小时累加考核200元。所造成的后果由乙方负责（分析仪、工控机、数据采集仪死机情况下除外），同时承担相关经济、法律责任。 
9、乙方应配合环保部门进行定期的环保比对监测及有效性审核，并保证CEMS设备的准确性，由于CEMS设备不准确造成比对监测不合格或有效性没有通过，每次考核3000元。
10、乙方必须保证CEMS数据的真实性，不得造假，否则每次考核10000元，并且造成的后果由乙方负责，同时承担相关经济、法律责任。
11、乙方应准备充足的备品备件及易耗易损件，应按周期进行易损件的更换，到期未更换考核500元；设备发生故障由于备件准备不充足造成数据异常的考核1000元。
12、乙方操作人员按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗。严禁无证人员及未经过培训无工作经验的新学员进行运维作业，否则每次考核500元。
13、乙方维护人员应具有独立维护消缺能力，更换人员时必须与甲方沟通，未与甲方沟通随意更换维护人员，考核1000元。
14、乙方应按照甲方要求对进厂运维人员进行安全教育，经考试合格后，方可进厂开展作业，否则每人次考核200元。
15、乙方现场运维过程中出现的违章（详见《内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司外来施工作业管理规定》），每次考核200元。
16、乙方未按要求悬挂塑封的制度、人员资格证书、资质证明、承诺书等，或损坏后未及时更换，每项考核200元。
八、合同的生效
1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权委托人代表签字加盖合同章后生效。合同有效期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
2、本合同有效期至甲乙双方均已完成本合同中各自的义务。
3、合同订立地点：内蒙古通辽市科尔沁区。
九、争议解决
执行本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成，依法向人民法院起诉，由合同签订地人民法院管辖。
十、其他约定
1、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应协商解决，协商结果以“补充协议”形式双方签字盖章记录在案。
2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份。
附表1：备品备件清单
	序号
	名称
	使用时间
	使用数量

	1
	∮8聚四氟乙烯管
	运营期内
	满足现场使用

	2
	∮6聚四氟乙烯管
	
	

	3
	三通快拧
	
	

	4
	PU管
	
	

	5
	生料带
	
	

	6
	电工胶带
	
	

	7
	1/8转∮6快拧
	
	

	8
	1/8转∮8弯头
	
	

	9
	∮8三通快拧
	
	

	10
	DN15转∮6软
	
	

	11
	取样器密封垫
	
	

	12
	热电阻
	
	

	13
	保险管
	
	

	14
	DN15手动球阀
	
	

	15
	带灯按钮开关
	
	

	16
	指示灯
	
	

	17
	接线端子
	
	

	18
	中间继电器
	
	

	19
	3P空开
	
	

	20
	2P空开
	
	

	21
	三孔插座
	
	

	22
	固态继电器
	
	

	23
	固态继电器散热器
	
	

	24
	伴热带终端接线盒
	
	

	25
	卡箍
	
	

	26
	探头滤芯
	
	

	27
	二级滤芯
	
	


说明：附表1列举的为运营维护备品备件，非附表1中所列组件均需付费后再提供。如下表中所列举：
	序号
	名     称
	所     属

	1
	分析仪
	主机

	2
	取样探枪
	采样

	3
	加热护套
	取样

	4
	防雨罩
	              取样

	5
	变送器
	主机

	6
	显示屏
	主机

	7
	射流泵
	采样

	8
	光纤
	主机

	9
	PLC主机及其配件
	控制

	10
	输出控制板
	控制

	11
	工控机主机
	控制

	12
	工控机配件
	存储控制

	13
	采样复合管
	取样

	14
	恒温箱加热板
	加热

	15
	数据采集仪
	数据传输

	16
	空压机/鼓风机
	反吹

	17
	数据采集模块
	采集

	18
	数据转换模块
	采集

	19
	数据通讯模块
			通讯	

	20
	外置天线
	传输

	21
	阀件
	预处理

	22
	传感器
	采集

	23
	过滤器
	预处理

	25
	标气阀
	控制

	26
	储气罐
	反吹
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