技术要求

    为提高公司环境管理水平，有效管理和运行维护煅烧和焙烧烟气自动监测设备，要求烟气自动监测设备运维服务单位满足如下要求：
1、 须具备三年及以上工业、企业烟气排口在线监测运维履历。
[bookmark: _GoBack]2、监测设备发生故障后运维人员2小时内到达现场，12小时内处理故障，恢复正常运行。
3、运行维护周期小于2天，熟悉我公司现有在线监测设备维护操作流程和方法原理，并存有符合我公司设备型号的备品备件和备机，以备维修应急之需。
4、配有固定人员、车辆、所有从事污染源自动监测设施的维护人员，能正确、熟练的掌握有关仪器设施的原理、操作、使用、调试、维修和更换等技能。运维人员须具备相应资质或培训合格证书。
5、积极响应和配合各级环保部门检查，随时处理故障，保证在线监测设备正常运行。
6、负责建立完整的运维档案，每套在线监测系统建立一个档案，确保各级环保部门可通过调阅运维技术档案，了解该在线监控系统的使用、维修、停运、性能检验、比对等全部历史资料，进而对在线监控系统各台设备的运行情况做出正确评估。
7、按国家环保法规要求和相应规范规定建立健全管理制度，主要包括：人员培训；运行维护岗位责任制；日常运行、巡检、维护制度和记录；定期校准、校验维护制度和记录；标准物质和易耗品的定期更换制度和记录；设备故障状态及处理制度和记录；异常、缺失数据标记和处理制度和记录；设备操作、使用制度；设施故障预防和应急措施等制度。
8、将相应管理制度、运维人员资格证书、资质证明和承诺书等进行塑封并悬挂在各监测站房墙壁上。
9、负责出具对烟气监测设备维护维修说明和故障分析报告。应在24小时内向环保局、公司出具在线数据异常原因报告。
