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	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	红外相机管理系统
	蜜獭C154
	套
	10
	7500
	75000
	10套配置共计如下：
1、 红外相机管理系统*1套（含3年平台使用费）
2、 物联网卡*10张（含3年费用）
3、 红外相机拍摄终端 蜜獭C154*10台
4、 太阳能供电系统*10套
5、 18650电池*60节
6、 内存卡64G*10张
7、 相机控制器*2个
备注：详细参数见附件

	2
	红外相机拍摄系统
	东方红鹰E3H
	套
	30
	2300
	69000
	备注：投标供应商需提供东方红鹰厂家授权书，不提供视为无效投标
详细参数见附件

	3
	户外储电箱
	 电小二
	台
	1
	5000
	5000
	电小二户外电源1100W大功率大容量220V移动电源 备用储能电源 户外电源1100Pro

	4
	对讲机
	　
	台
	2
	4500
	9000
	数字对讲机136-174频段

	5
	红外相机专用电池
	耐时AA+
	节
	2000
	9.5
	19000
	电池系统：锂和二硫化铁电池 
电池类型：原电池
标称电压：1.5 V
额定容量：3000 mAh
工作电压：1.30V (200mA 恒流放电)
最大脉冲放电电流：4000mA  
工作温度：-40  ℃ to 60 ℃
存储/运输温度：-20  ℃ to 40 ℃
保质期：10 年
备注：为了保证产品质量，供应商需提供耐时厂家的产品授权书，不提供者视为无效投标

	合计
	壹拾柒万柒仟元整
	177000
	　






一、红外相机管理系统V1.0
（一）红外相机管理系统功能要求： 
要求： 供应商免费提供3年平台存储下载费用
1. 实现全天时监测、现场实况视频回传、自动定位、野生动物定位显示等功能。
2. 能对系统所有设备进行全方位的监测管理。支持实时数据、数据地图定位、设备管理、数据管理、数据分析等功能。
3. 通过运动检测、目标观察，目标跟踪与实时事件预警等功能，辅助保护区管理人员方便、快捷地了解保护区内的动物活动，非法人员入侵以及进行野生动物的精准投食。
4. 可以多等级用户权限分配管理，设备的状态管理，包括设备多级分组、电量状态、地理坐标、环境数据、安装信息、参数设置、通信链路等。
5. 可做到实时事件预警，包括新数据弹窗提醒、分析定性、上报、关联、标注等。支持数据管理，包括数据分类分级、查询、标注、统计等。
6. 支持多等级用户权限分配管理，逐级权限分管分控。
7. 支持对数据进行分析并导出报表数据，实现数据可视化，为国家野生动物保护与监测提供了强有力的信息化、数字化支撑。 
（二）红外相机管理系统终端 蜜獭C154    10台  技术参数如下：
1. 图像传感器：500万像素 1/2.8" 高清CMOS图像传感器
2. 有效像素：2592×1944 / 5038.8K
3. 最大图片分辨率：3000万像素，支持9张连拍
4. 图片大小：30M / 23M / 18M / 15M / 13 M / 8 M / 5 M / 4 M / 2 M
5. 视频大小：1920×1080 / 60 FPS、1920×1080 / 30 FPS、1280×720 / 60 FPS  、     1280×720 / 30 FPS
6. 视频长度：10~300s
7. 镜头：6.0mm 高清固定光圈镜头（FOV=56°, F2.0)
8. 触发至拍摄时间：< 0.5 Sec
9. 拍摄模式：拍照、录像、拍照+录像、录像+拍照
10. 拍摄限制：关闭，1~255
11. 麦克风：48dB 高灵敏度音频采集
12. 光源：1.5W×4大功率高亮红外灯，940nm；双区照明。
13. 夜视距离：30米
14. 日视模式:  白天/夜晚，自动切换 ，内置IR-CUT
15. PIR 感应范围：PIR1: 45°, 2+4区块, 每区10°； PIR2: 80°, 4+8区块, 每区10°
16. PIR 感应距离：20米（25°C）
17. PIR 灵敏度：自动 / 低 / 中 / 高
18. 温度：标配内置测温
19. 定位芯片：内置定位系统，支持震动报警抓拍及上报，通过定位系统自动获取海拔高度
20. 电池供电：6×18650锂电池（3.7V） / 8×AA碱性电池（1.5V）
21. 外部供电：DC 7~12V / 2.0A
22. 支持太阳能板充电：内置MPPT（建议DC18V/10W以上）
23. 存储：TF卡存储，4G~128G，( 推荐使用Class 10以上)
24. 工作温度及湿度：-30°C~+70°C / 30% ~ 90%RH
25. 防水防尘等级：IP68(尘密/浸水)
26. 4G通信⼯作频段：支持移动、联通、电信4G移动网络，自动建立网络连接，LTE-FDD: B1/B3/B5/B8；LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41；WCDMA: B1/B8
27. 发射功率：Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD； Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD
28. Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA bands
29. 接收机灵敏度：FDD B1:-101.6dBm(10M);  FDD B3/5/8:-102.0dBm(10M);
TDD B38/39/40/41:-101.3dBm(10M);  WCDMA B1/B8:-112dBm
30. 传输速度：上⾏：150Mbps；下⾏：50Mbps
31. 字符叠加内容：名称、日期与时间、月相、温湿度、气压、电量
（三）配置：
1．太阳能供电系统规格：（每台相机配置1套共计10套）
峰值功率（WP）：20.0
峰值电压（V）：18.1、
峰值电流（A）：1.10
短路电流（A）：1.25
开路电压（V）：21.1、
产品尺寸：360X350X20mm

2．18650充电电池规格：（每台相机配置6节共计60节）
容量：2800mAh                             
内阻：≤20mΩ                             
输出：max 8.4A                            
重量：45g±1g                             
工作温度：-20℃-60℃  
3．内存卡：64G（每台相机配置1张共计10张）
4．相机控制器技术规格（每10台相机配置1个相机控制器共计2个）

LCD 高清显示屏：1.4 寸
无线传输协议：2.4G自动与相机建立加密连接。
全键盘：分区式按键设计 。
支持：一键同步设置，支持测试拍摄，
支持：所有参数快速设置。
电池供电：AA(5#)×4
支持： Type-C 接口外部供电。

5、物联网卡：联通、电信、移动可选（每台相机标配1张共计10张，含3年费用）

二、红外相机拍摄系统技术参数
1、 红外相机终端APP软件：15套
功能介绍：
（1）参数设置、保存，一键加载功能
（2）红外相机同步终端的日期、时间、经纬度、海拔高度
（3）支持视频实时预览，方便安装调试
（4）拍摄模式设置：拍照，摄像，拍照+摄像，摄像+拍照
（5）PIR参数设置：PIR模式、灵敏度、触发间隔
2、红外相机拍摄终端:  东方红鹰 E3H  30台
技术指标：
(1) 图像传感器 ：500万像素1/2.5""""高清彩色CMOSNIR图像传感器 
(2) 图片有效像素可选： 3000/2000/1200/800/500 万像素等多种拍照尺寸
(3) 图片最大：6400×4800
(4) 图片连拍支持：≥9
(5) 视频大小＞1920×1080 /30 FPS
(6) 视频长度＞180秒



