物联网虫情灯诱测报系统（V4版）
型号：ECO-ITL-01（V4）
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主要功能介绍：

免维护自动工作，雨水分离，自动拍照上传，自动识别虫害，数据实时管理。
技术参数：
1、设备的相关尺寸
（1）测报灯的主体结构大部分采用304不锈钢的材质进行加工制作而成，为上下可拆卸分体结构。符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械的虫情测报灯，符合GB10396规定的安全标准。

（2）设备的整体尺寸：800X800X2000mm；

（3）撞击屏尺寸：三块互成120°角的钢化玻璃，197X5X592mm；

（4）落虫漏斗的尺寸：上端进虫口φ560mm，下端落虫口φ76mm；

（5）配电柜尺寸：530X180X360mm；

（6）主体机柜尺寸：双开门户外机柜，600X600X950mm；

（7）加热杀虫管：双层加热，上加热仓78X78X130mm，下加热仓78X78X105mm；

（8）集虫仓尺寸：344X228X187mm；

（9）安装固定孔位：548X552mm，配4颗M12的膨胀螺栓进行现场安装紧固。

2、相关功能模块介绍

环境感应模块：雨水传感器与温湿度传感器，能监测雨水、温湿度与光照等环境因素，雨感迟滞时间≤7s；

诱虫模块：采用主板波段365nm的黑光灯或者荧光灯，配合三块均布的撞击屏进行相关的诱虫；

（3）百叶窗模块：预防大的昆虫进入设备内，降低设备的堵虫率，理论上能够预防与竖直方向成28°的雨水直接进入设备体内，百叶窗可拆卸的安装方式；

（4）筛虫网模块：可选10X10mm、15X15mm与20X20mm三种网格大小的筛虫网，有选择性的筛选标靶害虫，筛虫网可拆卸的安装方式；

（5）虫雨分离模块：采用三通球阀的方式进行虫雨分离；

（6）加热杀虫模块：双加热仓，加热带配保温棉，持续加热配85℃的温控开关，高效杀虫，采用推杆电机开关上下加热仓门；

（7）GSS滚轮分拣装置：采用直流电机与GSS滚轮的方式进行虫体的均匀分布；

（8）履带传输装置：采用直流电机与履带的方式，平稳的输送虫体；

（9）拍照识别模块：260mm焦距的1300W摄像头，最大分辨率3264*2448；能够识别主要林业虫害种类，识别模型支持连续7天校正。

（10）集虫装置：抽屉模式的集虫装置。

3、相关硬件配置

（1）触摸屏：展示当前测报灯的工作情况（例如电压、电流值、设备的拍照预览等），以及测报灯的相关功能；

（2）主控板：采用讯为的开发板进行设备的整体智能控制；

（3）网络继电器：执行主控板发送的指令，控制各个子系统；

（4）功率检测器：检测设备的电压、电流；

（5）推杆电机：控制三通球阀与上下加热仓门；

（6）直流电机：控制GSS滚轮和履带；

（7）光照温湿度传感器：检测当前环境光照度、温湿度的值传送给主控板；

（8）雨雪传感器：检测当前环境是否下雨或者下雪，并将相关的参数值传送给主控板；

（9）交流断路器：过流、过压保护（交流设备使用）；

直流断路器：过流、过压保护（直流设备使用）；

（10）220V转12V开关电源：给12V设备提供稳定的电流、电压。

4、相关电器参数

直流设备的工作电压：DC12V；

交流设备的工作电压：AC220V；

设备的额定功率：≤120W；

设备的额定电流：≤10A；

加热杀虫的功率：≤100W；

加热杀虫的温度：持续加热配85℃的温控开关；

雨雪传感器常态功率：0.4W；

光照温湿度传感器功率：0.4W；

光照检测范围：0~65535Lux；

温湿度量程：-40℃~+60℃，0%RH~80%RH；

光照精度：±7%(25℃)；

温度精度：±0.5℃（25℃）；

湿度精度：±3%RH(60%RH,25℃)。

5、系统服务平台软件

（1）可通过软件远程查看设备的运行情况、及设备上传的相关照片；

（2）系统服务平台软件具备数据查看，地图查看，图表自动生成功能，包括设备维护及安装等相关信息；

（3）系统服务平台软件可分级管理，根据不同的权限管理不同的设备；

（4）数据列表查看功能支持不同设备之间、不同区域之间的监测数据一键对比分析。
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