年度号牌采购项目采购内容及要求

1.项目概况

本项目为年度号牌采购项目，包括路灯杆贴号牌批量性的设计、制作、运输工作。本项目采购周期为合同签订后一年。

2.供应商基本要求
注：网上询价供应商在报价时须按照本项目附件2-响应文件内容，上传响应文件，响应文件的内容须符合附件1-采购内容及要求中供应商基本要求的规定，否则将作为无效响应处理（复印件须加盖供应商公章，所有材料全部采用扫描上传方式）

2.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响供应商履行本项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；

2.3报价最低的供应商须提供样品，不符合要求的不确定为成交供应商；

2.4供应商须安排专人（提供专人姓名及联系电话）负责与采购人对接且承诺24小时响应；
2.5供应商具有自主制作加工生产线（包括户内写真机、广告雕刻机、热转印条幅机、户外喷绘机、电脑刻字机、吸塑机等基本设备且具备进口机具）；
2.6供应商须具备平面设计团队（具备平面设计师资质成员不少于5人），全面承担设计、制作号牌的责任，设计、制作团队须保持稳定，对本项目全过程实施管理；

2.7供应商提供的物料应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的物料、质量、技术、安全等标准；

2.8供应商所提供的产品应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用物料来源国使用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准；

2.9供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、耐磨防滑、防水防污、张贴牢固、更新无痕、持久方便、符合国家及用户提出的相关质量标准和技术要求的物资。

3.技术要求

3.1 整体要求

标贴上的字体、符号应整齐醒目，排列均匀，不应模糊不清；表面不应有裂纹和明显的擦伤丝纹以及由影响其清晰的斑点、暗影；黏贴过程不应出现折痕、皱纹、自卷、撕裂和粘结剂渗出现象；标贴颜色应清晰醒目、色泽均匀，不应有泛色。

具体性能要求：

3.2 材料要求

3.2.1 符合国际标准、国家标准和技术规格书的要求，主要材料均要取得相关级别的认证产品。

3.2.2 所有材料符合环保要求并在交付时提供相关环保证明材料，严禁使用环保不达标的产品，产品应达到：无毒、无害、无放射性、无气味。

3.2.3 所有使用的材料为全新产品，严禁残次品进入标识的结构。

3.2.4 粘贴牌应选用在不采用活化或加热的条件下能将标牌牢固地黏贴在平整、光洁、无油污的金属或非金属表面上的粘结材料。

3.2.5 材料具体性能要求

	项   目
	要   求
	备   注

	材料部分

	膜材料
	所有原材料等元件均为全新（未曾作任何用途的）；反光膜材料保持至少5年；5年后反光率降低不大于10%；
材料表面必须要含有UV涂层面(防老化、变黄)；

透明膜透光度：达到70%——95%；

添加防质剂；防止透明膜收缩、变形；

低温凝固，保证透明膜厚度的均匀。
	清澈透明，具有优良抗老化，抗冲击，抗剥落、抗紫外线和耐热性能而且不起泡、不隆起、不起皱。

	环保结构胶
	室温固化的建筑结构粘合剂，在室温下快速固化；

具有对建筑结5构承载快，粘接力强，抗拔拉力大的优良性能；

耐水、耐介质，耐老化性能优良，密封、防潮性好；

粘接对象广泛，可粘接各种石材、大理石砼、金属等；

抗老化，人工加速老化5000小时，无变化。
	表面信息内容粘贴需牢固，无翘边、翘角等现象。

	工艺列表

	标识牌内部
	根据需要设置增光膜、反光膜、匀光膜。
	

	膜材料
	从物体表面去除时不应有粘胶难以撕除等现象；

阻光膜处镂空的图案和透光处图案须完全贴合。
	

	切割
	所有材质的团级文字二维，三维切割必须为电脑数控加工，表面及切割面应光滑无毛刺。
	

	贴膜
	所有贴膜为无尘施工，完成成品应为无水印，无气泡，无伤痕。
	


3.2.6  工艺说明
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4.报价要求

4.1 本项目采用综合单价的报价方式，供应商按照单价进行报价。报价中包含完成本项目所有物料设计、制作、运输费用、应纳增值税及其他未计列的费用。单价确定后，合同期内不予调整，合同期内所涉及的国家政策或法规、标准及市场因素等风险均由成交供应商承担。

4.2如采购人有物料清单以外的新增贴纸需求，供应商应提供设计并制作，价格参照供货清单中相同材质工艺、相近面积（差距不超过10%）进行结算。

5.送样要求
报价截止之日的第二天提供符合采购文件技术要求的样品给采购人审核，样品需与采购人现有号牌完全一致。采购人审核通过方可确定为成交供应商，不通过的按采购文件中要求执行。符合要求的样品由采购人进行封存，作为验收依据。
6.服务要求

6.1 根据采购方工作需求，供应商必须积极响应，联系人员必须保证24小时开机，在需求方发出需求后，必须在2小时内完成接单，要求做出响应并及时处理。若未能及时做出响应和处理导致的一切损失由供应商承担。

6.2 供应商应积极响应需求方的设计要求，接单后12小时内必须有初稿反馈。

6.3 供应商须对甲方提供的保密资料（矢量文件或设计方案）负责，不得公开发表和交流，否则乙方将承担相应的法律和经济责任。

7.付款方式

成交供应商在规定时间内将货物运达到货地点且经采购单位验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后60天内（日历天数），采购单位支付合同总价的95%；验收合格后1年采购单位支付合同总价的5%；

