呼伦贝尔农垦集团有限公司2023年进口马铃薯全程机械设备采购【网上竞价】
技术偏离表

	包号
	名称
	机具型号
	设备品牌
	技术参数要求
	技术响应
	偏离说明

	1
	播种机
	GL430
	格立莫
	外形尺寸：5250x3905x2200mm
配套动力：90 KW
行距：900mm
工作行数：4行
牵引式
	
	

	
	播种机
	GL415
	格立莫
	外形尺寸：2600x3820x1900mm
配套动力：110 KW
行距：900mm
工作行数：4行
悬挂式
	
	

	
	杀秧机
	KS3600
	格立莫
	外形尺寸：2350x4000x1350mm
配套拖拉机功率：>=70 KW
工作宽幅： 3600mm
与拖拉机连接方式：三点悬挂
	
	

	
	料斗式牵引联合收获机
	SE150
	格立莫
	长度：11650mm
宽度：3000/3300mm
高度：4000mm
标配时空重 9500kg
⽆极调节的指状棒筛⽹
料⽃填充优化装置
可卸料料⽃
侧牵引
	
	

	
	侧输出小收获机
	WH200S
	格立莫
	外形尺寸：3800x2100x1250 
配套功率：>=90KW
悬挂式
	
	

	
	轮式自走收获机
	Variton
470
RAD
	格立莫
	长度： 12810-15600mm
行宽90cm 宽度：3870mm
最大载重：26000kg
料斗容量：7000kg
梅塞德斯-奔驰（MTU）发动机OM470 LA：340千瓦/460⻢⼒，欧V排放标准带SCR尾⽓处理装置（AdBlue柴油机尾⽓处理液）。符合EN 590标准的柴油燃料（硫含量最⾼10 ppm）
ISOBUS操控终端- CCI 1200
筛⽹转速⾃动匹配系统
	
	

	
	履带式自走收获机
	Variton
470
TERRA
TRAC
	格立莫
	长度：12740 - 15615mm
行宽90cm 宽度：3855mm
最大载重：30500kg
料斗容量：7000kg
后部橡胶履带（宽x⻓）
800 x 2960 mm
梅塞德斯-奔驰（MTU）发动机OM470 LA：340千瓦/460⻢⼒，欧V排放标准带SCR尾⽓处理装置（AdBlue柴油机尾⽓处理液）。符合EN 590标准的柴油燃料（硫含量最⾼10 ppm）
ISOBUS-操控终端 | CCI 1200
筛⽹转速⾃动匹配系统
	
	

	
	装车堆垛机
	480
	格立莫
	长度（水平位置）-m 16.25
机身宽度 -m 2.54
伸缩输送皮带宽度 -m 0.9
380伏3相50赫兹
可变换的皮带运行速度
持续输送的皮带设计
	
	

	2
	动力驱动耙
	Zirkon12/400
	德国雷肯
	工作宽幅：4米；结构形式：全悬挂；配套动力：120-240马力；耙齿数：32个；耙齿可正反转调节； 耙齿加硬处理 ，长度 34cm； 耙齿快速更换；耙齿转速:330/440；PTO轴转速：1000；配套动力：120-240马力；防石块保护装置；平土器；锯齿镇压器，适用于中质-重质土壤；可与播种机一同使用，实现复式作业。
	
	

	
	液压翻转犁翻转犁
	Europa19/5+1 N100
	德国雷肯
	配套动力：160-270Hp； 挂接方式：全悬挂；犁铧数：6铧（5+1） ，尾铧可拆卸；工作模式：岸上岸下两用犁；工作宽幅：198cm-300cm；单体幅宽：33 cm 、38 cm、 44 cm、 50 cm  四挡调节；犁梁规格：160*160*10mm；犁体间距：100cm； 离地间隙：90cm；轮胎形式：限深运输一体两用轮；液压油缸数：3个；首铧幅宽调整：液压油缸；覆茬部件：小幅犁；安全保护：双面剪切螺栓；尾铧配备剑齿切刀一对；牵引线调整：液压调整，全球专利奥普快克系统，实现零侧牵引力。可根据作业需求，选配合墒器，实现一体式作业。
	
	

	3
	24米喷药机(牵引式）
	AMAZONE.UG3000Super
	阿玛松
	容量;3200L.工作宽幅：24M。7段折叠。三喷头。Amaspray流量控制终端。挂机方式：牵引式；主药箱容积：3200L；清水箱容积：400L；作业宽度：24M；喷杆延长杆：最大1.2M；作业速度：4-16km/h；运输高度：3.3M；运输长度：5.2-5.9M；运输宽度：2.4M；空载重量：2.5-2.9T；刹车系统：无；泵类型：活塞隔膜泵；泵抽吸性能：370L/min；最大注水能力：400L/min；喷洒高度：0.5-2.2M；最大工作压力：＜10 Pa；喷撒压力调整：电动；电脑板：Amaspray+按键控制盒；随速变量调节功能：标配；拌药箱：独立式；拌药箱容量：50L；喷洒区段：7；搅拌器：无极调整；折叠方式：S型液压折叠；喷杆升降：液压升降；喷嘴座类型：三头喷嘴座；喷头数量：3*48个；需求动力：＞130hp；挂接支撑：无极机械调节；产地：德国。
	
	

	4
	拖拉机
	AXION2604
	CLAAS/科乐收
	发动机菲亚特NEF 6 6.7L 6 cyl；功率261HP;后悬挂提升力10200KG；油箱+尿素液箱容积426L+42L; 标准前桥；40 km/h 行驶速度；采埃孚TM 25-28 CVT 变速箱；2个发动机转速记忆+地头机具管理系统 + 12‘’CEBIS 显示屏；单刹车踏板；3.0m快卸连接轴，10孔连接: 用于快速装卸双轮，双轮间距可调；配套快卸轴的4个法兰盘；允许 -30°C启动的冷启动套装；可预热的大号预滤器；发动机制动；"负载敏度液压系统，变量泵流量150升/分钟:变量泵流量更大，能够满足更多大流量液压农机具的需求"；4路电控滑阀；下拉杆，III类挂接方式，钩状；机械式上拉杆，3类挂接方式，钩状；球套装 3/3 + 3/2 类；电控液压后悬挂控制；适用于牵引杆的带挂钩槽的梯子；"牵引杆，3类：销轴直径：32mm，允许水平载荷：91.5 kN允许垂直载荷：1.8-2.7 t"；液压制动；后PTO 540 + 1000 rpm；后PTO轴： 6+20+21键；4点悬浮式驾驶室；12英寸CEBIS触摸屏；普通电控小手柄；空气悬浮，针织座椅；乘客座椅带安全带；手动空调；MP3收音机，蓝牙，USB，SD，；4个顶前部，4个顶后部LED工作灯；2个前部，2个后部，2个侧面LED工作灯；后窗雨刮器；机械式反光镜；驾驶室顶部操控台集成；工具箱；"预装GPS 导航硬件：液压转向阀和角度传感器"；ISOBUS功能及插口；"开放式导航接口：与本土协议导航供应商设备即插即用"；前，600/70 R30 米塔斯，可调轮辋，宽度600毫米；后，650/85 R38 米塔斯，轮辋不可调，宽度650毫米加520/85 R46 米其林，轮辋不可调，宽度520毫米；前部配重900 kg；旋转警示灯。
	
	

	5
	拖拉机
	6M-1654
	约翰迪尔
	整机型式/轮式；整机机架型式/半架；整机驱动型式/四驱；整机外廓尺寸（长X宽X高及部位）mm5200 X (2806-3540) X3000 (驾驶室顶部)；轴距mm2685；常用轮距（前轮/后轮）mm1867/2000；轮距（前轮/后轮）mm前轮 153-2146, 后轮：1682-2730；最小离地间隙及部位mm395 （摆式牵引杆销底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线 的水平距离mm1211；变速箱齿轮副轴孔中心距mm150；最小使用质量kg6800；标准配重（前/后）kg900/964；最小使用比质量kg/kW56.19；挡位数（前进/倒退）/16/16；主变速挡位数/4；副变速挡位数/4X (1+1)；最高设计理论速度km/h29.97；发动机与主离合器联接方式/直联
翻倾防护装置型号/CG112；翻倾防护装置型式/封闭驾驶室；发动机型号/6068HYH01；发动机结构型式/直列，高压共轨；发动机进气方式/增压中冷；发动机气缸数/6；发动机标定功率kW121；发动机额定净功率kW121；发动机标定转速r/min2100；发动机冷却方式/水冷。
	
	

	
	拖拉机
	6M-2104
	约翰迪尔
	整机型式/轮式；整机机架型式/半架；整机驱动型式/四驱；整机用途/一般用途；整机外廓尺寸（长X宽X高及部位）mm5450 X (2806-3540) X3050 (驾驶室顶部)；轴距mm2685；常用轮距（前轮/后轮）mm1867/2000；轮距mm前轮 1536-2146, 后轮：1682-2730；最小离地间隙及部位mm440 （摆式牵引杆销底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线 的水平距离mm1211；变速箱齿轮副轴孔中心距mm150；最小使用质量kg7100；标准配重（前/后）kg1300/964；最小使用比质量kg/kW45.8；挡位数（前进/倒退）/16/16；主变速挡位数/4；副变速挡位数/4X (1+1)；最高设计理论速度km/h31.68发动机与主离合器联接方式/直联；翻倾防护装置型号/CG112；发动机型号/6068HYH08；发动机结构型式/直列，高压共轨；发动机进气方式/增压中冷；发动机气缸数/6；发动机标定功率kW155；发动机额定净功率kW155；发动机标定转速r/min2100；发动机冷却方式/水冷；转向系型式全液压；转向系转向操纵机构/方向盘；转向系转向机构型式/前轮转向
传动系箱体数量、变速箱（器）型式/箱体数量：4个。
	
	

	
	拖拉机
	8R-2704
	约翰迪尔
	整机型式/轮式；整机机架型式/无架；整机驱动型式/四驱；整机用途/一般用途；整机外廓尺寸（长X宽X高及部位）mm6591X (3012-3351) X3402 (至驾驶室顶部)；轴距mm3050；常用轮距（前轮/后轮）mm1882/1828.8；轮距（前轮/后轮）mm1882、1979、2080、2182/1684-2701；最小离地间隙及部位mm380 （牵引杆）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的 水平距离mm2392；变速箱齿轮副轴孔中心距mm400；最小使用质量kg12052；标准配重（前/后）kg200/554；最小使用比质量kg/kW60.68；挡位数（前进/倒退）/16/4；主变速挡位数/16；最高设计理论速度km/h39.9；发动机与主离合器联接方式/直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式/封闭驾驶室；发动机型号/6090RX306；发动机结构型式/直列、六缸、电喷、高压共轨；发动机进气方式/增压中冷；发动机气缸数/6；发动机标定功率kW198.6；发动机额定净功率kW213；发动机标定转速r/min2100；发动机冷却方式/水冷；空气滤清器型号/RE596319；空气滤清器型式/干式；排气管消声腔外形尺寸（直径X长）mm352X1190
排气管消声腔质量kg43.6；驾驶员座椅型号/SE06；安全带型号/F151435；转向系型式/全液压；传动系箱体数量、变速箱（器）型式/箱体数量：4个。
	
	

	
	拖拉机
	8R-3004
	约翰迪尔
	整机型式/轮式；整机机架型式/无架；整机驱动型式/四驱；整机用途/一般用途；整机外廓尺寸（长X宽X高及部位）mm6613 X (3012-3351) X3407 (至驾驶室顶部)；轴距mm3050；常用轮距（前轮/后轮）mm1882/1828.8；轮距（前轮/后轮）mm1882、1979、2080、2182/1684-2701；最小离地间隙及部位mm376 （牵引杆）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的；水平距离mm2392；变速箱齿轮副轴孔中心距mm400；最小使用质量kg12112；标准配重（前/后）kg200/554；最小使用比质量kg/kW54.93；挡位数（前进/倒退）/16/4；主变速挡位数/16；最高设计理论速度km/h39.9；发动机与主离合器联接方式/直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号/CG131；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式/封闭驾驶室。发动机型号/6090RX307；发动机结构型式/直列、六缸、电喷、高压共轨；发动机进气方式/增压中冷；发动机气缸数/6；发动机标定功率kW220.5；发动机额定净功率kW235；发动机标定转速r/min2100；发动机冷却方式/水冷；空气滤清器型号/RE596319；空气滤清器型式/干式；排气管消声腔外形尺寸（直径X长）mm0352X1190；排气管消声腔质量kg43.6；驾驶员座椅型号/SE06；驾驶员座椅生产厂/Faurecia；安全带型号/F151435；安全带生产厂/Indiana Mills & Manufacturing Inc；转向系型式/全液压；转向系转向操纵机构/方向盘；转向系转向机构型式/前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式/箱体数量：4个、全动力换挡；主变速位置和主变速换挡方式/主变速位置：在第1箱中、动力换挡。
	
	


	注：1、供应商根据所投标段填写技术偏离表。

2、供应商须严格按照技术参数提供产品，采购农机具技术参数不允许偏离，参数将作为内蒙古产权交易中心有限责任公司最终审核和采购人到货验收的重要依据，如有造假采购人有权委托内蒙古产权交易中心有限责任公司取消其成交资格。

	
	
	
	供应商名称： （盖章）
	
	

	
	
	
	日  期：
	
	




