呼伦贝尔农垦集团有限公司2023年国产马铃薯全程机械设备采购【网上竞价】
技术偏离表

	包号
	名称
	机具型号
	技术参数要求
	技术响应
	偏离说明

	1
	动力起垄机
	3zmp-360C
	长*宽*高：3890*2240*1452；机器质量：2300kg；输入转速：1000r/ming；配套动力：≥73kw；工作行数：4行；刀盘旋转直径：770mm；刀轴形式：通轴；
	
	

	
	动力中耕机
	3ZMP-360D
	外观尺寸（长*宽*高）：2325*4010*1750mm；机器质量：1900kg；输入转速：540r/min；配套动力：≥73kw；作业行数：4行；刀片数量：8+16+16+16+8个；刀片旋转外径：487mm；
	
	

	
	动力中耕机
	3ZMP-360D
	外观尺寸（长*宽*高）：2325*4010*1750mm；机器质量：1900kg；输入转速：540r/min；配套动力：≥73kw；作业行数：4行；刀片数量：8+16+16+16+8个；刀片旋转外径：487mm；
	
	

	
	拌种机(拌药）
	5ZB-5BY
	主体长*宽*高：2300*1472*1375，药罐车长*宽*高：1613*880*1105；主体重量：440kg；药罐车重量：120kg；作业效率：4500kg/h；料筒驱动电机功率：1.5kw；料筒体积：1000L；药箱容积350L；
	
	

	
	国产8吨转运车
	5SY-8
	型号：5SY-8;名称：马铃薯输送运输车；结构型式：牵引式；外形尺寸（长*宽*高）：7440*2240*2270mm；整备质量：2830kg；配套功率：≥100kw；载重：8t；输送皮带速度：0-0.3m/s可调；行走速度：≤35km/h；工作效率：35t/h；
	
	

	
	输送带
	5S1-60
	业外形尺寸（长×宽×高） mm 8060*1100*(1100-1400)；最大倾斜角度°4；机器质量 kg 703；最大处理能力 t/h 40
伤薯率 ％ ≤1；滚筒电机功率 Kw 0.55/0.75；滚筒电机转速 m/s 0.42/0.84；滚筒电机数量 个 1；电源形式 / 380V交流电；输送带形式 / 约16m平整多层输送带；输送带厚度：7mm；
	
	

	
	手选平台
	5XW-60
	外型尺寸 mm 7700*2546*1345；重量 kg 1912；最大处理能力 t/h 60；最大升高量：360mm；伤薯率：≤1%；上层输送形式：网筛链棍式；上层输送网筛节距：45mm；上层输送网筛宽度：1200mm；上层输送驱动电机功率：1.5kw；上层网筛输送速度：0-0.4m/s；上输送电机变频范围：0-50HZ;杂物输送带形式：平带式；杂物输送带宽度：600mm；杂物输送带电机功率：0.75kw；杂物输送带最大输送速度:0.4m/s;两侧投料口宽度：165mm；两侧投料口长度：4000mm；中间投料口宽度：260mm；两侧人员最大总数：10个；电源形式：380V交流电；操控形式：配电箱按钮；
	
	

	
	马铃薯装车机
	5SZC-80
	行走形式：牵引；外形尺寸5280*2424*3237mm；最大倾角（地面/二臂最大倾角）：131°，（地面/一臂最大倾角）28.5°；重量2754KG；最大输送量：80t/h；最大输送速度：1.1m/s；输送带宽度：（总宽）1038mm，（挡板宽度）：850mm；输送带驱动形式：液压马达；动力方式：电机带动齿轮泵；电机功率：11kw；齿轮泵型式：双联泵；邮箱体积：90L；电源要求：AC380V,50HZ；操控型式：无线遥控器+按钮；
	
	

	
	接收料斗
	5XF-60
	外形尺寸（长*宽*高） mm 7570*4600*2500；机器质量 kg 5450；最大处理能力 t/h 田间30，仓库60；吨料耗电量：≤5kw.h/t；泥土清除率 % ≧95；分选准确率 % ≧90；马铃薯损伤率 % ≦2；
	
	

	2
	风东力清选机
	1600-A1-1600
	额定电压 V 380
装机容量 KW 105
工作效率 t/h 50-100
入料口高度 mm 1000
入料口宽度 mm 3200
成品出料口高度 mm 1050可调
泥土出料口高度 mm 660
外形尺寸 mm 15800×4260×3880
整机重量 kg 15500
	
	

	3
	轮胎/轮辋
	窄胎-前后轮
	前轮：380/85R30带轮毂；后轮380/90R46带轮毂
	
	

	4
	装载机
	XG955K
	发动机型号（SC9DF220.1G4）额定功率162KW;变速箱形式：行星式动力换挡。档位数：前二后一，驱动桥形式：干式桥，轮胎规格：23.5-25额定转速2000r/min;运输全长7740mm;运输全宽3000mm;运输全高3500mm;额定载荷5000kg最大掘起力180KN;卸载高度3220Mm;操作质量17200Kg最大转向角35度;转弯半径（轮胎中心）5730mm;转弯半径（运输位置铲斗外侧）6650mm;提升时间5.8s;三项和11s;前进、转向角度：35，离去角：27，轴距mm：2880轮距mm:2240,后退1档11.5、16km/h，;前进、后退 2档38km/h，;燃油箱容积320L;液压油箱容积295L;最小离地间隙500mm;最大卸载高度3220mm;相应最大卸载距离1185mm;燃油箱容积320L液压油箱容积295L
	
	

	
	装载机
	LG939F
	发动机云内85千瓦，额定转速Rmin2400,最大扭矩n.m420最小转弯半径(mm)(右前轮外缘) 6500 轴距 (mm) 2850
理论爬坡能力(°) 25 空载提升时间(s) 5.8
最大行驶速度(Km/h) 33 空载下降时间(s) 3.94
最大卸料高度(mm) 3600 空载卸料时间(s) 1
卸料距离(mm) 600 三项和时间(s) 10.74
卸料角(°)理论值 35 最大掘起力(kN) 51最大牵引力KN48
斗容（m³） 1.1 最大牵引力(kN) 48卸载高度：3.6米
铲斗宽度/深度(mm) 2235/565  额定功率85.排量 L:3.76变速箱:临工重特280分体 双高速。斗容M3：1.1立方,额定工作荷载KG2000工作质量KG6000车长MM：7000车宽MM2235车高MM2970轮胎16-70-24
	
	

	5
	随车吊
	F5
	型号：CLW5250JSQ6SZF5
玉柴270马力发动机，
法士特9档变速箱，
10吨后桥，
1100钢丝胎，
上装威龙牌12吨4节臂吊机
，加装单腔后支腿，
8.5米货箱（货箱边厚2mm，底厚3mm）
后双桥吊机工作半径15.2米，外形尺寸长11950mm*宽25500mm*高3920；mm
货箱尺寸：长8500；mm*宽2450；mm*高550mm
	
	

	
	自卸车
	CDW3181A2Q6
	（总质量: 18000(Kg)，整备：7810(Kg)额定载质量Kg:10605轴荷:kg6500/11500驾驶室：2080排半（准乘3人）最高车速km/h:80；轴距：3650mm
发动机： WP4.1NQ190E61（潍柴190马力）162千瓦
货箱内尺寸（mm）： 4440×2200×800|底5边3|五开门
外廓尺寸（mm）：6740x2360x2780
液压：前置正推式油缸φ130
前后桥：CZ1450FU/CZ1530DU(4.875)
轮胎：10.00R20钢丝胎×6车架：280×10-800
前后板簧：11/11+9液压缸：前置正推式油缸φ130
配置：手控换向阀、四翻转座、105Ah免维护电瓶、180L铝合金燃油箱、中控门锁(包含电动门窗)、1MPa、电动空调
底牌型号：CDW3181A2Q6重汽王牌；V36驾驶室；车载卫星定位终端；空调；普通后视镜；HW95508S变速器(直)+花键取力器；G036D自调臂前轴(鼓)；D100C自调臂单后桥(鼓)；单层车架(10/250)；149L/153R(11/11+9)；液压助力方向机；公路版；标准版排气系统；ABS(4S/4M)；保险杠(金属)；180L铝合金燃油箱；尾灯防护罩；电动门窗+中控门锁；普通车轮+10.00R20 18PR；钢制储气筒；免维护电瓶；4.875；MP3；4440×2200×800;液压系统:前置正推式油缸φ130，有副梁，轴距3.65;材质:高强钢;边底厚度:底5边3;副梁:有副梁;开门方式:五开;后板结构:门中门侧开;底板结构:四纵梁;顶盖结构:无;翻转支架:四翻转;货物类型:1;载质量:8000;
	
	

	6
	导航
	北斗农机自动驾驶系统QY210PRO  (星基版)
	控制器内置接收机型号GPS:L1C/A、L2C,GLO:L1OF、L2OF, GAL:E1B/C 、 E5B, BDS:B1l 、 B2l, QZSS:L1C/A、L2C，
L-Band多星多频接收机， 支持星基。地基与星基可自由切换。星基收敛时间 2分钟，地基收敛时间    1 分钟。
内置惯性组合导航 DEM_SENSOR_V1_0，组合导航模组，结构外壳说明ModICE® ME，IP67 防护等级，物理接口，工业级接插件，Molex 33472-20xx、，TNC、SMA，交互灯，通信、差分、GNSS 状态，自带交互灯显示工作状态，结构尺寸、重量，150*130*40，300g，供电，12V，9~16V，功耗，不大于 5w，功能，AB 直线；自适应曲线；
系统功能描述：速度范围，0.8~25Km/h，适配车型，轮式拖拉机，前轮转向，集成千寻SDK显示器防护等级，IP65，LCD，屏幕尺寸，10.1"，1280*800 亮 度 750cd/M2，TP，触摸屏，支持 10 点电容式触摸屏 ，G+G，喇叭，内置，内置 4Ω/2W，法拉电容，5.4V/10F，系统硬件配置，CPU，型号，Qualcomm SDM450,Octa-core ARM Cortex-A53 64-bitCPU @ 1.8 GHz，RAM，2GB，ROM，16GB，Sensor，陀螺仪，无线通信，WIFI，WIFI 模块，2.4G+5G WiFi,IEEE802.11 g/b/n /ac，Bluetooth，内置，BT2.1+EDR/3.0/4.1/4.2 BLE，3G/4G，内置，模块型号：SC60CEYB-16GB-UGAD cat6 (LTE 4G CHINA)LTE FDD ：B1/B3/B5/B8LTE TDD：B34/B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA：B34/B39WCDMA ：B1/B8 CDMA2000/EVDO：BC0 GSM：900/1800MHz，M1,M2,M3 接口功能扩展，M1 PORT(12pin)，扩展，RS232 UART*2DC11V output 500mA*3 Input IO（9-36V)*1 RS485*1，M2 PORT(10pin)，扩展，CAN *2，1 路输入 IO（2-36V）*1电源输入，B+，B- ，ACC (9-36V 输入)，M3 PORT(8pin)，扩展，USB-HOST*1Camera*2，接口：USB device，USB，Micro-USB X1，USB HOST，USB type-A 接 口 x1，双 SIM Card，3G/4G SIM卡，标准 SIM 卡接口x1+E-SIM 卡，TF Card，扩展外置存储，支持 SDHC*1 max：128GB，GNSS，Fakra，Fakra C 型接口*1，4G，Fakra，Fakra D 型接口*1，M1,M2,M3, 接口，功能扩展，12pin/10pin/8pin，按键，开机键，开机按键 x1，软件配置，操作系统，操作系统版本，Android 9.0，可靠性，工作环境，工作温度，-20℃~+70℃ 湿度:0 ~90 RH，存储温度，-30 °C to 85 °C，震动，ISO16750 / MIL-STD-810G，认证，ROHS 认证，方向盘和电机主要功能：故 障 LED 指 示 ，CAN 总线组网控制，驱动器内部温度监测，过流、过载保护，过压、欠压保护，温度保护，堵转、飞转保护电机短路保护技术参数：额 定 电 压 12V，额定转矩 6 N.m ，额 定 电 流 8.5A，额定功率 50W，额定转速 80r/min ，分辨率 49000，电源电压 9-28 VDC，最大连续电流 6 A，最大峰值电流 12A（1s 过流保护），PWM 开关频率 10 kHz，工作温度：-25 ~ +55℃，储存温度：-35 ~ +65℃，湿度：5 --90 RH 、有凝露（25℃），防护等级：IP65，正向淋雨；
天线
天线结构，四馈点，双层叠加结构，支持卫星信号：GPS：L1/L2/L5; BDS，B1/B2/B3; GLONASS，G1/G2/G3，Galileo：El/E5a/E5b/E6，最大增益 Peak Gain*，≥5.0dBi@Fc，极化方式 Polarization，右旋圆极化（RHCP），天线轴比@天顶，≤1.5dB，Axial Ratio@zenith，水平面覆盖角度，360°，特性阻抗，50 ohm，相位中心误差，≤2.0mm，相位中心重复性，≤1.0mm，低噪声放大器特性 LNA，工作频段，1170MHz~1290MHz，1559MHz~1605MHz，低噪放增益 LNA Gain*，40±2.0dB（Typ. @25°C），群时延差，≤15ns，噪声系数，≤2.0 dB@25°C , Typ.（Pre-filtered），输出驻波比，≤1.8:1 typ. 2.0:1max，工作电压，3.0~16V DC，工作电流，≈45mA，
机械结构与环境特性
天线尺寸，Φ152mm*67.5mm，射频输出接口，TNC ( Female)，天线外壳 ，PC+PBT，产品重量，≈380g，安装方式，5/8-11 和磁铁吸盘，工作温度，－40℃～＋85℃，储存温度，－45℃～＋85℃，湿度，95% No-condensing，防水性能，IP67。
	
	


	注：1、供应商根据所投标段填写技术偏离表。

2、供应商须严格按照技术参数提供产品，采购农机具技术参数不允许偏离，参数将作为内蒙古产权交易中心有限责任公司最终审核和采购人到货验收的重要依据，如有造假采购人有权委托内蒙古产权交易中心有限责任公司取消其成交资格。
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