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技术偏离表

	包号
	名称
	机具型号
	生产企业
	技术参数要求
	技术响应
	偏离说明

	1
	轮式拖拉机
	6M-2104
	约翰迪尔
	整机型式/轮式；整机机架型式/半架；整机驱动型式/四驱；整机用途/一般用途；整机外廓尺寸（长X宽X高及部位）mm5450 X (2806-3540) X3050 (驾驶室顶部)；轴距mm2685；常用轮距（前轮/后轮）mm1867/2000；轮距mm前轮 1536-2146, 后轮：1682-2730；最小离地间隙及部位mm440 （摆式牵引杆销底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线 的水平距离mm1211；变速箱齿轮副轴孔中心距mm150；最小使用质量kg7100；标准配重（前/后）kg1300/964；最小使用比质量kg/kW45.8；挡位数（前进/倒退）/16/16；主变速挡位数/4；副变速挡位数/4X (1+1)；最高设计理论速度km/h31.68发动机与主离合器联接方式/直联；翻倾防护装置型号/CG112；发动机型号/6068HYH08；发动机结构型式/直列，高压共轨；发动机进气方式/增压中冷；发动机气缸数/6；发动机标定功率kW155；发动机额定净功率kW155；发动机标定转速r/min2100；发动机冷却方式/水冷；转向系型式全液压；转向系转向操纵机构/方向盘；转向系转向机构型式/前轮转向
传动系箱体数量、变速箱（器）型式/箱体数量：4个。
	
	

	
	轮式拖拉机
	8R-2304
	约翰迪尔
	整机型式/轮式；整机机架型式/无架；整机驱动型式/四驱；整机用途/一般用途；整机外廓尺寸（长X宽X高及部位）mm6591X (3012-3351) X3408 (至驾驶室顶部)；轴距mm3080；常用轮距（前轮/后轮）mm1882/1828.8；轮距（前轮/后轮）mm1780、 1882、 1979、 2080、 2182/ 1684〜2701；最小离地间隙及部位mm371 （牵引杆）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的 水平距离mm2392；变速箱齿轮副轴孔中心距mm400；最小使用质量kg11602；标准配重（前/后）kg200/0；最小使用比质量kg/kW68.61；挡位数（前进/倒退）/16/4；主变速挡位数/16；最高设计理论速度km/h39.9；发动机与主离合器联接方式/直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号/CG131；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式/封闭驾驶室；发动机与主离合器联接方式/直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号/CG131；发动机型号/6090RX305；发动机结构型式/直列、六缸、电喷、高压共轨；发动机进气方式/增压中冷；发动机气缸数/6；发动机标定功率kW169.1；发动机额定净功率kW184；发动机标定转速r/min2100；发动机冷却方式/水冷；空气滤清器型号/RE596319；空气滤清器型式/干式；转向系型式/全液压；转向系转向操纵机构/方向盘；转向系转向机构型式/前轮转向
传动系箱体数量、变速箱（器）型式/箱体数量：4个。
	
	

	
	轮式拖拉机
	8R-2704
	约翰迪尔
	整机型式/轮式；整机机架型式/无架；整机驱动型式/四驱；整机用途/一般用途；整机外廓尺寸（长X宽X高及部位）mm6591X (3012-3351) X3402 (至驾驶室顶部)；轴距mm3050；常用轮距（前轮/后轮）mm1882/1828.8；轮距（前轮/后轮）mm1882、1979、2080、2182/1684-2701；最小离地间隙及部位mm380 （牵引杆）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的 水平距离mm2392；变速箱齿轮副轴孔中心距mm400；最小使用质量kg12052；标准配重（前/后）kg200/554；最小使用比质量kg/kW60.68；挡位数（前进/倒退）/16/4；主变速挡位数/16；最高设计理论速度km/h39.9；发动机与主离合器联接方式/直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式/封闭驾驶室；发动机型号/6090RX306；发动机结构型式/直列、六缸、电喷、高压共轨；发动机进气方式/增压中冷；发动机气缸数/6；发动机标定功率kW198.6；发动机额定净功率kW213；发动机标定转速r/min2100；发动机冷却方式/水冷；空气滤清器型号/RE596319；空气滤清器型式/干式；排气管消声腔外形尺寸（直径X长）mm352X1190
排气管消声腔质量kg43.6；驾驶员座椅型号/SE06；安全带型号/F151435；转向系型式/全液压；传动系箱体数量、变速箱（器）型式/箱体数量：4个。
	
	

	
	轮式拖拉机
	8R-3004
	约翰迪尔
	整机型式/轮式；整机机架型式/无架；整机驱动型式/四驱；整机用途/一般用途；整机外廓尺寸（长X宽X高及部位）mm6613 X (3012-3351) X3407 (至驾驶室顶部)；轴距mm3050；常用轮距（前轮/后轮）mm1882/1828.8；轮距（前轮/后轮）mm1882、1979、2080、2182/1684-2701；最小离地间隙及部位mm376 （牵引杆）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的；水平距离mm2392；变速箱齿轮副轴孔中心距mm400；最小使用质量kg12112；标准配重（前/后）kg200/554；最小使用比质量kg/kW54.93；挡位数（前进/倒退）/16/4；主变速挡位数/16；最高设计理论速度km/h39.9；发动机与主离合器联接方式/直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号/CG131；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式/封闭驾驶室。发动机型号/6090RX307；发动机结构型式/直列、六缸、电喷、高压共轨；发动机进气方式/增压中冷；发动机气缸数/6；发动机标定功率kW220.5；发动机额定净功率kW235；发动机标定转速r/min2100；发动机冷却方式/水冷；空气滤清器型号/RE596319；空气滤清器型式/干式；排气管消声腔外形尺寸（直径X长）mm0352X1190；排气管消声腔质量kg43.6；驾驶员座椅型号/SE06；驾驶员座椅生产厂/Faurecia；安全带型号/F151435；安全带生产厂/Indiana Mills & Manufacturing Inc；转向系型式/全液压；转向系转向操纵机构/方向盘；转向系转向机构型式/前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式/箱体数量：4个、全动力换挡；主变速位置和主变速换挡方式/主变速位置：在第1箱中、动力换挡。
	
	

	
	联合收获机
	S760+625F割台/巴西
	约翰迪尔
	结构型式：轮式自走全喂入;配套发动机牌号型号：6090HH021;配套发动机结构型式：直列，顶置气门（4气门）， 空-空中冷器，柴油涡轮增压;配套发动机气缸数量缸：6;配套发动机标定功率kW：239;配套发动机标定转速r/min：2200;整机外形尺寸（长X宽X高）mm：13480x8500x3870;整机质量kg：21748 （带割台）;割台工作幅宽mm：7700；最小离地间隙mm：400；割刀型式：往复式；喂入量kg/s：13；作业挡位：1〜3档；作业速度km/h：2.0〜7.0 （小麦）；1.7-5.0 （水稻）；作业小时生产率 hm2/h：1.6-3.0 （小麦）；1.3-2.3 （水稻）；单位作业量燃油消耗量：kg/hm2；小麦W34；水稻W42；割台搅龙型式；伸缩指式螺旋搅龙；拨禾轮型式：偏心弹齿；拨禾轮直径mm ：01067；拨禾轮板数个：6；脱粒机构布置方式；纵向。含有测产功能。
	
	

	
	导航
	ATI 9008YR
	约翰迪尔
	转向控制型式液压；处理器型号Embedded Microprocessor 800Mllz；内存128 MB RAM；硬盘1 NAND；操作系统及软件版本Win CE ；显示终端尺寸及分辨率10. 4 w /640X480px ；接口种类2个CAN接口，2个 RS-232 接口， 2 个 USB2. 0接口, 1个以太网 ；数据输入输出协议USB 2. 0, Ethernet, CAN, RS-232；卫星接收机类型及频点LI: 1575. 42± 1.023MHz L2:1227.6+10.23MHz L5:1176. 45+12MHz Bl:1561.098±2. 046MHz B2:1207. 14 + 2. 046MHz ；卫星接收机 主板固件版本3. 80G；卫星接收机通道数StarFire™ 3000:66 StarFire™ 6000:255卫星接收机接口种类CAN 接口/ USB2.0/以太 网接口；卫星接收机差分类型WAAS, HGNOS, RTCM, RTK, StarFire；卫星接收机数据更新率1、 5、 10；卫星接收机 接收天线型式内置天线；角度传感器型号规格RE575331 （因机型而异）；电磁阀型号规格RE561721 （因机型而异）；转向控制器 主板固件版本见车载计算机；卫星天线和卫 星接收机集成。
	
	

	2
	轮式拖拉机
	AXION2604
	CLAAS/科乐收
	发动机菲亚特NEF 6 6.7L 6 cyl；功率261HP;后悬挂提升力10200KG；油箱+尿素液箱容积426L+42L; 标准前桥；40 km/h 行驶速度；采埃孚TM 25-28 CVT 变速箱；2个发动机转速记忆+地头机具管理系统 + 12‘’CEBIS 显示屏；单刹车踏板；3.0m快卸连接轴，10孔连接: 用于快速装卸双轮，双轮间距可调；配套快卸轴的4个法兰盘；允许 -30°C启动的冷启动套装；可预热的大号预滤器；发动机制动；"负载敏度液压系统，变量泵流量150升/分钟:变量泵流量更大，能够满足更多大流量液压农机具的需求"；4路电控滑阀；下拉杆，III类挂接方式，钩状；机械式上拉杆，3类挂接方式，钩状；球套装 3/3 + 3/2 类；电控液压后悬挂控制；适用于牵引杆的带挂钩槽的梯子；"牵引杆，3类：销轴直径：32mm，允许水平载荷：91.5 kN允许垂直载荷：1.8-2.7 t"；液压制动；后PTO 540 + 1000 rpm；后PTO轴： 6+20+21键；4点悬浮式驾驶室；12英寸CEBIS触摸屏；普通电控小手柄；空气悬浮，针织座椅；乘客座椅带安全带；手动空调；MP3收音机，蓝牙，USB，SD，；4个顶前部，4个顶后部LED工作灯；2个前部，2个后部，2个侧面LED工作灯；后窗雨刮器；机械式反光镜；驾驶室顶部操控台集成；工具箱；"预装GPS 导航硬件：液压转向阀和角度传感器"；ISOBUS功能及插口；"开放式导航接口：与本土协议导航供应商设备即插即用"；前，600/70 R30 米塔斯，可调轮辋，宽度600毫米；后，650/85 R38 米塔斯，轮辋不可调，宽度650毫米加520/85 R46 米其林，轮辋不可调，宽度520毫米；前部配重900 kg；旋转警示灯。
	
	

	
	轮式拖拉机
	AXION2804
	CLAAS/科乐收
	发动机菲亚特NEF 6 6.7L 6 cyl；功率284HP;后悬挂提升力10200KG；油箱+尿素液箱容积426L+42L;标准前桥；40 km/h 行驶速度；采埃孚TM 25-28 CVT 变速箱；2个发动机转速记忆+地头机具管理系统 + 12‘’CEBIS 显示屏；单刹车踏板；3.0m快卸连接轴，10孔连接: 用于快速装卸双轮，双轮间距可调；配套快卸轴的4个法兰盘；允许 -30°C启动的冷启动套装；可预热的大号预滤器；发动机制动；"负载敏度液压系统，变量泵流量150升/分钟:变量泵流量更大，能够满足更多大流量液压农机具的需求"；4路电控滑阀；下拉杆，III类挂接方式，钩状；机械式上拉杆，3类挂接方式，钩状；球套装 3/3 + 3/2 类；电控液压后悬挂控制；"牵引杆，3类：销轴直径：32mm，允许水平载荷：91.5 kN允许垂直载荷：1.8-2.7 t"；液压制动；后PTO 转速540/540 ECO + 1000 rpm；后PTO轴： 6+20+21键；4点悬浮式驾驶室；12英寸CEBIS触摸屏；普通电控小手柄；空气悬浮，针织座椅；乘客座椅带安全带；手动空调；MP3收音机，蓝牙，USB，SD，；4个顶前部，4个顶后部LED工作灯；2个前部，2个后部，2个侧面LED工作灯；后窗雨刮器；机械式反光镜；驾驶室顶部操控台集成；工具箱；"预装GPS 导航硬件：液压转向阀和角度传感器"；ISOBUS功能及插口；"开放式导航接口：与本土协议导航供应商设备即插即用"前，600/70 R30 特瑞堡TM900 - IF，可调轮辋，宽度600毫米；后，650/85 R38 特瑞堡TM900，轮辋不可调，宽度650毫米加520/85 R46 米其林，轮辋不可调，宽度520毫米，前部配重1200 kg；旋转警示灯。
	
	

	
	轮式拖拉机
	XERION 4000 TRAC（前后双轮，导航）
	CLAAS/科乐收
	TRAC概念-固定驾驶室版，四个同等大小的轮胎，提供最佳土壤保护，增加牵引力，使效率最大化；CMATIC无极变速箱，可在发动机转速下实现最大性能和最低油耗的完美呈现；应用广泛、可全年午休的进行各种作业，从春季的土壤耕作、施肥、青贮窖工作，甚至是特殊的作业，例如大麻收获、木材切削、机场或清雪服务等。铂金斯6缸直列发动机；起动机：24伏；气缸数：6；排量：12.5升；发动机额定转速：2000转/分钟；额定功率（按照97/68/EC标准）：295千瓦/401马力；最大功率（按照ECE R 120 标准）：317千瓦/431马力；最大扭矩：1932牛米；油箱容积：1000升；前后桥的设计为在50公里/小时的速度下，最高可达15吨承载能力；6个不同的特殊转向程序；转弯半径：15.7米；双轮，增加地面接触面积，减少地面压力，提供更大的牵引力；轮距：3600毫米；最高行驶速度：50公里/小时。
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	整地机械
	深松机Karat 9/400U（防过载保护）
	德国雷肯
	挂接方式：全悬挂；配套动力：140-200马力；工作深度：30cm；相邻铲齿距离：28cm；铲齿宽度：6cm；作业宽度：4米；运输宽度：4米；铲齿个数：14个；耙片数：8个；主梁数：3排，主梁间距：70cm；液压可折叠：否；标配铲齿形式：深松铲齿；安全保护：弹簧自动防过载安全保护装置（在遇到石块等异物的时候，犁柱向上抬起，之后又迅速回位）；镇压器：双圆笼镇压器（碎土，平整地）；深松铲快速更换；该机型通过一次作业，即可实现深松、覆土、碎土、镇压、平整地功能。
	
	

	
	整地机械
	深松机Karat 9/300U（防过载保护）
	德国雷肯
	挂接方式： 全悬挂；配套动力： 105-150HP；工作深度：30cm；相邻铲齿距离：27cm；铲齿宽度：6cm；作业宽度：3米；运输宽度：3米；铲齿个数：11个；耙片数：6个；主梁数：3排；主梁间距：70cm；液压可折叠：否；标配铲齿形式：深松铲齿；安全保护：双面剪切螺栓；镇压器：双圆笼镇压器（碎土，平整地）；深松铲快速更换；该机型通过一次作业，即可实现深松、覆土、碎土、镇压、平整地功能。
	
	

	
	翻转犁
	翻转犁Europa19/5+1 N100
	德国雷肯
	配套动力：160-270Hp； 挂接方式：全悬挂；犁铧数：6铧（5+1） ，尾铧可拆卸；工作模式：岸上岸下两用犁；工作宽幅：198cm-300cm；单体幅宽：33 cm 、38 cm、 44 cm、 50 cm  四挡调节；犁梁规格：160*160*10mm；犁体间距：100cm； 离地间隙：90cm；轮胎形式：限深运输一体两用轮；液压油缸数：3个；首铧幅宽调整：液压油缸；覆茬部件：小幅犁；安全保护：双面剪切螺栓；尾铧配备剑齿切刀一对；牵引线调整：液压调整，全球专利奥普快克系统，实现零侧牵引力。可根据作业需求，选配合墒器，实现一体式作业。
	
	

	
	整地机械
	Diamant 16 6+1 L100 Onland，LEMKEN液压翻转犁（岸上岸下两用）
	德国雷肯
	配套动力：300-400马力；犁铧形式：栅条犁；犁铧数：7铧（6+1），尾铧可拆卸；工作模式：岸上岸下两用犁；三种工作模式：1种岸下模式、2种岸上模式；工作深度调节：液压调节；工作宽幅:231cm-350cm；单体幅宽：33cm、38cm、44cm、50cm 四挡调节；犁梁规格：160*160*10mm；犁体间距：100cm；离地间隙：85cm；轮胎形式：限深运输一体两用轮；覆茬部件：小幅犁；安全保护：双面剪切螺栓；尾铧配备剑齿切刀一对；牵引线调整：实现零侧牵引力。可根据作业需求，选配合墒器，实现一体式作业。
	
	

	
	整地机械
	苗床整地机System-Kompaktor S 400 GAMMA
	德国雷肯
	挂接方式： 全悬挂；作业宽度 ：400cm；运输宽度： 400cm；液压可折叠： 否；耙齿形式： 伽玛弹齿；弹齿数量： 36个；碎土辊：2个；平土器：2个；十字镇压辊：1个；配套动力： 95-155HP；耙齿采用平行四边形结构可确保耙地及均匀的作业深度能够均匀粉碎土块，同时可以达到很好的合墒效果；深度调节无需工具只要通过简单地拔插插销就可以完成；十字镇压器保证良好的镇压平整效果可与播种机联合，实现复式作业。
	
	

	
	整地机械
	Karat 10/500KUA(半旋、折叠，弹簧保护)
	德国雷肯
	类别：多功能深松联合整地机；拖拉机挂接形式：半悬挂；运输状态：液压可折叠，运输行走轮；运输宽度：3米；工作宽幅：5米；配套动力：175-350马力；主梁：3排；深松铲个数：16个；耙片数：10个 ；相邻铲间距：31cm；主梁间距：100cm；铲齿宽度：6cm；离地间隙80cm；油缸：2个；轮胎：2个；保护装置：双面剪切螺栓及弹簧防过载；双圆笼碎土镇压器；深松铲快速更换；多种铲尖形式可选，实现不同作业需求。
	
	

	
	整地机械
	动力驱动耙Zirkon12/400
	德国雷肯
	工作宽幅：4米；结构形式：全悬挂；配套动力：120-240马力；耙齿数：32个；耙齿可正反转调节； 耙齿加硬处理 ，长度 34cm； 耙齿快速更换；耙齿转速:330/440；PTO轴转速：1000；配套动力：120-240马力；防石块保护装置；平土器；锯齿镇压器，适用于中质-重质土壤；可与播种机一同使用，实现复式作业。
	
	

	
	整地机械
	灭茬缺口圆盘耙Rubin 9/400KUA
	德国雷肯
	配套动力：140-200马力；拖拉机挂接方式：半悬挂式；是否液压折叠：是；耙片数:32个；耙片形式：大缺口耙片，且每个耙片独立，单体仿形；耙片角度：耙片与地面的角度20°，前排耙片与前进方向成17°角，后排耙片与前进方向成14°角；耙片直径：620mm；耙片厚度：6mm；缺口耙片间距：25cm；两排耙片错位间距：12.5cm；轴承：免维护轴承；梳理耙齿：2排；工作宽度:4m；运输宽度：3m；重量（KG）不含镇压器：3652；安全保护：弹簧保护，每个耙片带自动防过载保护装置，遇到硬物耙片可自动弹起不损坏耙片；镇压器形式：双圆笼碎土辊；可折叠：是；单个耙片弹簧防过载保护：是；产品特性:1.通用型的圆盘耙，适用于大面积的作业;2.适用于荒地、秸秆地、玉米茬地或是高茬地灭茬作业，也适用于播前苗床准备整地作业; 3.圆盘耙片直径大，厚度仅为6毫米，入土能力强最大深度可达到15-20cm；4.圆盘耙片采用免维护的径向推力轴承，无需保养，从而大大降低保养维护的费用;5.具备强大张力弹簧同时能够保证即使在坚硬的土壤中作业也能保持一致精准的工作深度；在遇到坚硬的异物，比如石块的时候耙片能够独自向上位移，螺旋弹簧装置保证在耙片通过异物之后又能够迅速恢复到原位。
	
	

	
	整地机械
	灭茬缺口圆盘耙Rubin 10/600kua（防过载保护）
	德国雷肯
	配套动力：210-300马力;拖拉机挂接方式：半悬挂式；是否液压折叠：是；耙片数:48个；耙片直径：645mm；耙片厚度：6mm；耙片与地面的角度20°，前排耙片与前进方向成17°角，后排耙片与前进方向成15°角；工作宽度:6m；工作深度调节：液压调节；运输宽度：3m；离地间隙：80cm；主梁间距：120cm；重量（KG）不含镇压器:4,700;运输宽度:3m;镇压器形式:双圆笼碎土辊;单个耙片弹簧防过载保护:是;产品特性:1.通用型的圆盘耙，适用于大面积的作业;2.适用于荒地、秸秆地、玉米茬地或是高茬地灭茬作业，也适用于播前苗床准备整地作业;3.圆盘耙片直径大，入土能力强;4.圆盘耙片采用免维护的径向推力轴承，无需保养，从而大大降低保养维护的费用;5.具备强大张力弹簧同时能够保证即使在坚硬的土壤中作业也能保持一致精准的工作深度；在遇到坚硬的异物，比如石块的时候耙片能够独自向上位移，螺旋弹簧装置保证在耙片通过异物之后又能够迅速恢复到原位。
	
	

	4
	播种机
	甜菜专用精量点播机12行（电驱传动）Monopill 6.0m rigid 12 row E-drive
	格兰
	机型：12行；种箱容积：9升；工作幅宽：6.0米；行距：50厘米；株距：无极调整，可平行播种或菱形播种；驱动形式：电机驱动，可随时在车内关闭任意播种行，可随时增加或减少每公顷下种量；配套动力：90-120马力；变速箱：配置七档变速箱，株距调整更精准；播种盘转速与拖拉机行驶速度相同，方向相反，可实现零速落种，落地高度离地面仅3厘米，保证精确落种，播种精确，播深、种间距均匀一致，可保证甜菜个体生长均匀，便于后期的机械收获；前后压种轮可靠耐用，压力一致性好；重载型播种单体，可进行保护性播种；可播种甜菜种子规格：3.5-4.75毫米；监控形式：配备电子落种监控，缺种漏种可报警，可随时检测每公顷下种数量及作业面积等；播种开沟形式：前部采用重型圆盘开沟器开沟，中部播种中心下种，后部采用橡胶镇压轮镇压；运输牵引形式：标配顺向牵引装置，方便转场、转运。
	
	

	5
	喷药机
	UF1201喷药机（背负式）24米
	阿玛松
	主药箱容积：1350L；清水箱容积：180L；喷杆长度：24m；喷杆延长杆：最大1.2m；作业速度：4-16km/h；喷洒高度：0.5-2.2；运输高度：2.4m；运输长度：1.9m；运输宽度：2.4m；空载重量：1012kg；连接方式：三点悬挂式；需求动力：＞120hp；泵类型：6缸活塞隔膜泵；泵抽吸性能：250L/min；最大工作压力：＜10Bar；喷撒压力调整：电动；控制盒：Amspray+按键控制盒；打药量控制：随速自动调整；喷洒区段数量：5；搅拌器控制：无极调整；拌药箱：独立式；药罐内部清洗功能：标配；折叠方式：液压折叠；喷杆升降：液压升降；喷杆单侧折叠：选配；喷嘴座类型：三头喷嘴座；喷头数量：3*48；选配前置药箱：FT1001；选配前置药箱标定容量：1000L。
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	播种机
	MAESTRO LV迈斯拓2BFM-18A
	德国豪狮
	作业宽度（米）6.60；运钩宽度（米）2.60；长滚（米）800；重量（千克）3860；种箱容积（升）800；肥箱容积（升）1600；PPF-肥盘数量12；种盘数量18；种盘压力（千克）90-220
行距（厘米）22-30(行距可调）；限深轮直径40；镇压轮直径30；播种深度1.5-9；无压回流5；双作用控制阀3；落种点高度45；驱动方式气动式液压风机驱动；播种作物：玉米、大豆、高粱；作业速度（千米/小时）8-15作业效率（亩/小时）79-119；动力需求（马力）230-260
；电机数量18。
	
	

	
	播种机
	普伦多PRONTO4DC
	德国豪狮
	作业宽度（米）4、运输宽度（米）3、运输高度（米）2.95、长度（米）6.9、重量/配PPF-肥盘(千克）4745/5600、双种箱容积（升）3800（40:60）、PPF-肥盘数量14、PPF-肥盘压力（千克）最大200、种盘数量28、种盘压力（千克）5-120、行距（厘米）14.3、轮式镇压辊尺寸7.5-16AS、轮胎镇压辊直径（厘米）78、作业速度（千米/小时）10-20、作业效率（亩/小时）60-120、动力需求（马力）180-210。
	
	

	
	播种机
	播种机FOCUS 4TD
	德国豪狮
	工作宽度（米）400；运输宪度（米）2.98；运输高度（米）3.35；长度（米）9.84；最小重量（千克）8240；双箱容积（升）5000(20001:30001/40:60)；上料口尺寸（米）前 0.66x1 22/后0 66×1.68；双箱上料高度（米）2.95；支撑轮轮胎尺寸 Seite 15 0/55-17；轮胎镇压轮尺寸210/95-24 AS；轮胎镇压轮直径（厘米）100；钩齿数量14；单行钩齿间距（厘米）57.2；错位间距（厘米）28.6；框架高度（厘米）75；移放力（千克）张力高度（厘米）630/26；播种单体数量14/28；行距（厘米）28.6/14.3；盘压 种盘（千克）5-120；种盘/镇压轮（厘米）34；作业速度（千米/小时）6-10；动力需求（千瓦/马力)150-220/200-300；双向油路控制阀2；无压回流阀（最大巴）1；液压风机油量(升/分)35-45；下悬挂连接Kat. Il--III/IV--IV
牵引杆连接方式牵引环直径 58-79 毫米；球头连接K 80。
	
	

	7
	播种机
	气吹免耕播种机ASF-450
	马特马克
	配套动力（HP） 130-150；行数 15；行距（CM） 30可调；作业宽度（CM） ≥450；机具结构特性 播种单体支架分体式布置，液压系统浮动控制实现对地仿形；机具作业特性 UST地表下播种技术、免耕播;可作中耕机和苗床整地机使用；种箱容积（L） ≥2000；肥箱容积（L） ≥1000；运输宽度(CM) ≤290；适合耕种作物 谷物、油菜、牧草；大梁结构 三段式独立大梁；风机驱动方式 液压马达驱动；开沟器形式 UST开沟器、配安全螺栓；种子运输方式 气吹式；种箱检查平台 标配；挂接方式 牵引式；重量 ≥3650；进口品牌 国内组装。
	
	

	
	播种机
	气吹免耕播种机ASF-600
	马特马克
	配套动力（HP）：170-200，行数：20，行距（CM）：30可调，作业宽度（CM）：≥600，种箱容积（L）：≥2000，肥箱容积（L）：≥1000，运输宽度(CM)：≤300，风机驱动方式：液压马达驱动，开沟器形式：UST开沟器、配安全螺栓，种子运输方式：气吹式，机具作业特性：UST地表下播种技术、免耕播;可作中耕机和苗床整地机使用。
	
	

	8
	秸秆还田机
	秸秆还田机LEOPARD320
	马斯奇奥
	动力需求140-200HP。工作宽度：325CM。运输宽度：349CM。回转直径：657MM。甩刀数量：68+34。重量：1356KG。
	
	

	
	精量播种机
	MTR-6气吸式精量播种机（重型）
	马斯奇奥
	行数6；行距25-60厘米；机架长度300厘米；重量930公斤；种箱容量36*6升；肥箱容量2*160升；配套马力100马力。
	
	

	注：1、供应商根据所投标段填写技术偏离表。

2、供应商须严格按照技术参数提供产品，采购农机具技术参数不允许偏离，参数将作为内蒙古产权交易中心有限责任公司最终审核和采购人到货验收的重要依据，如有造假采购人有权委托内蒙古产权交易中心有限责任公司取消其成交资格。

	
	
	
	供应商名称： （盖章）
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