呼伦贝尔农垦集团有限公司2023年度国产农机具采购【网上竞价】
技术偏离表

	包号
	名称
	机具型号
	技术参数要求
	技术响应
	偏离情况

	6
	岸上岸下翻转犁
	岸上岸下翻转犁5铧（深松、深翻两用犁铧）
	型号：1LYFT-G550型液压翻转犁；结构形式：悬挂式，调幅犁；工作状态*外形尺寸（长*宽*高）：5600*3000*1800mm；翻转机构形式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：主：5*2；副：5*2；犁体幅宽：500mm；犁铧类型：通用型（凿型）；可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作宽幅：2500mm；犁轮类型：限深，运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：150-300mm；油缸型号：翻转：DZ90/45-234、侧拉：DZ100/50-120；油缸数量：2个；
	
	

	
	岸上岸下翻转犁
	岸上岸下深翻两用翻转犁G-1LYFT-550(4+1)带合墒器
	型号：1LYFT-G550型液压翻转犁；结构形式：悬挂式，调幅犁；工作状态*外形尺寸（长*宽*高）：5600*3000*1800mm；翻转机构形式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：主：5*2；副：5*2；犁体幅宽：500mm；犁铧类型：通用型（凿型）；可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作宽幅：2500mm；犁轮类型：限深，运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：150-300mm；油缸型号：翻转：DZ90/45-234、侧拉：DZ100/50-120；油缸数量：2个；
	
	

	
	翻转犁
	翻转犁7铧
	型号：1LYFT-750；结构型式：液压翻转调幅犁；外形尺寸：运输状态（长*宽*高）：9000*1800*3000mm，工作状态（长*宽*高）：9250*3250*1750mm；与拖拉机配套连接方式：半悬挂；翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：φ110，数量2个；犁体数量：7*2个，类型：栅条，工作宽幅：350、400、450、500，调幅犁调整幅宽范围：2450-3500mm；犁轮（限深轮）类型:橡胶，数量2个，限深轮调节范围：100mm；其他油缸型号：φ80、φ100，数量2个；
	
	

	17
	输送机
	螺旋输送机LS250-8.0
	功率4.0千瓦，筒直径250mm.输送长度8m.
搅盘升降。
	
	

	24
	清粮机械
	四合一种子清选机 5XJZ-3.0A
	整机生产率（小麦）t/h3；整机功率kw12.15；外形尺寸长×宽×高mm5670×2327×3550；整机重量t3.4；机架台面高度 mm800；轮距mm3300；喂入口高度 mm870；提升机生产率（小麦） t/h4.5；配套电机电机型号 kw90S-1.1；电机转速r/min1450；三角胶带型号A型L=1956L=17532数量2条；振动筛振动筛筛面上层500×1260；比重台面积下层 00×1150；比重台台面形状梯形；筛理面积m22.6；台面倾角纵向0°～10°；横向0°～1.5°；振幅0.5～5；振动频率 次/min930；振动方向角30°～50°；振动电机型号JXZ-0.55-6；功率kw0.55；转速 r/min930；窝眼滚筒筛滚筒转数r/min43；滚筒筛直径大窝筒 mmφ490～φ528；小窝筒mmφ470～φ530；窝眼滚筒工作长度  mm2470；减速电机型号XWY4-35-3.0；转速  r/min43；吸风机型号4-72№4.4A（B×18）；转数  r/min2900；全压kg/m2210～258；流量m3/h12000～7950；配套电机型号132S；功率kw7.5；转速r/min2900。
	
	

	28
	种子包衣机
	5BY-5B
	生产率：5000kg/h;破损率：W0.2%,包衣合格率： N98%,整机功率：2.3KW,药种配比调节范围：1： 25-1： 200,供药桶容量：55L,外型尺寸: 2600*850*2300mm
	
	

	31
	地衡
	地衡150吨
	模块化钢结构秤台 3 m×18 m 4 节、数字称重传感器 QSD-40T 10 只、数字称重控制仪表 XK3190-DS10P 1 只、数字防浪涌接线盒 JXH-10 1 只、大屏幕显示器 DPM-6 英寸 1 台、汽车衡运输 SCS-150T、汽车衡安装费SCS-150T、四节 U 型钢结构秤台，材质 Q235B，盖面钢板厚度 10 毫米，端板厚度 14 毫米，承重板厚度 30 毫米，U 型主梁高度 350 毫米
	
	

	37
	发动机总成
	麦克唐M100发动机总成QSB3.3
	麦克唐M100割晒机专用，型号:QSB3.3,厂家:康明斯，功率:74kw,转速:2600/min，进气形式:涡轮增压中冷，电器系统12v。
	
	

	
	发动机总成
	迪尔1404发动机总成
	约翰迪尔1404配套，东方红发动机；柴油机；135马力。
	
	

	注：1、供应商根据所投标段填写技术偏离表。

2、供应商须严格按照技术参数提供产品，采购农机具技术参数不允许偏离，参数将作为内蒙古产权交易中心有限责任公司最终审核和采购人到货验收的重要依据，如有造假采购人有权委托内蒙古产权交易中心有限责任公司取消其成交资格。
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