呼伦贝尔农垦集团有限公司2023年度进口农机具采购【网上竞价】
技术偏离表

	包号
	名称
	机具型号
	生产企业
	技术参数要求
	技术响应
	偏离说明

	6
	播种机
	MAESTRO LV迈斯拓2BFM-18A
	德国豪狮
	作业宽度（米）6.60；运输宽度（米）2.60；长度（米）8.00；重量（千克）3860；种箱容积（升）800；肥箱容积（升）1600；PPF-肥盘数量12；种盘数量18；种盘压力（千克）90-220
行距（厘米）22-30(行距可调）；限深轮直径40；镇压轮直径30；播种深度1.5-9；无压回流5；双作用控制阀3；落种点高度45；驱动方式：气动式液压风机驱动；播种作物：玉米、大豆、高粱；作业速度（千米/小时）8-15；作业效率（亩/小时）79-119；动力需求（马力）230-260；电机数量18。
	
	

	
	播种机
	普伦多PRONTO4DC
	德国豪狮
	作业宽度（米）4.00；运输宽度（米）3.00；运输高度（米）2.95；长度（米）6.90；箱体容积：2800、双种箱容积（升）3800（40:60）；PPF-肥盘数量14；PPF-肥盘压力（千克）最大200；种盘数量28；种盘压力（千克）5-120；行距（厘米）14.3；轮式镇压轮尺寸7.5-16AS；轮胎镇压轮直径（厘米）79、作业速度（千米/小时）10-20、作业效率（亩/小时）60-120、动力需求（马力）95-130/130-180。
	
	

	
	播种机
	播种机FOCUS 4TD
	德国豪狮
	工作宽度（米）4.00；运输宪度（米）2.98；运输高度（米）3.35；长度（米）9.84；最小重量（千克）8240；双箱容积（升）5000(20001:30001/40:60)；上料口尺寸（米）前 0.66x1 22/后0 66×1.68；双箱上料高度（米）2.95；支撑轮轮胎尺寸 Seite ：15 0/55-17；轮胎镇压轮尺寸210/95-24 AS；轮胎镇压轮直径（厘米）100；钩齿数量14；单行钩齿间距（厘米）57.2；错位间距（厘米）28.6；框架高度（厘米）75；释放力（千克）张力高度（厘米）630/26；播种单体数量14/28；行距（厘米）28.6/14.3；盘压 种盘（千克）5-120；种盘/镇压轮（厘米）34；作业速度（千米/小时）6-10；动力需求（千瓦/马力)150-220/200-300；双向油路控制阀2；无压回流阀（最大巴）1；液压风机油量(升/分)35-45；下悬挂连接Kat. Il--III/IV--IV；牵引杆连接方式：牵引环直径 58-79 毫米；球头连接：K80。
	
	

	注：1、供应商根据所投标段填写技术偏离表。

2、供应商须严格按照技术参数提供产品，采购农机具技术参数不允许偏离，参数将作为内蒙古产权交易中心有限责任公司最终审核和采购人到货验收的重要依据，如有造假采购人有权委托内蒙古产权交易中心有限责任公司取消其成交资格。

	
	
	
	供应商名称： （盖章）
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