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一、采购内容 
	序号
	名称
	数量
	材料编码

	1
	LED25W路灯光源
	762
	0201052604010001

	备注
	1.数量按实际供货量结算。


[bookmark: _Toc69309034][bookmark: _Toc69367723][bookmark: _Toc68772841][bookmark: _Toc85554788][bookmark: _Toc69196730][bookmark: _Toc69220050]二、光源电器的一般要求
（一）产品必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。同时包括其他未明示的相关的最新国家及江苏省现行的技术规范及相关要求文件等。
1.GB/T 13259  高压钠灯。
2.GB/T 14044  管型荧光灯用镇流器性能要求。
3.GB/T 15042  灯用附件放电灯(管型荧光灯除外)用镇流器的性能要求。
4.GB/T 15144  管型荧光灯用交流电子镇流器性能要求。
5.GB 17625.1 电磁兼容  限制  谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)。
6.GB 17625.2  电磁兼容  限制  对每相额定电流≤16A 且无条件接入设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限值。
7.GB 17743  电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。
8.GB 18489  管型荧光灯和其他放电灯线路用电容器  一般要求和安全要求。
9.GB/T 18595  一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求。
10.GB/T 19655  灯用附件启动装置(辉光启动器除外)性能要求。
11.GB/T 7921  《均匀色空间和色差公式》。
12.GB 19652 放电灯（荧光灯除外）安全要求。
13.GB/T 18661 金属卤化物灯(钪钠系列)。
14.GB/T 24458 陶瓷金属卤化物灯 性能要求。
15.GB 19573 高压钠灯能效限定值及能效等级。
16.GB 16844 普通照明用自镇流灯 安全要求。
17.GB/T 17263 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求。
18.GB 16843 单端荧光灯的安全要求。
19.GB/T 17262 单端荧光灯 性能要求。
20.GB 18774 双端荧光灯安全要求。
21.GB/T 10682 双端荧光灯 性能要求。
22.GB 19044普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级。
23.GB 19415单端荧光灯能效限定值及节能评价值。
24.GB 20054金属卤化物灯能效限定值及能效等级。
25.GB 19043普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级。
26.其他国家及江苏省现行标准规范、图集等。
[bookmark: _Toc85554789]三、LED25W光源电器的具体要求
	序号
	型号
	显色性(Ra)
	光通量
(Lm)
	光效(Lm/W)
	色温(K)
	尺寸(mm)
	理论平均寿命（小时）
（不小于）
	螺口

	1
	25W LED路灯光源
	≥80
	≥3500
	≥140
	2800-3200
	直径：55-62
长度：160-168
	50000
	E27

	备注
	1.该表格内容为光源电器投标时需要提供检测报告的必要内容（除理论寿命与螺口可不作为检测报告提供内容，但仍应满足上述表格内要求）。
2.该表格内容同时为光源电器投标中标后抽检时必要的的检测项目。
3.中标后，招标人在招标文件中未尽表述的检测内容，在与中标人协商后，仍可进行检测，并应符合相关要求。


[bookmark: _Toc85554791]四、光源电器的检测要求
1.开标时，投标单位提供LED25W光源的安全检测报告必须符合最新国家相关标准且合格，并且电气参数等性能报告必须符合招标文件的最低要求。
2.开标时，投标单位必须提供LED25W光源的电气参数性能指标不低于投标时所对应样品电气参数性能指标的承诺书（格式自拟），否则做无效响应处理。
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4.总报价含本采购文件内要求的所有检测费用（包括抽检费用）。
中标人对所投产品需了解其安装环境及可能发生的各种突发情况，全面考虑产品所需达到的各项指标。对质保期内产品无法正常工作的情况承担维护工作及费用。对可能因其他原因导致产品无法正常工作的情况，需举证说明，及时通知采购单位，否则视为产品质量问题。
5.提供光源电器安装说明书。
6.LED25W光源质保2年。
7.除特殊要求外，尺寸公差按照GB-T1804的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。
8.LED25W光源系列必须有中国能效标识且能效等级在二级及以上（中国能效标识网备案且能查询到https://WWW.energylabel.gov.cn）。
五、开标时检测报告所需含有的内容及要求
	序号
	型号
	显色性(Ra)
	光通量
(Lm)
	光效(Lm/W)
	色温(K)
	尺寸(mm)
	理论平均寿命（小时）
（不小于）
	螺口
	备注

	1
	LED25W路灯光源
	≥80
	≥3500
	≥140
	2800-3200
	直径：55-62
长度：160-168
	50000
	E27
	

	备注
	1.该表格内容为光源电器投标时需要提供检测报告的必要内容（除理论寿命与螺口可不作为检测报告提供内容，但仍应满足上述表格内要求）。



