附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所需一台SSL VPN设备。
二、采购内容及具体要求
	序号
	名  称
	主要参数要求
	单位
	数量

	1
	H3C SecPath F1000-AI-60
	（1）采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块；

（2）IPSEC吞吐量：2Gbps， IPSEC VPN隧道数：4000，SSL吞吐量：600Mbps ，SSL并发用户数：6000；

（3）单台配置千兆以太网电接口≥14个，千兆光口≥12个,万兆光口≥4个，可扩展槽位≥2个，250W交流电源模块≥2个；

（4）设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；

（5）支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单;支持超过8000种特征的攻击检测和防御；

（6）支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率；

（7）支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署。
	台
	1

	2
	VPN授权
	SSL VPN 100个用户授权，含认证客户端
	项
	2


三、供货要求及供货期

1.供货期：供应商应在合同签订后15天内将全部货物运至采购人指定交货地点并通过验收。验收时须提供原设备厂家技术支持承诺函和质保函并加盖公章。
2.供应商需负担运输费、安装调试费等，所有费用均已计入投标总价，采购人不再额外支付任何费用。
四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币9万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保3年，自验收合格之日起算；
3.成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点，经采购单位验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的发票，采购单位支付90%货款，剩余10%作为质保金，质保期结束后一次性结清。
