[bookmark: _Toc32412_WPSOffice_Level1]尚安路定制型LED庭院灯-A技术文件
1、 清单
	序号
	灯具名称
	光源
	功率
	数量
	单位
	预算价（元）
	材料编码

	1
	定制型LED庭院灯-A
	LED
	40W
	[bookmark: _GoBack]27
	套
	1800
	0105010140000001

	备注
	1.整灯一体报价（报价中含有运输费等所有费用）。
2.根据成交供应商的成交单价，按实际供货量结算。






2、 投标须知
（1） 常规要求
1．成交后灯具供应阶段，投标人确定的灯具将视情况抽样检测。
2．成交后，提供灯具安装说明书。
3．成交后，按要求提供灯具实样一套，需进行供货前评审，评审通过后方能供货。
4．报价含灯罩出线：出线为RVV3×2.5mm² +2×1mm² ,长度不小于灯杆高度。
5．每套灯具报价需含一套安装辅材（具体材料清单见下图）：
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                       （示意图 ）          
面板 8*25螺丝 D8弹簧垫 D8螺母 卡式熔壳 卡式熔芯 
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(示意图)
热镀锌螺母D16 热镀锌加大垫片D16

庭院灯安装辅材：热镀锌螺母D16(8个/套)、热镀锌加大垫片D16(8个/套)、304/2B不锈钢8*25螺丝(2个/套)、304/2B不锈钢D8垫片(4个/套)、304/2B不锈钢D8弹簧垫(2个/套)、304/2B不锈钢D8螺母(2个/套)、面板(1块/套)、卡式熔壳(1个/套)、4A卡式熔芯(1个/套)。
6．质保：庭院灯灯头（含LED光源）整灯质保5年以上，庭院灯灯杆质保10年以上不掉漆、不生锈、喷塑不褪色。
7．本招标文件中未标注公差的，按照GB-T1804的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。
（2） 整灯（含灯具、灯杆等）外形及尺寸示意图
[image: 3.2M铝方灯(1)-Model2][image: IMG_256]














(外形及尺寸示意图)

（3） 服务要求
1. 供货要求
中标单位自收到订单2日内提供详细的供货计划表，未按计划表供应相关材料所导致的人员、机械窝工、工期延误等经济损失由中标单位承担。中标单位自订单收到起3天完成供货，供货地点为采购单位指定地点，签收日期为采购单位签收日期。
灯具、配件和附件等应同时提供，未同时供货的视为未按要求供货，其中灯具、支架、防坠落装置应是已组装状态。
2. 施工过程中的服务
中标单位需明确现场服务的技术人员名单。在采购单位施工期间提供调试、配合服务工作，人员数量和调试进度应符合现场需求，否则由此产生的误工等费用从质保金中扣除，中标单位的响应时间为24小时。
3. 质保期责任
质保期内，出现灯具损坏等质量问题的，由乙方无条件更换并承担相关维修费用（含人工、机械、管理等费用），乙方应提供充足的备品备件，且不得低于每笔订单同款灯具总量的2%，必须在接到甲方通知12小时内响应、48小时内送至甲方指定地点。乙方未按前述期限内完成的，甲方有权另行采购、维修，相关费用（产品采购费用、更换维修费用）由乙方承担，并有权直接从剩余应付货款、质保金中扣除。
3、 技术通则要求
（1） 灯具应符合的技术标准
产品必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
1．GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验。
2．GB7000.201灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具。
3．GB7000.203灯具第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具。
4．GB/T10485道路车辆—外部照明和光信号装置环境耐久性第二部分第15条中对透光罩的要求。
5．GB 4208外壳防护等级（IP代码）。
6．GB/T 4208外壳防护等级（IP代码）。
7．GB/T 17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。
8．GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)。
9．QB/T1551灯具油漆涂层。
10．QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层。
11．CJJ45城市道路照明设计标准。
12．GB-T1804一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差。
其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。
（2） [bookmark: _Toc1793]庭院灯技术要求
[bookmark: _Toc14090]<一>灯具部分的具体要求
[bookmark: _Toc23425][bookmark: _Toc13723][bookmark: _Toc328][bookmark: _Toc4110][bookmark: _Toc28447][bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc1176][bookmark: _Toc6546]1．外形尺寸和外观质量
（1）灯具外形尺寸见灯具技术参数表。
（2）灯具外观及尺寸需与图片一致（见下文附图）。
（3）灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗，无损伤、变形、涂层剥落，透光罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷，灯杆表面喷超耐侯防涂鸦涂料。
[bookmark: _Toc1199][bookmark: _Toc4530][bookmark: _Toc19104][bookmark: _Toc28868]2．安全要求
[bookmark: _Toc29147][bookmark: _Toc16367][bookmark: _Toc10142][bookmark: _Toc10606][bookmark: _Toc16557][bookmark: _Toc23696]灯具应符合GB7000.1及GB7000.203的要求。当GB7000.1及GB7000.203与“灯具一般要求”有冲突时，以“灯具一般要求”为准。
3．光源要求
LED颗粒应满足拥有LM-80认证，采用原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。采用全模块化结构设计，模块可以现场拆换，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，可随意组合。
[bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc18961][bookmark: _Toc4270][bookmark: _Toc19980][bookmark: _Toc31812][bookmark: _Toc30033]4．灯具一般要求
（1）灯具散热设计要先进合理，灯具适应温度：-40℃～+50℃。灯具工作湿度环境：≤95%RH。
（2）灯具引出线为RVV3×2.5mm² +2×1mm² 电线，长度不小于灯杆高度，芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。
（3）有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。
（4）灯具的浪涌保护器应独立设置，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。
（5）LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于97%。正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~25000h内年损坏率不应高于3%。
（6）电器绝缘等级：Class I。
[bookmark: _Toc17624][bookmark: _Toc7064][bookmark: _Toc15203][bookmark: _Toc25052][bookmark: _Toc14136][bookmark: _Toc27516]5．材料要求
（1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
（2）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢制成，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。
（3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。
[bookmark: _Toc22548][bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc21146][bookmark: _Toc23148]6．结构要求
（1）灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。
（2）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为304/2B不锈钢材料或铜材质。
（3）灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。
[bookmark: _Toc1906][bookmark: _Toc24577][bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc27482][bookmark: _Toc17082][bookmark: _Toc24603]7．灯具驱动电源的要求
（1）可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。驱动电源交货前须附原厂供货证明。
（2）驱动电源可实现0-10V无极调光。
（3）驱动电源需确保可接受采购方单灯控制器控制。
（4）驱动电源防护等级不低于IP65。
[bookmark: _Toc6094][bookmark: _Toc9364]8．电磁兼容等要求
（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB/T 17743的要求。
（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。
（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。
（4）LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。
（5）LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。
[bookmark: _Toc10479][bookmark: _Toc15302][bookmark: _Toc23592][bookmark: _Toc21333][bookmark: _Toc2186][bookmark: _Toc8155]9．耐腐蚀性
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上涂层应符合QB/T 1551中II类使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。压克力或PC材料部分保证5年不发黄（如有）。
10.模拟安装条件（一）：
	

灯具系统安装条 件

	道路类别：
	园路

	
	道路宽度 (m)：
	5

	
	车道数
	/

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	3

	
	灯杆的安装间距S(m)
	20

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	0

	
	灯具仰角（度）
	0

	
	灯具维护系数
	0.7


11.在上述道路模拟安装条件下照明需满足以下要求：
（1）路面平均照度Eav（Lx）维持值不低于5Lx。
（2）路面最小照度Emin（Lx）维持值不低于1Lx。
12.照明眩光限值(如下表）
	级别
	最大光强Imax（cd/1000lm）

	
	 ≥70°
	≥80°
	≥90°
	>95°

	2
	---
	100
	20
	---

	备注
	表中给出的是灯具在模拟安装就位后与其向下垂直轴形成的指定角度上任何方向上的发光强度。


13.材质和工艺：Q235优质钢材
14.灯具颜色：RAL7046,可根据业主要求调整
15.附件：含所有安装所需附件
<二>灯杆部分的具体要求
1．材质要求
灯杆尺寸按照所提供图纸制作。灯杆及灯具外壳采用优质Q235钢材，壁厚3mm。供货时附生产厂家“产品质量证明书”。法兰盘材质为12毫米Q235优质钢板，供货时附钢材生产厂家“产品质量证明书”。法兰盘安装孔中心距为300×300mm，见灯杆加工尺寸示意图。灯杆底部法兰采用内外焊接，不能有加强筋。整灯重量见下表：
	名称型号规格
	喷塑前整灯重量(公斤)
	喷塑后整灯重量(公斤)

	庭院灯
	54
	54.5

	备注：允许重量公差范围为±5%。


2．加工工艺要求
整个杆体及部件焊接要求不应低于图示要求，应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准。要求提供焊接探伤报告。
3．喷塑要求
表面喷塑处理，不允许做磨砂喷塑，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。
（1）喷塑表面涂层平均厚度应达到85μm 以上。
（2）喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。
（3）喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。
（4）喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。
[bookmark: _Toc15113]4．颜色要求
RAL7046。可根据采购单位要求更换其他颜色。
5．配置要求
[bookmark: _Toc13459]检修门内配置304/2B不锈钢螺丝（母）和304/2B不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置304/2B不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的镀锌螺母，具体尺寸和数量详见灯杆图纸要求。必须配置接地螺栓。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺；检修门采用304/2B不锈钢中空三角防盗螺栓固定。
（3） 灯具检测要求
1) [bookmark: _Toc30365]说明
所有检测机构均必须为“国家级权威检测机构”。
2) [bookmark: _Toc6588]灯具不同阶段检测项目
表一：投标时以及中标后灯具必须的检测项目
	[bookmark: _Toc1568]样品要求

	测试方式
	类型
	序号
	测试内容
	达标要求

	现场测量
	外观
	1
	尺寸
	灯具尺寸为200mm×200mm，高度为3200mm；

	检测
报告
	材质
	2
	灯具及灯杆材质
	Q235优质钢材，厚度3mm。附生产厂家“产品质量证明书”

	
	光学及模拟配光
（在本招标文件上述模拟安装条件下）
	3
	整灯系统总功率（W）
	≤44

	
	
	4
	色温(K)
	3000±200

	
	
	5
	单灯功率因数
	≥0.90

	
	
	6
	一般显色指数
	≥70

	
	
	7
	灯具色容差(SDCM)
	≤5

	
	
	8
	路面平均照度Eav（Lx）维持值
	≥5

	
	
	9
	路面最小照度Emin（Lx）维持值
	≥1

	
	
	10
	照明眩光限值≥80°最大光强Imax（cd/1000lm）
	≤100

	
	
	
	照明眩光限值≥90°最大光强Imax（cd/1000lm）
	≤20

	
	
	11
	整灯光效（含透光罩）(lm/W)
	≥90

	
	安全
	12
	防护等级
	≥IP65

	
	
	13
	安全与试验要求
	符合本文件“三、庭院灯技术要求中‘安全要求’”。

	备注
	1.供应商自行送检，送至国家级权威机构检测，检测结果必须满足技术文件相关指标要求（其中1-13项为必须满足项，有一项不满足的按废标处理），同时需自行提供符合采购文件要求的防涂鸦抗粘贴涂料的检测报告（检测报告不合格按废标处理），检测费由磋商供应商承担。
2.该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。






3) 灯杆的检测内容 表二
	序号
	检测项目
	要求

	1
	是否有合格探伤报告
	符合采购文件要求

	2
	尺寸要求
	参考技术文件内容，技术文件内规定了尺寸误差范围的按照技术文件执行，未标注公差的，按照GB-T1804的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。

	3
	喷塑要求
	颜色是否一致

	
	
	是否符合采购文件要求

	4
	法兰
	法兰厚度

	
	
	安装孔间距及尺寸是否符合采购文件要求

	5
	材质
	符合采购文件要求

	6
	接地
	是否有接地螺栓或接地线连接孔

	7
	杆体
	满足技术文件要求

	8
	灯杆重量
	满足技术文件要求

	9
	门板
	满足技术文件要求

	10
	配件
	满足技术文件要求


（4） [bookmark: _Toc694]所有设施运输要求
1) [bookmark: _Toc28100]说明
技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。
包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。
2) [bookmark: _Toc5657]运输用基本设备及常用材料
a. 行车；b.叉车；c.各种规格的胶合板垫木；d.带塑料保护套的钢丝绳、紧固拉钩套件、花兰螺丝、捆绑器、钢钉；e.晴纶卷、橡胶板、稻草绳；f.钢制打包带；g.发泡塑料（喷塑杆专用）；h.尼龙绳（用于替代目前喷塑杆包装中使用的草绳）；i.胶合板配件箱；j.木料切割机；k.镀锌螺丝及螺母（用于小部件固定）。
在运输、装卸等环节，必须做好成品保护，确保货物完好无损。所有措施费用含在投标报价中。
4、 灯具详细参数
1) 庭院灯灯具详细技术参数要求
	定制型LED庭院灯-A

	透光罩：抗紫外线聚碳酸酯(PC)透光罩（透明）(可根据甲方要求调整)

	LED颗粒：COB
	整灯系统总功率：≤44W 

	整灯光效:≥90lm/W

	显色指数:(CRI)＞70
	灯具色容差:≤5SDCM

	单灯功率因数:≥0.90
	整灯防护等级：≥IP65

	色温： 3000K±200K
	输入电压：176-264V/50-60Hz

	灯具外型及尺寸均须如下图一致。

	[image: 3.2M铝方灯(1)-Model1]
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	说明：
1.灯具尺寸须与图示一致，灯具外壳及灯杆均为3mm优质Q235钢材。
2.灯具为上开盖形式(上盖打开有限位装置，灯具维护时无需手扶上盖)。灯具采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。灯具防护等级≥IP65，同时不得有蚊虫进入灯具的情况。
3.灯具内需敷设RVV3×2.5+2×1电线至灯杆检修门，其中3×2.5为电源线（芯线颜色为红、蓝及黄绿双色），2×1为控制线（芯线颜色为分别为红色(正极)及蓝色(负极)）。
4.驱动电源放置在灯具上部上开盖内(驱动电源应有独立的散热装置)，位置设置合理，拆装方便。灯具内线路排布美观且科学合理方便维修。电线接头须采用电线快速插拔接头。
5.为了不影响检测，灯具检测时（中标前检测，中标后抽检及投标时提供的检测报告）按透明的透光罩检测相关数据，而实际供货时按采购人要求提供透明透光罩、乳白透光罩两种灯具（数量未定），两种不同透光罩灯具不分开报价。



2) 庭院灯检修门、防盗盖板制作示意图
[image: 庭院灯cad图-1-model2]
门板及铰链制作方式参照《城市照明图集》（苏Z02-2014）。
防盗盖板根据招标单位要求进行配置。
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