附件一：采购内容及要求

一、项目概述
参照《中华人民共和国国家环境保护标准HJ 355-2019》中对出水仪表实际水样比对要求，为保证常州市城市排水有限公司戚墅堰污水厂、江边污水厂出水在线仪表数据的正常和稳定，现对其仪表月度比对试验服务进行招标。
二、服务清单
★参加本次维修服务的供应商需具有有效的检验检测机构资质认定证书，简称CMA（证书扫描件须同报价单一并上传，原件在成交后核查）。
	序号
	型号
	地址
	单位
	数量

	1
	COD
	江边污水厂
	套
	1

	2
	总磷
	
	套
	1

	3
	总氮
	
	套
	1

	4
	氨氮
	
	套
	1

	5
	PH
	
	套
	1

	6
	COD
	戚墅堰污水厂
	套
	1

	7
	总磷
	
	套
	1

	8
	总氮
	
	套
	1

	9
	氨氮
	
	套
	1

	10
	PH
	
	套
	1


三、服务质量要求
按《中华人民共和国国家环境保护标准HJ 355-2019》第10条要求执行

（一）运行比对监测要求

1.运行工作管理

运行工作管理应从参数设置和管理、检查维护、自动标样核查、自动校准、比对试验、检修和故障处理、比对监测以及记录与档案等几个方面来进行，运行工作检查表见附录J。

2.比对监测要求

（1）比对监测试验装置

按照比对分析项目及HJ 493 的要求，做好比对试验所需采样器具的日常清洗、保管和整理工作。

（2）样品采集与保存

确保比对试验样品与水污染源在线监测仪器分析所测样品的一致性，样品的采集和保存严格执行HJ 91.1、HJ 353 以及HJ 493 的有关规定。

（3）在线监测系统采样管理

1）比对监测时，应记录水污染源在线监测系统是否按照HJ 353 进行采样并在报告中说明有关情况。

2）比对监测应及时正确地做好原始记录，并及时正确地粘贴样品标签，以免混淆。

（4）仪器质量控制

比对监测时，应核查水污染源在线监测仪器参数设置情况，必要时进行标准溶液抽查，核查标准溶液是否符合相关规定要求，在记录和报告中说明有关情况；比对监测所使用的标准样品和实际水样应符合现场安装仪器的量程；比对监测期间，不允许对在线监测仪器进行任何调试。

（5）比对监测仪器性能要求

比对监测期间应对水污染源在线监测仪器进行比对试验，并符合表1 的要求。
四、资质、服务期及比对报告要求

1.资质：投标人必须具有有效的检验检测机构资质认定证书，简称CMA；且满足《江苏省生态环境厅文件一一苏环办[2023]122 号文件》的规定。
2.服务期：2023年9月-12月，每厂每月一次；
3.报告要求：成交供应商每月做完比对以后，要提供比对报告，并进行评价，评价报告提供给个污水厂及排水处监测站。监测站有权对第三方服务及报告进行监督。
五、控制价、付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币6万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2. 成交供应商服务期满后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票发票，经采购单位审核无误后，一次性付款。
